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VIGTIGE MEDDELELSER 

 FCC MEDDELELSE 

 Overensstemmelseserklæring 

 Modelnummer: PTP1

 Handelsnavn: PLEXTALK

 Ansvarlig part: Shinano Kenshi Co, Ltd 

 Adresse: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN

 Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne; Funktion er underlagt følgende to betingelser: 

 (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og 

 (2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens der kan forårsage uønsket drift. 

 Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en Klasse B digital enhed, i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio-eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene på en eller flere af følgende forholdsregler:

· Juster, eller flyt modtagerantennen. 

· Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. 

· Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet. 

· Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / TV tekniker for hjælp. 

" VÆR FORSIGTIG: 

 Enhver ændring eller modifikation, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret. "

 Canadian Department of Communications Statement 

 Dette digitale apparat overstiger ikke begrænsningerne i Klasse B for radio-støj fra digitale apparater i de Radiostøj forordninger i den canadiske Department of Communications. 

 Dette klasse B digitale apparat overholder den canadiske ICES-003. 

 Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

" VÆR FORSIGTIG: 

 Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er angivet heri, kan medføre farlig stråling."
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 1. Retlige oplysninger og ophavsrettigheder.

 Dette kapitel indeholder vigtige oplysninger om ophavsret, licenser og varemærker. Det beskriver også de restriktioner der gælder, når du bruger PLEXTALK til kopiering eller optagelse af digital lyd. Du opfordres kraftigt til at læse dette kapitel grundigt før du fortsætter. 

 1.1. Ophavsret oplysninger om denne brugervejledning. 

 Shinano Kenshi forbeholder sig ret til at ændre de produkter der beskrives i denne vejledning når som helst og uden forudgående varsel. 

 Shinano Kenshi giver ingen repræsentation eller garantier med hensyn til indholdet heri og frasiger sig specifikt ethvert ansvar for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

Endvidere forbeholder Shinano Kenshi Co, Ltd sig ret til at revidere denne vejledning og foretage ændringer i indholdet, uden pligt til at orientere enhver person eller organisation om en sådan revision eller ændring.

 Denne brugervejledning er beskyttet af copyright. Alle rettigheder forbeholdes. Den må ikke kopieres, fotokopieres, oversættes eller reduceres til noget elektronisk medium eller maskinlæsbar form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Shinano Kenshi. 

 Manual Copyright 2008 Shinano Kenshi Co, Ltd. 

 1.2. Licenser og varemærker. 

 Alle licenser og varemærker tilhører deres respektive ejere. 

 1.3. Restriktioner for kopiering.

 Før du bruger din PLEXTALK, skal du gennemgå følgende vigtige oplysninger for at sikre, at du forstår de juridiske begrænsninger, der gælder for dens anvendelse til visse funktioner. 

 1.3.1. Generelle oplysninger.

 Denne PLEXTALK enhed er designet til at hjælpe dig med at optage og gengive lydværker, som du har copyright til, eller hvor du har fået tilladelse fra indehaveren af ophavsretten eller den retmæssige licenshaver. Medmindre du har copyright til, eller har opnået de nødvendige tilladelser fra copyright ejeren eller den retmæssige licensgiver, kan din uautoriserede optagelse, reproduktion eller distribution heraf, medføre civil-og strafferetlige sanktioner i henhold til lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, skal du kontakte din juridiske rådgiver.

 Under ingen omstændigheder vil Shinano Kenshi være ansvarlig for konsekvenserne af at en eventuel ulovlig kopiering foretages ved hjælp af denne PLEXTALK optager. 

 1.3.2. Cd’er. 

 Kopier af musik-cd'er er til individuel nydelse i henhold til lov om ophavsret, og kan ikke anvendes på anden måde uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. 

2. Kom godt i gang. 

 2.1. Terminologi og anvendte konventioner. 

Dette afsnit indeholder oplysninger om terminologi og konventioner, der anvendes i hele denne vejledning. Detaljerne er som følger: 

· ADVARSEL: En advarsel er betegnelsen for en fare, der kan resultere i personskade. 

· VÆR FORSIGTIG: En forsigtigheds meddelelse betegner en fare, der kunne skade eller ødelægge PLEXTALK produktet, ødelægge indspilningsmedier, ødelægge eller påvirke dine data eller computer konfiguration. 

· Bemærk: En bemærkning bruges til at give yderligere vigtige oplysninger om en funktion, der ikke allerede er nævnt. Generelt er disse opført efter instruktionen til reference. 

· SD-kort: PLEXTALK er i stand til at bruge både "SD" og "SDHC kort". I denne brugervejledning, kaldes begge kort "SD-kort". 

 2.2. Hvad du finder i kassen. 

Herunder finder du en liste over alle de dele, du finder i kassen med din PLEXTALK.

Sørg for, at alle dele er inkluderet. Hvis der mangler noget, skal du kontakte din forhandler.

· 1 PLEXTALK Pocket

· 1 SD kort 2GB (Bemærk: SD-kortet vil komme allerede er indsat i enheden.)

· 1 AC-adapter 

· 1 genopladeligt batteri

· 1 Sæt med stereo-hovedtelefoner

· 1 USB-kabel (lang) for tilslutning til en computer

· 1 USB-kabel (kort) for tilslutning til en USB enhed

· 1 etui

· 1 Brugervejlednings cd 

· 1 Kvik Reference Guide 

· 1 Sikkerhedsinstruktions guide 

 Bemærk: Det anbefales kraftigt, at du opbevarer al emballage, hvis du på et senere tidspunkt skulle blive nødt til at returnere din PLEXTALK. 

2.3 Beskrivelse af enheden.

Dette afsnit beskriver det fysiske udseende af PLEXTALK og placeringen af taster og andre kontrolelementer, så du kan finde dem, når de omtales i senere kapitler. Navnene og hoved funktionerne beskrives også nærmere her. 

Hold enheden omhyggeligt og tag et øjeblik at finde forsiden af enheden.  Den forreste har mikrofon og højttaler gitter i den ene ende og 23 taster arrangeret i resten af overfladen.  Drej enheden, så du holder den med tasterne øverste og med gitter væk fra dig.  PLEXTALK er nu i sin normale position.  Hold enheden i denne position som den fysiske indretning er beskrevet.

2.3.1.  Forside.

Gitteret, som du brugte til at dirigere enheden, hvor den interne højttaler og den indbyggede mikrofon er placeret.  Højtaleren er til højre og mikrofonen er i centrum.

Lige under gitteret, i midten er der 2 lysdioder.  Den ene til venstre er Power LED.  Det skal være slukket, når enheden er slukket.  Det bliver orange under opstart. Det viser grønt, når enheden er tændt.  Det til højre er batteri LED og angiver status for opladning. Det er slukket, når PLEXTALK kører på batteri.  Under opladningen fase 1, vil det vise et rødt lys.  Under opladningens fase 2, vil det skifte mellem rød og grøn, og når batteriet er fuldt opladet, viser det sig fast grønt.  

Under gitteret, til venstre og til højre for lysdioderne, er der to ovale knapper. Tasten til venstre er farvet rød og er Optag tasten, der anvendes til DAISY optagelse, Stemme memo optagelse og for at registrere Stemme bogmærker. Tasten til højre er farvet grøn og er afbryder knappen, der anvendes til tænd/sluk og for indstilling af dvale. I midten er der to fremtrædende taktile prikker.

Under Optag-tasten og Afbryder-tasten, er der 4 funktionstaster - 2 til venstre og 2 til højre på enheden. Den øverste venstre tast er Gå til tasten, der anvendes til side og overskrift navigation. Den nederste venstre tast er Bogmærke tasten, der anvendes til bogmærke navigation, indsættelse og sletning. Den øverste højre tast er Menu-tasten, bruges til at få adgang til hovedmenuen. Tryk og hold tasten nede for at tænde eller slukke for Tast beskrivelse tilstand. Den nederste højre knap er afsnit tasten, der anvendes til at skifte titlen eller medier. 

Imellem de 4 funktionstaster, i midten af enheden, er den runde Start / Stop tast omgivet af fire piletaster - Op, Ned, Venstre og Højre. Start / Stop tasten er lidt indrykket, og er farvet blå. 

Den bruges til at starte / stoppe afspilningen og fungerer som Enter-tasten for nogle operationer.  Op-tasten bruges til at flytte op på listen over navigationsmuligheder. Den bruges også til at øge hastighed og tone indstillinger eller for at annullere en operation. Ned-tasten bruges til at flytte ned på listen over navigationsmuligheder. Den bruges også til nedsættelse af hastigheden og tone indstillinger eller fungerer som Enter-tasten for nogle operationer. Venstre-tasten bruges til at flytte tilbage i menuerne eller for at flytte tilbage i en titel. Tryk på og hold tasten for hurtig tilbagespoling. Den højre tast bruges til at flytte til højre i menuer eller til at bevæge sig fremad i en titel.  Tryk på og hold tasten for hurtig fremad spoling.

Nedenfor funktions og piletasterne er yderligere 12 små runde taster, arrangeret i 4 rækker af 3 taster. Disse er det numeriske tastatur.  Det numeriske tastatur er formgivet præcis som et trykknap telefon tastatur.  Den første række har numrene 1, 2 og 3.  Den anden række har numrene 4, 5 og 6.  Den tredje række har numrene 7, 8 og 9, og den fjerde række har stjerne tasten, nummer 0-tasten og firkant tasten.  Nummer 5 tasten har en lille hævet prik for at hjælpe dig med at finde den. 

Nogle af tasterne har sekundære funktioner, og disse er anført nedenfor: 

· Nummer 1 = Ændre hastighed eller tone i kombination med Op eller Ned tasten

· Nummer 5 = Informations tast.  Tryk én gang for en liste over oplysninger.  Tryk gentagne gange at springe hurtigt gennem listen af oplysninger.  Tryk og hold for at få den aktuelle dato og klokkeslæt.

· Nummer 9 = Backup filer 

· Nummer 0 = Hjælp.  Tryk en gang for gå ind i eller forlade den indbyggede hjælpe-fil.

· Stjerne = Fortryd / Annuller

· Firkant = Gentag / Enter

I hele denne vejledning, henviser udtrykket Enter-tasten til Start / Stop tasten, Ned tasten eller firkant-tasten.  Udtrykket Annuller tasten henviser til op tasten eller Stjerne-tasten.

2.3.2.  Top kant.

På den øverste kant af PLEXTALK, er der 2 stik - en mod venstre side og en i midten.  

Stikket til venstre er for en ekstern mikrofon og linje ind og i midten stik til hovedtelefoner.  

Alle stik tager 3,5 mm diameter stereo mini jack stik.

I øverste venstre hjørne er der et lille hul, som er designet til at montere en bærerem hvis det ønskes.

2.3.3.  Venstre kant.

På venstre kant af enheden, næsten på niveau med optag-tasten, der er en port til SD-kortet.

2.3.4.  Højre kant.

På højre kant af enheden, er der 2 kontakter.  Den øverste knap er til at skrue op eller ned for lydstyrken.  Skubbes kontakten mod toppen af enheden, skrues op. Skubbes kontakten mod bunden af enheden, skrues ned.

Den nederste kontakt er Taste lås tasten. Dette er for at forhindre utilsigtet aktivering af enhver anden tast, herunder tænd/sluk tasten. Skubbes kontakten mod toppen af enheden låses alle taster.  Trækkes kontakten mod bunden af enheden frigives låsen. 

2.3.5.  Nederste kant.

Der er 2 elementer på den nederste kant af enheden.  Til venstre er et lille rundt hul i en firkantet indramning.  Dette er DC input stikket.  Til højre er et lidt mindre firkantet stik.  Dette er USB-stikket.

2.3.6.  Bagsiden.

Forsigtigt vendes din PLEXTALK og hold den med forsiden nedad i den ene hånd, og hold enden med gitteret væk fra dig.

I midten af bagsiden er der 2 forhøjede knapper.  Disse er i den øvre ende af batteridækslet.  

Mod den nederste kant af enheden, men stadig på bagsiden, er der en rektangulær knap, som flugter med overfladen.  Denne knap er på den nederste kant af batteridækslet og bruges til at frigøre dækslet. 

Hvis du vil fjerne batteridækslet, trykkes godt ned på den firkantede knap med spidsen af en finger.  Samtidig, skal du bruge tommelfingeren på din anden side, på de 2 knapper, til at skubbe batteridækslet mod den nederste kant af enheden.  Det bør frigive forholdsvis let, men det kan være nødvendigt at gøre det et par gange for at mestre teknikken.

2.4.  Isætning af batteriet.

For at indsætte eller udskifte batteriet, skal du gøre følgende:

· Sluk for strømmen og fjern strømforsyningen.

· Fjern batteridækslet, som beskrevet i det foregående afsnit, og læg PLEXTALK og batteridækslet til side.

· Find det nye batteri og orienter det, så den ene kant, som er helt glat, vender væk fra dig og kanten, som har 2 fremtrædende poler, er til højre.  Disse to fremtrædende poler er batteri polerne.

· Antaget, at du har gjort dette korrekt, bør der være 2 yderligere fremtrædninger, en på hver side af det nederste venstre hjørne.  Bemærk disse, da disse er nyttige, når du forsøger at fjerne batteriet senere.

· Løft PLEXTALK for at sikre, at forsiden er nedad, og batteriholderen er mod dig.  Isæt forsigtigt batteriet, ved at holde de to batteri poler forrest.  Dette skulle betyde, at du er ved at indføre batteriet fra venstre mod højre på tværs af batteriholderen.

· Skub batteri polerne forsigtigt på plads, og tryk derefter forsigtigt ned på venstre side af batteriet, og det bør glide let ind i batteriholderen.  Brug ikke styrke for at indsætte batteriet, da dette burde ikke være nødvendigt.

· Placer batteridækslet over batteriholderen, omkring 1 centimeter fra sin normale position. Skub forsigtigt dækslet tilbage op mod toppen af enheden, indtil den rektangulære knap popper op i låst position.

 ADVARSEL: Du må kun bruge det anbefalede batteri med denne enhed. I modsat fald kan det forårsage eksplosion eller brand. 

Bemærk: Hvis du vil fjerne et gammelt batteri, løftes forsigtigt det nederste venstre hjørne af batteriet ved hjælp af en fingernegl under en af de 2 fremtrædninger, der ligger på nederste venstre hjørne og derefter løftes det forsigtigt ud af batteriholderen.  Dette tager lidt øvelse, men er enkelt, når du forstår teknikken.

2.5. Oplade PLEXTALK.

For at oplade det interne batteri, skal du tilslutte PLEXTALK til ledningsnettet eller til en computer via det medfølgende USB-kabel.  Gør dette som følger:

· Placer PLEXTALK opad i sin normale position.

· For at oplade batteriet ved hjælp af lysnettet, tilsluttes de medfølgende AC adapter til strøm input terminalen på den nederste venstre kant af enheden.  Sæt derefter strømforsyningen i stikkontakten.  Opladning starter.

· For at oplade batteriet via USB-forbindelsen, skal du isætte det lille stik af det lange USB-kabel i USB-stikket i nederste højre kant af PLEXTALK. Tilslut så det brede stik af kablet til et ekstra USB stik på en computer.  Sørg for, at computeren er tændt og opladningen starter.

VÆR FORSIGTIG: Brug aldrig styrke, når du tilslutter USB-kablet, da du kan beskadige kablet i processen.

Bemærk: Opladning via et USB-kabel virker også når apparatet er slukket.

2.6. Vedligeholdelse og batteripleje.

2.6.1. Vedligeholdelse af enheden.

Forsigtigt tørres eventuelt støv og snavs af PLEXTALK med en blød klud, der er let fugtet med et fortyndet, neutralt rengøringsmiddel, og tør den med en klud. 
ADVARSEL: Afbryd altid PLEXTALK fra lysnettet, og sluk for strømmen før rengøring. 

2.6.2. Batteripleje. 

For at du får mest muligt ud af dit genopladelige batteri, bør du tage følgende punkter til efterretning: 

· Batteriet vil normalt tage 4 timer at oplade. Men hvis du bruger din PLEXTALK for første gang, eller efter en måneds opbevaring, skal du tilslutte til en stikkontakt i mindst 24 timer.

· Hvis PLEXTALK ikke skal bruges i over en måned, skal du fjerne batteriet og opbevare det på et køligt sted med lav luftfugtighed. 

· Batteriets levetid afhænger af, hvor ofte det bruges og genoplades. Dets evne til at oplagre strøm reduceres med tiden. Når batteritiden efter en opladning bliver for kort til praktisk brug, skal du udskifte batteriet med et nyt. Disse kan købes hos din forhandler. Din forhandler kan også give dig råd om genbrug og bortskaffelse af brugte batterier. 

· Batteritiden kan blive påvirket af den omgivende temperatur og arbejdsmiljø.

For at bevare batteriets ydeevne, bør følgende procedure gennemføres hvert halve år: 

· Oplad batteriet 

· Brug batteristrøm indtil afspilleren slukker

· Genoplad batteriet 

2.6.3. Overstreget skraldespand symbol. 

Symbol med navnet "overstreget skraldespand" er trykt på overfladen af batteriet og på indersiden af batteriholderen.
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Bemærk: Dette symbol gælder kun for EU-lande. 

Dette symbol er i henhold til direktiv 2006/66/EF.  Dette symbol betyder, at batterier og akkumulatorer ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald når de er opbrugt. Hvis et kemisk symbol er trykt under symbolet vist ovenfor betyder dette, at batteriet eller akkumulatoren indeholder et tungmetal i en vis koncentration, der er anført nedenfor. 

· Hg: kviksølv (0.0005%) 

· Cd: cadmium (0,002%) 

· Pb: bly (0,004%) 

Disse stoffer kan forårsage alvorlige risici for mennesker og det globale miljø, hvis de ikke håndteres på en hensigtsmæssig måde. I Den Europæiske Union er der særskilte indsamlingsordninger for brugte batterier og akkumulatorer. Bortskaf batterier og akkumulatorer korrekt på din lokale affaldsindsamling eller genbrugsplads. Vores produkt er designet og fremstillet med batterier og akkumulator komponenter, der kan genbruges eller genanvendes. 

2.7. Tænde og slukke PLEXTALK. 

For at tænde eller slukke, skal du gøre følgende: 

· Tryk og hold tænd/sluk kappen nede for at tænde for enheden.  Når strømmen er tændt, vil venstre LED lyse orange, og derefter grønt.  

· Tryk på og hold tænd/sluk knappen nede for at slukke enheden.

Bemærk: Opstarts processen bør tage omkring 30 sekunder, når apparatet tages i brug første gang, eller efter at batteriet er blevet udskiftet. 

Bemærk: Når du slukker for strømmen, at hvis du ikke holder tasten nede længe nok, vil dvale blive aktiveret.

Bemærk: Hvis Tastelås er tændt, vil tænd/sluk tasten ikke fungere.

2.8. Tast beskrivelse funktion. 

Som navnet antyder, giver Tast beskrivelses funktionen brugeren mulighed for at få en beskrivelse af en vilkårlig tast på PLEXTALK.

· Slå tast beskrivelse til ved at trykke og holde på tasten Menu i ca. 5 sekunder.  Nu skal du trykke på en tast på enheden og en beskrivelse af dens funktion vil blive talt. 

· Slå tast beskrivelse fra ved at trykke og holde tasten Menu i ca. 5 sekunder. 

2.9. Tast lås funktion. 

Tast lås kan bruges til at låse tasterne, så de kan ikke ved et uheld aktiveres. 

· For at anvende tastelåsen, skubbes Tastelås kontakten mod toppen af enheden. 

· Hvis du vil låse PLEXTALK, trækkes Tastelås kontakten ned mod bunden af enheden. 

2.10.  Indsætte og skubbe SD-kort ud

For at indsætte SD-kortet, skal du gøre følgende: 

· Sluk for strømmen. 

· Hold SD-kortet, så det afskårne hjørne er placeret i det forreste højre hjørne. Med andre ord skal det afskårede hjørne være nærmest mod bunden af enheden.

· Indsæt SD kortet i SD-kort porten på venstre side af enheden.

· Tryk kortet helt ind i kort pladsen og sikre, at den sidder korrekt, med den yderste kant der flugter med selve PLEXTALK. Brug ikke overdreven kraft, når du gør det.

For at skubbe SD-kortet ud, skal du gøre følgende:

· Sluk for strømmen. 

· Tryk SD-kortet indad og slip det derefter. Kortet skulle nu springe et stykke ud, så den udvendige kant af kortet kommer ud af apparatet. 

· Med et forsigtigt greb trækkes kortet ud af porten.

VÆR FORSIGTIG: PLEXTALK's SD kortport er kun kompatibel med SD-eller SDHC-kort.

Indsættelse af andre hukommelseskort såsom en Memory Stick eller MultiMedia Card, vil medføre fejl, og bør ikke anvendes.

Bemærk: SD-kort har en låsekontakt, der giver dig mulighed for at beskytte dine data, hvis du ønsker det. Denne er placeret på den lange side af kortet væk fra det afskårne hjørne. Hvis kontakten er skubbet mod forkanten af kortet, vil du være i stand til at optage og slette titler. Hvis kontakten er placeret væk fra den forreste kant, vil dine data være beskyttet. 

3. Introduktion til menusystemet.

En del af funktionerne i PLEXTALK nås via det indbyggede i menusystem. 

Dette kapitel har til formål at give dig en forståelse af hvordan menuen er opbygget, og hvordan du får adgang til det. 

3.1. Hovedmenu. 

På højeste niveau er hovedmenuen, der har 7 elementer. Disse er:

· Redigering - tillader enkel redigering af en DAISY optagelse.

· Indstilling af optagelse - giver dig mulighed for at vælge fra en række optagelses indstillinger eller for at indstille dine egne tilpassede indstillinger.

· Indstilling af afspilning - giver dig mulighed for at vælge, om du vil lytte til en titel gentagne gange eller ej.

· Bogmærke - giver dig mulighed for at specificere, hvordan Stemme Bogmærker afspiller og giver dig mulighed for at slette alle bogmærker.

· Stemme Memo - optager korte diktater.

· Mediestyring - giver dig mulighed for at få medieoplysninger, optage DAISY titler, slette SD-kort data og så videre.

· Systemindstillinger - giver dig mulighed for at få oplysninger om systemet og kontrollere den måde visse funktioner virker. 

3.2. Adgang til og navigere i menuen.

For at navigere i menuen, skal du bruge følgende metoder:

· Åbn menuen ved at trykke på Menu-tasten én gang.

· For at vælge en anden funktion på samme niveau i menuen trykkes på Venstre for at flytte til venstre eller Højre for at flytte til højre.  Når du flytter til et nyt menupunkt, vil det blive talt.

· På alle menuer vil du, hvis du fortsætter i samme retning, til sidst nå tilbage til udgangspunktet, da menuerne kører i ring.

· For at vælge et menupunkt trykkes på Ned tasten eller Enter-tasten.  Hvis der er en undermenu, og den er tilgængelig på det pågældende tidspunkt.  Dette vil tage dig et niveau ned i menustrukturen og stille dig på det relevante undermenupunkt. Menupunktet, du står på, vil blive talt. 

· Hvis du vil flytte et niveau op i menuen trykkes på Op-tasten.  

· For straks at forlade menusystemet, fra alle niveauer i strukturen, skal du trykke på Menu-tasten. 

3.3.  Genvej til menuvalg.

Du kan registrere og vælge et specifik menupunkt med det numeriske tastatur.

For at registrere det specifikke menupunkt, skal du gøre følgende:

· Tryk på Menu-tasten og gå til det menupunkt, du ønsker at registrere.

· Mens du trykker og holder Menu-tasten, skal du trykke på og holde din foretrukne nummer tast indtil bekræftelses lyd. Så vil PLEXTALK registrere det specifikke menupunkt til denne nummertast.

For at vælge det specifikke menupunktet direkte, skal du gøre følgende:

· Mens du trykker og holder Menu-tasten, tryk og slip nummer tasten. Derefter kan du vælge det specifikke menupunkt.

4. Opsætning af din PLEXTALK. 

4.1. Vælge din foretrukne talesyntese. 

Du får valget mellem to syntetiske stemmer for tekst til tale. Én er dansk og den anden er engelsk.
Du kan vælge din foretrukne tekst til tale stemme således:

· Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "System indstillinger" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Vælg guide-stemme" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at vælge din foretrukne stemme, og bekræft det ved at trykke på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil gøre dit valg den nye standard tekst til tale stemme og vil forlade menusystemet.

Bemærk: Hvis du ændrer sprog, vil PLEXTALK genstarte.

4.2. Vælge tonelejet for talesyntese. 

For at justere tonelejet for den indbyggede talesyntese, skal du gøre følgende:

· Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "System indstillinger", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Tekst til tale indstillinger" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at vælge din foretrukne toneleje indstilling, i intervallet fra -5 til +5, med 0 som den normale indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

4.3. Indstilling af dato og tid.

For at indstille dato og tid for det interne ur, skal du gøre følgende:

· Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "System indstillinger", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Vælg "Sæt uret" fra menuen og tryk Enter.

· Brug det numeriske tastatur til at indtaste det indeværende år med 4 cifre og tryk på Enter, eller tryk blot Enter for at acceptere den aktuelle indstilling.

· Brug det numeriske tastatur for at indtaste den aktuelle måned med et eller to cifre, og tryk derefter på Enter, eller blot trykke Enter for at acceptere den aktuelle indstilling. 

· Brug det numeriske tastatur for at indtaste den aktuelle dag med en eller to cifre, og tryk derefter på Enter, eller blot trykke på Enter-tasten for at acceptere den aktuelle indstilling. 

· Brug det numeriske tastatur til at indtaste den aktuelle tid med 4 cifre og tryk på Enter.  Brug nuller hvor det er nødvendigt.
· Som en bekræftelse vil dato og tid, som du netop har indtastet, blive meddelt.

Bemærk: Når du indtaster forkert nummer, skal du trykke på tasten Annuller for at slette det indtastede tal. 

Bemærk: Hvis du vil se den aktuelle dato og klokkeslæt, skal du trykke og holde Nummer 5-tasten.

4.4. Valg af en foretrukken ventelyd.

Når PLEXTALK er optaget, som f.eks. når der oprettes adgang til et medie, afspilles en lyd der angiver, at maskinen arbejder.

For at vælge din foretrukne ventelyd, skal du gøre følgende: 

· Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "System indstillinger" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Vælg pausesignal", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.  

· Brug venstre eller højre for at lytte til de tilgængelige indstillinger, og tryk på Enter-tasten når du er på den ventelyd du foretrækker.

4.5.  Valg af tastetryk bekræftelslyd.

PLEXTALK giver dig to valgmuligheder for tastetryk bekræftelseslyd til eller fra.

For at vælge tastetryk bekræftelseslyd, skal du gøre følgende:

· Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "System indstillinger", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Vælg lyd for bekræftelse af tastetryk", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten. 

· Brug venstre eller højre for at vælge mellem "Lyd for bekræftelse af tastetryk til" og "Lyd for bekræftelse af tastetryk fra", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil gøre dit valg den nye standardindstilling og vil genstarte.  

5. Strømstyringsfunktioner.

5.1, Lavt batteriniveau advarsel.

Når PLEXTALK kører på batteri og strøm niveauet falder til et niveau, hvor den skal oplades, vil PLEXTALK sige "Lavt batteriniveau."  Afspilleren slukker selv om et minut. Hvis du ønsker at fortsætte med at bruge PLEXTALK, skal du tilslutte AC-adapteren.

5.2. Automatisk lukning for energibesparelse. 

For at spare på batteriet, vil PLEXTALK automatisk lukke ned efter 15 minutters inaktivitet, selv hvis batteriniveauet stadig er OK. 

 Bemærk: PLEXTALK vil ikke automatisk lukke ned, hvis den kører på strøm fra stikkontakten. 

5.3. Tvungen slukning. 

 Hvis, af en eller anden grund, PLEXTALK ikke vil lukke ned, eller hvis du ikke er i stand til at navigere med nogen taster, kan du prøve at bruge den tvungne sluk-funktion, som et alternativ til at fjerne batteriet.

Hvis du vil bruge den obligatoriske sluk-funktion, tryk og hold den nede i mere end 10 sekunder, og slip derefter tænd/sluk tasten. PLEXTALK bør lukke.

Bemærk: Hvis denne metode ikke virker, og din PLEXTALK stadig er tændt, skal du trække AC-adapteren ud, fjerne batteriet og indsætte batteriet igen. 

5.4. Automatisk slukning funktion. 

Med automatisk slukning funktionen kan du angive et tidsrum efter hvilket PLEXTALK vil lukke.

5.4.1. Indstilling af automatisk slukning.

 For at indstille automatisk slukning, skal du gøre følgende: 

· Hurtigt tryk og slip tænd/sluk knappen.  PLEXTALK vil sige, "Automatisk slukning. 15 minutter. Sæt."

· Tryk og slip tænd/sluk igen for at øge nedlukningstid.  Dvale indstilling vil stige til 30 minutter, 45 minutter, 1 time, 1 time og 30 minutter, og 2 timer for hvert tryk.

5.4.2. Annullering af automatisk slukning. 

 For at annullere automatisk slukning, skal du gøre følgende: 

· Hurtigt tryk og slip tænd/sluk knappen.  PLEXTALK vil fortælle dig, at automatisk slukning i øjeblikket er slået til og antallet af minutter tilbage før der lukkes ned angives. 

· Fortsæt med at trykke på tænd / sluk-tasten gentagne gange indtil PLEXTALK siger "Sluk".

6. Afspilningsfunktioner fælles for alle formater.

PLEXTALK er i stand til at spille DAISY titler, lydfiler, tekst filer og audio bøger. 

· PLEXTALK er i stand til at genkende og afspille lydfiler i følgende filformater: MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ og Ogg Vorbis. 

· Tekstfiler filer, der er enten i almindeligt tekstformat i Microsoft Word. Doc-format eller i HTML-format. 

· Audio bøger er filer, der kom fra "Audible.com". 

 Bemærk: Hvis en cd har flere former for indhold, for eksempel, DAISY-filer og audio-filer, vil PLEXTALK kun genkende en slags indhold. 

Bemærk: Word-filer og WMA-filer på eksterne USB CD / DVD medier kan ikke afspilles.

6.1 Starte og stoppe afspilning. 

 For at starte eller stoppe afspilningen, skal du gøre følgende: 

· For at starte afspilningen, skal du trykke på Afspil / Stop-tasten. PLEXTALK vil starte afspilningen fra det sted, hvor den blev stoppet tidligere.

· For at stoppe afspilningen, skal du trykke på Afspil / Stop-tasten.

6.2 Spole hurtigt frem eller tilbage.

Den hurtige tilbage og hurtige frem funktion bruger venstre og højre taster på hver side af Start / Stop tasten.

· Hvis du vil spole tilbage, skal du trykke og holde ned Venstre-tasten.  Afspilningen starter, når du slipper tasten.

· For at spole fremad, trykkes på og holdes nede på Højre-tasten.  Afspilningen starter, når du slipper tasten.

Når du spiller en DAISY bog med lyd eller lydfil, som du holder venstre og højre-tasten, spoles hurtigt tilbage eller hurtigt fremad i spring på 5 sekunder, 10 sekunder, 20 sekunder 30 sekunder, 1 minut, 5 minutter, 10 minutter , 20 minutter og så videre.  Hvis tasten frigives, før "10 minutter" valgmuligheden er sagt, vil afspilningen starte på det sted hvor knappen slippes. Hvis tasten slippes efter dette tidspunkt, vil spolingen fortsætte hurtigt tilbage eller hurtigt fremad indtil Afspil / Stop-tasten trykkes ned for at stoppe spolingen. Afspilningen starter derefter automatisk. 

6.3 Ændre lydstyrken. 

 Lydstyrken kan indstilles på en skala fra 0 til 25, i trin på 1, hvor 0 er tavs, og 25 er højest mulige indstilling. Lydstyrken på guide stemmen justeres også i forbindelse med afspilnings volumen.

· For at øge lydstyrken, skubbes enten lydstyrke op flere gange, derved øges med 1 indstilling hver gang, eller tryk og hold lydstyrke lydstyrken når det ønskede niveau.

· For at reducere lydstyrken, enten trække lydstyrke kontakten ned gentagne gange, derved falder niveau med 1 indstilling hver gang, eller træk og hold lydstyrke kontakten nede, indtil lyden når det ønskede niveau.

6.4 Ændring af afspilningshastigheden. 

Der er 11 hastigheder fra -2 til 8, som kan justeres 1 trin ad gangen.  Den normale hastighed er 0.  -2 Er halvdelen af den normale hastighed, 4 er dobbelt hastighed og 8 er den tredobbelte hastighed. 

· For at øge afspilningshastigheden trykkes på Nummer 1 tasten én gang og derefter trykkes på Op-tasten.  

· Du kan nedsætte afspilningshastigheden ved at trykke på Nummer 1 tasten én gang og derefter trykke på ned tasten. 

Bemærk: Hvis du trykker og holder op eller ned-tasten, vil hastigheden ændre sig hurtigt i den valgte retning. 

6.5 Ændring af toneleje. 

 Der er 13 toneleje indstillinger fra -6 til 6, som kan justeres 1 trin ad gangen. 

· For at øge tone, skal du trykke på Nummer 1-tasten to gange og derefter trykke på Op-tasten.

· For at mindske tone, skal du trykke på Nummer 1-tasten to gange og derefter trykke på ned tasten.

Bemærk: Hvis du trykker og holder op eller ned-tasten, vil tone ændre sig hurtigt i den pågældende retning.

6.6 Ændring af guide lydstyrken. 

Lydstyrke på guide stemmen kan ændres. Der er 11 lydstyrkeindstillinger fra minus 5 til plus 5, som kan justeres 1-niveau ad gangen.

For at indstille guide volumen, skal du gøre følgende:

· Tryk på Nummer 1 tasten tre gange.

· Tryk på Op tasten at øge guide volumen eller tryk på Ned for at mindske guide volumen.

Bemærk: Når lydstyrken ændres, vil guide lydstyrken også ændre sig tilsvarende.

6.7. Ændring af guidehastighed.

Hastigheden på guide talen kan ændres uafhængigt af afspilningshastigheden. Der er 11 hastigheder fra -2 til 8, som kan justeres 1 trin ad gangen. 

For at indstille guide hastighed uafhængigt, skal du gøre følgende:

· Tryk på Nummer 1 tasten fire gange.

· Tryk på Op tasten for at øge guide hastighed eller tryk på Ned for at mindske den guide hastighed.

6.8. Adgang til navigationsmenuen. 

 En af de mest nyttige funktioner i PLEXTALK er muligheden for at vælge hvordan du vil navigere. 

 For at bruge navigationsmenuen, skal du gøre følgende: 

· Brug Op eller Ned tasterne for at flytte opad eller nedad i navigationsmenuen.  Emnerne du hører talt er tilgængelige for dig fra navigationsmenuen på det tidspunkt.

· Når du har  valgt den foretrukne navigations metode, kan du nu bruge Venstre eller Højre for at flytte frem eller tilbage på dit valgte navigations niveau.  

· For eksempel, hvis du går til "niveau 1"-mulighed med Op eller Ned-tasten, og derefter bruger venstre eller højre-tasten, vil du være i stand til at bevæge dig baglæns eller fremad til næste niveau 1 overskrift.

6.9. Valg af medier og titel. 

Til tider kan du ønske at skifte fra at bruge et SD-kort til USB-medie eller vice versa.  Du kan gøre dette på følgende måde:

· Tryk Titel tasten gentagne gange indtil det ønskede medie annonceres.  PLEXTALK vil bevæge sig i rækkefølge efter 3 valgmuligheder, "SD kort", "USB" og "Stemme Memo". 

· Efter det ønskede medier er annonceret, bruges Venstre eller Højre for at flytte gennem det tilgængelige indhold på de pågældende medier.

· Når du står på det punkt du ønsker at afspille, skal du trykke på Afspil / Stop-tasten, og afspilningen starter på den sidste afspilnings position. 

6.10. Titel navigation.

Hvis der er flere elementer på SD-kort eller USB-medier, kan du skifte fra det emne, du læser lige nu til et andet. 

For at navigere efter titel, skal du gøre følgende:

· Tryk Titel tasten gentagne gange indtil du hører det medie, du ønsker at gå til.

· Tryk på Venstre eller Højre for at flytte gennem de tilgængelige titler.

· Hvis du ønsker at afspille den valgte titel, tryk på Start / Stop tasten.  Afspilningen starter fra positionen i titlen, hvor den blev stoppet tidligere.

Hvis du vil gå til en titel direkte, skal du gøre følgende:

· Tryk Titel tasten gentagne gange indtil du hører det medie, du ønsker at gå til.

· Tryk på Venstre eller Højre for at flytte til titel kategorien.

· Indtast nummeret på den titel du ønsker at gå til, og tryk på Enter-tasten.

· Tryk på Enter-tasten igen for at afspille titlen.

For at vælge den titel, du spillede for nylig, skal du gøre følgende:

· Tryk på titel tasten.

· Tryk på Gå til for at vælge "Seneste titler liste".

· Tryk på Venstre eller Højre for at flytte gennem listen, og tryk på Enter-tasten for at afspille titlen.

Bemærk: Seneste titler listen kan huske højst 50 titler.

6.11. Mappe og kategori navigation.

For at navigere efter mapper, skal du gøre følgende: 

· Tryk Titel tasten gentagne gange indtil du hører det medie, du ønsker at gå til.

· Tryk på Op tasten én gang for at vælge mappe navigation.  PLEXTALK vil sige "Vælg mappe".

· Tryk på Venstre eller Højre for at flytte gennem de tilgængelige mapper.

· Hvis denne mappe indeholder den titel, du ønsker at spille, skal du trykke på Ned for at skifte til titlen navigation.  PLEXTALK vil sige "Vælg titel".

· Tryk på Venstre eller Højre for at bevæge dig gennem titler i mappen. 

· Hvis du ønsker at afspille den valgte titel, tryk på Start / Stop tasten.  Afspilningen starter fra positionen i titlen, hvor den blev stoppet tidligere.

Bemærk: Alle Audio Filer vil blive inddelt i en enkelt logisk mappe kaldet "Audio".  For at åbne denne mappe, skal du trykke Enter først, for derefter at vælge "Album" eller "Spor" fra Navigations menuen.

For at vælge en specifik titel med det numeriske tastatur, skal du gøre følgende: 

· Tryk Titel tasten gentagne gange indtil du hører det medie, du ønsker at gå til.

· Tryk på Op to gange for at vælge kategori navigation.  PLEXTALK vil sige "Vælg kategori".

· Tryk på Venstre eller Højre for at flytte gennem de tilgængelige kategorier, som er "DAISY titel", "Audio", "Tekst" og "Audio bog".

· Med det numeriske tastatur, skal du skrive titel nummeret du ønsker at gå til. 

· Tryk på Enter-tasten for at afspille eller på tasten Annuller for at slette indtastningen. 

· Tryk på Enter-tasten igen for at afspille titlen.

6.12. Få information om medier og titel. 

For at få en række oplysninger om det aktuelle medie og titel, skal du gøre følgende: 

· Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen. 

· Brug venstre eller højre for at gå til "Mediestyring" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Mediets titel information" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil annoncere oplysninger om det nuværende medier og titel. 

· Når du har noteret de relevante oplysninger, skal du trykke på Enter-tasten for at forlade menusystemet.

6.13. Henter oplysninger om den aktuelle status. 

Du kan få en række oplysninger om den aktuelle status, om overskrifter,  side, bogmærke og så videre. Hvorvidt PLEXTALK spiller eller ej, skal du gøre følgende: 

· Tryk Nummer 5 tasten én gang. 

· En række oplysninger vil blive talt. 

· Hvis du ikke ønsker at lytte til alle de oplysninger, og ønsker at gå gennem de individuelle poster hurtigere, kan du gøre dette ved at trykke flere gange på Nummer 5-tasten.

· Hvis du har hørt, hvad du ønsker at høre, kan du stoppe talt information ved at trykke på Enter-tasten. 

· Tryk og hold Nummer 5 tasten for at høre den aktuelle dato og klokkeslæt.

6.14 Afspilnings indstilling. 

For at vælge bland og gentag indstillinger for afspilningsmodi, skal du gøre følgende: 

· Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen. 

· Brug venstre eller højre for at gå til "Afspilnings indstillinger", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten. 

· Brug venstre eller højre for at gå til "Blande og gentage indstillinger", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til din foretrukne afspille-tilstand og vælge den ved at trykke på Enter-tasten.

6.15 Brug af bogmærker. 

6.15.1 Typer af bogmærker. 

Der er 3 typer af bogmærker, du kan bruge i PLEXTALK som følger:

· Nummererede bogmærker - Du kan tilføje op til 10.000 nummererede bogmærker. Hvert bogmærke bliver tildelt et unikt nummer i intervallet fra 1 til 65.000. 

· Stemme Bogmærker; Disse er nummererede Bogmærker der ledsager stemme annotationer.  Stemme bogmærker bruger hukommelsen.  Den samlede hukommelse giver omkring 30 minutters optagetid.  Hvis du forsøger at overskride denne tildeling, vil det ældste bogmærke, der ikke har været brugt for nylig blive slettet automatisk, før det nye oprettes.

· Genoptag bogmærker - For hver titel, album eller tekstfil, vil den nuværende afspilnings placering blive gemt, så afspilningen kan genoptages fra det pågældende sted næste gang titlen, albummet eller tekstfilen åbnes. Genoptag bogmærker indsættes automatisk af PLEXTALK, når du skifter fra en titel til en anden, album eller en fil, eller når du slukker afspilleren. Der kræves ingen handling fra dig.

Bemærk: PLEXTALK kan huske genoptag bogmærker for op til 1.000 titler, album eller tekstfiler. 

6.15.2 Tilføj bogmærker.

 For at indsætte et nummereret bogmærke, uanset om PLEXTALK afspiller eller ej, skal du gøre følgende: 

· Tryk på Bogmærke-tasten to gange. 

· Brug det numeriske tastatur, og indtast det nummer, du ønsker at tildele dette bogmærke. Hvis du tillader PLEXTALK at tildele et nummer, skal du ikke indtaste nummeret, eller indtast nummeret "0". 

· Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at slette bogmærket. 

Bemærk: Når du tillader PLEXTALK at tildele et nummer, vil PLEXTALK vælges det mindste nummer fra ubrugte numre. 

Hvis du vil indsætte et stemme Bogmærke, hvad enten PLEXTALK afspiller eller ej, skal du gøre følgende:

· Tryk på Bogmærke-tasten to gange. 

· Med numeriske tastatur, skal du indtaste det nummer, du vil tildele dette stemme bogmærke. Hvis du tillader PLEXTALK at tildele et nummer, skal du ikke indtaste nummeret, eller indtast nummeret "0". 

· Tryk på Optag knappen én gang for at bekræfte eller tasten Annuller for at annullere.

· Tryk og hold Optag-tasten og indtal din stemme annotation.

· Slip Optage knappen, når du er færdig. PLEXTALK vil bekræfte, at Stemme bogmærke er blevet indstillet.

6.15.3 Navigere til bogmærker. 

For at springe til et nummereret bogmærke eller en stemme bogmærke, hvad enten PLEXTALK afspiller eller ej, skal du gøre følgende:

· Tryk på Bogmærke tasten én gang. 

· Brug det numeriske tastatur, og indtast nummeret på det bogmærke, du ønsker at gå til. 

· Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at slette bogmærket. 

· Når et gyldigt bogmærke nummer er angivet, vil PLEXTALK gå til den placering af bogmærket, og afspilning starter automatisk. 

 Når du har indtastet bogmærker til en titel, album eller en fil, vil "bogmærke" valgmuligheden være tilgængelig på navigationsmenuen. For at navigere til næste bogmærke med et lavere eller højere nummer, skal du gøre følgende: 

· Brug Op eller Ned for at gå til "Bogmærke" funktion på Navigation Menu.

· Tryk på knappen for at flytte til det næste bogmærke med et lavere tal.  Afspilningen starter automatisk. 

· Tryk på Højre for at flytte til næste bogmærke med et større tal.  Afspilningen starter automatisk. 

6.15.4 Slette bogmærker.

For at slette en Nummereret bogmærke eller et Stemme bogmærke, er proceduren den samme, som følger:

· Tryk på Bogmærke tasten 3 gange. 

· Brug det numeriske tastatur, og indtast nummeret på det bogmærke, du ønsker at fjerne. 

· Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere. 

· Når du bekræfter funktionen, vil PLEXTALK fjerne det angivne bogmærke fra den aktuelle titel eller album og vil bekræfte dette med en talt besked.

Hvis du ønsker at slette alle bogmærker i nuværende DAISY titel eller tekstfil, eller rydde alle bogmærker i alle albums, skal du gøre følgende:

· Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen. 

· Brug venstre eller højre for at gå til "Bogmærke" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Fjern alle bogmærker i denne bog" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte denne handling.  Hvis du ønsker at fortsætte, skal du trykke på Enter-tasten og PLEXTALK vil sige "Slettet". 

Bemærk: Den procedure, vil kun slette bogmærker i nuværende DAISY titel eller tekstfil og vil ikke påvirke bogmærker i andre titler eller filer.  På musikfiler, vil denne procedure slette alle bogmærker på alle albums på det nuværende medie. 

6.15.5 Tænde og slukke for Stemme bogmærke tale.

Når du bruger Stemme bogmærker, kan du vælge om du vil høre dem talt eller ej under afspilning.

Hvis du vil slå Stemme Bogmærker Til eller Fra, skal du gøre følgende:

· Tryk på tasten Menu for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Bogmærke" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Afspilningsindstilling for stemme bogmærke", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at vælge enten "Indtalt bogmærke slået til" eller "Indtalt bogmærke slået fra", og tryk på Enter-tasten for at bekræfte dit valg.

6.16. Hvordan PLEXTALK grupperer filer og mapper. 

 Når PLEXTALK har adgang til SD-kort, USB-medie eller cd, vurderes indholdet automatisk og elementer grupperes i "Daisy titler", "Lyd filer" og "Tekstfiler", uanset hvor disse emner er lagret på mediet. Når du efterfølgende navigerer gennem titlerne, vil de allerede være sorteret for dig, uanset hvor de fysisk befinder sig på medierne. 

 For eksempel, hvis du har 3 tekstfiler i rodmappen og 2 mere i en undermappe, vil PLEXTALK se disse som 5 tekstfiler lagret i 2 mapper.

 For lydfiler, vil PLEXTALK foretage en lignende vurdering, men derudover vil alle audio-filer under en enkelt logisk mappe. Derfor, hvis der er 10 lydfiler i rodmappen, 5 andre i mappe A og 5 mere i mappe B, vil PLEXTALK se dem som værende i 3 mapper, men vil samle alle disse mapper i en enkelt logisk mappe, som den kalder "Audio", når du navigerer efter titel.

Hvis der er flere typer af indhold, såsom DAISY titler, lydfiler eller tekstfiler, vil PLEXTALK automatisk sortere dem efter deres type og navn.

7. Afspilning af DAISY titler. 

 Dette kapitel omfatter ekstra funktioner, der kan bruges, når du afspiller en DAISY titel. 

7.1 Overskrift navigation. 

 Der er 2 måder at navigere på positioner inden for en DAISY titel. 

Du kan enten gå til overskrifter direkte, eller du kan flytte gennem de tilgængelige positioner en ad gangen.

 For at gå direkte til en bestemt position, skal du gøre følgende: 

· Tryk på Gå til-tasten to gange. 

· Brug det numeriske tastatur, skriv nummeret på den overskrift, du ønsker at gå til. 

· Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere. 

 For at navigere overskrifter sekventielt, ved hjælp af overskrift niveauer, skal du gøre følgende: 

· Brug Op eller Ned for at gå til det ønskede niveau for navigation, for eksempel Niveau 1, Niveau 2 osv.

· Tryk på Venstre for at flytte tilbage til den forrige overskrift på det valgte niveau.  

· Tryk på Højre for at flytte frem til næste overskrift på det valgte niveau.  

 Bemærk: Når du navigerer på denne måde, vil PLEXTALK standse ved alle overskrifter, der har et niveau, der er det samme som eller højere end det niveau, du har valgt. For eksempel, hvis du vælger at navigere rundt på niveau 3, vil PLEXTALK finde alle Niveau 1, Niveau 2 og Niveau 3 positioner som du bevæger dig frem eller tilbage.

7.2 Flytning til begyndelsen eller slutningen af en DAISY titel. 

For at flytte til starten af en DAISY titel, skal du gøre følgende:

· Tryk på Gå til-tasten to gange. 

· Tryk på Enter-tasten og afspilnings positionen vil flytte til starten af det aktuelle emne.

 For at flytte til slutningen af en DAISY titel, skal du gøre følgende: 

· Tryk på Gå til-tasten to gange. 

· Tryk på 0 tasten efterfulgt af Enter-tasten og afspilnings positionen vil flytte til slutningen af det aktuelle emne. 

7.3 Side navigation. 

 Navigering til sidenumre er meget lig overskrifts navigation. 

 For at gå direkte til en bestemt side, skal du gøre følgende: 

· Tryk på Gå til tasten én gang. 

· Brug det numeriske tastatur, skriv nummeret på den side, du ønsker at gå til. 

· Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere. 

 For at navigere sider sekventielt, skal du gøre følgende: 

· Brug Op eller Ned for at gå til "Side nummer" på Navigations Menuen.

· Tryk på Venstre for at flytte tilbage til forrige side.  

· Tryk på Højre for at flytte frem til næste side.  

 Bemærk: Hvis der ikke er nogen side markører i titlen, vil "Side" valgmuligheden ikke være opført på navigationsmenuen. 

7.4 Gruppe navigation. 

 For at bevæge sig frem eller tilbage en gruppe ad gangen, skal du gøre følgende: 

· Brug Op eller Ned for at gå til "gruppe" på Navigations Menuen.

· Brug Venstre for at flytte tilbage til det forrige gruppe element i titlen.  

· Brug Højre for at flytte fremad til den næste gruppe element i titlen.  

 Bemærk: Hvis der ikke er nogen gruppe markører i titlen, vil "gruppe" muligheden ikke være opført på navigationsmenuen. 

7.5.  Sætnings navigation.

Hvis du vil flytte frem eller tilbage en sætning, skal du gøre følgende:

· For at hoppe tilbage en sætning, skal du trykke på Op eller Ned for at vælge "Frase" på Navigations Menuen og tryk derefter på Venstre-tasten.  

· For at springe fremad én sætning, skal du trykke på Op eller Ned for at vælge "Frase" på Navigations Menuen og tryk derefter på Højre-tasten.  

7.6.  Navigering på skærm, afsnit, linje, sætning, stave, ord eller tegn i DAISY tekstbog.

Ud over DAISY navigations muligheder vil DAISY tekstfil altid give dig navigationsmulighederne "Skærm", "Afsnit", "Linje", "Sætning", "Stave", "Ord" og "Tegn".  

Disse indstillinger vises automatisk på navigationsmenuen, når du åbner denne type fil. 

For at navigere med en af disse valgmuligheder, er processen den samme som følger:

· Brug Op eller Ned tasterne til at vælge din foretrukne navigations metode, der er skærm, afsnit, linje, sætning, stave, ord eller tegn.

· Brug Venstre for at gå tilbage i filen. 

· Brug højre tasten til at springe frem i filen. 

Bemærk: "Skærm" betyder 40 linjer.

Bemærk: Stave navigation annoncerer hvert ord og staver så ordet.

7.7 Navigering efter procent.

Du kan navigere med en procentdel af filen.  

For at navigere med en procentsats, skal du gøre følgende:

· Tryk på Gå til tasten tre gange.

· Angiv procent mellem 0 og 100, og tryk på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil flytte afspilnings position til denne position.

7.8 Afspilnings indstilling. 

 Du kan vælge mellem 2 afspilningsmodi når du bruger en DAISY titel. 

De tilgængelige indstillinger er som følger: 

· Standard afspilning - den afspiller gennem titel og stopper når du er færdig. 

· Gentag titel - den aktuelle titel vil blive gentaget indtil afspilningen stoppes.  

8. Afspilning af lydfiler eller musik-cd'er.

 Dette kapitel omfatter funktioner, der er specifikke for afspilning af lyd-filer eller musik-cd'er.

PLEXTALK er i stand til at afspille følgende typer lydfiler: 

· MP3-filer: MPEG-1 Layer 3 fra 32kbps til 320kbps og MPEG2 Layer 3 fra 16kbps til 160kbps.

· WAVE Filer.

· WMA filer, PLEXTALK understøtter ikke DRM beskyttede WMA filer. 

· AMR-WB+

· Ogg Vorbis filer: fra 45kbps til 320kbps.

 VÆR FORSIGTIG: PLEXTALK er ikke i stand til at afspille en musik-cd, der ikke er kompatibel med cd-digital audio (cd-DA) standard, som f.eks kopibeskyttede musik-cd'er. 

Bemærk: PLEXTALK kan ikke bruges til at optage eller redigere lydfiler på enten SD-kort eller USB-medie.

Bemærk: WMA-fil på eksterne USB CD / DVD medier kan ikke afspilles.

 8.1. Spor navigation.

Du kan enten gå til spor direkte, eller du kan flytte gennem de tilgængelige spor et ad gangen.

 For at gå direkte til et bestemt spor, skal du gøre følgende: 

· Tryk på Gå til tasten én gang.

· Brug det numeriske tastatur, skal du skrive i antallet af de spor, du ønsker at gå til.

· Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere. 

 For at navigere spor sekventielt, skal du gøre følgende: 

· Brug Op eller Ned for at gå til "Spor" på Navigations Menuen.

· Tryk på Venstre for at flytte tilbage til det forrige spor.  

· Tryk på Højre for at flytte fremad til det næste spor.  

 Bemærk: Når man flytter tilbage et spor ad gangen, og hvis du tillader sporet at spille mere end 3 sekunder, vil du næste gang du flytter tilbage på et spor, gå til starten af det aktuelle spor. Hvis du flytter tilbage en gang mere inden for 3 sekunder, vil du gå til det forrige spor.

 8.2. Album navigation.

Du kan enten gå til album direkte eller du kan flytte gennem de tilgængelige albummer et ad gangen.

 For at gå direkte til et bestemt album, skal du gøre følgende: 

· Tryk på Gå til-tasten to gange.

· Ved hjælp af det numeriske tastatur, skal du skrive nummeret på det album du ønsker at gå til.

· Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér for at annullere. 

 For at navigere album sekventielt, skal du gøre følgende:

· Tryk på Op eller Ned-tasten, og vælg "Album" fra Navigations Menuen.

· Tryk på Venstre for at flytte tilbage til det forrige album.  

· Tryk på Højre for at flytte frem til næste album.  

 8.3. Afspilnings indstilling.

 Ved afspilning af lydfiler kan du vælge en række forskellige afspilningsfunktioner.

De tilgængelige indstillinger er som følger: 

· Standard afspilning - Den afspiller gennem det aktuelle album og stopper når du er færdig.

· Gentag spor - det aktuelle spor gentages hele tiden indtil afspilningen stoppes. 

· Gentag album - det aktuelle album gentages hele tiden indtil afspilningen stoppes.

· Gentag hele album - alle albums gentages i rækkefølge, indtil afspilningen stoppes.

· Blandet gentagelse - filerne i alle album vil blive afspillet i tilfældig rækkefølge, indtil afspilning stoppes. 

8.4. Annoncerer album og spor ved navn eller nummer. 

Når du navigerer album eller spor, vil PLEXTALK annoncere albums og spor ved navn eller nummer. 

Enten indstilling til at læse navn eller nummer kan vælges. 

For denne indstilling, skal du gøre følgende: 

· Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen. 

· Brug venstre eller højre for at gå til "Indstilling af afspilning", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.  

· Brug venstre eller højre for at gå til "Læser navn på audiofil" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten. 

· Brug venstre eller højre for at vælge mellem "Læs navn på audiofil" og "Læs nummer på audiospor", og vælge det ved at trykke på Enter-tasten.

8.5. Om at afspille sekvenser.

 Dette afsnit indeholder oplysninger om afspilning af sekvenser der anvendes til afspilning af filer og mapper. 

· Afspilning af filer - PLEXTALK vil afspille filerne i filnavnenes rækkefølge.

· Afspilning af mapper - Hvis mere end én mappe findes på SD-kort eller USB-medie, vil lyd-filer blive afspillet i mappenavnes rækkefølge.

8.6. Restriktioner for audio filer.

 Restriktioner på antallet af filer og mapper: 

· Det maksimale antal filer, der kan gemmes i en mappe er 1024. Filer, der overstiger 1024 genkendes ikke. 

· Det maksimale antal filer, der kan gemmes på et medie er 6000. Filer på mere end 6000 genkendes ikke. 

· Det maksimale antal mapper er 1024, herunder en rodmappe. Mapper på over 1024, genkendes ikke. 

· PLEXTALK behandler filmapper som albums og genkender op til 8 hierarkier, herunder roden. 

· Hvis en mappe indeholder en DAISY bog, søger PLEXTALK ikke i andet indhold i mappen. 

 Bemærk: Når der er et stort antal mapper, kan PLEXTALK tage længere tid om at læse dataene. 

 9. Afspilning af tekstfiler.

I forbindelse med denne vejledning, er Tekstfiler enten almindelig tekst, Microsoft Word. Doc-filer eller HTML-filer. 

Bemærk: Word-fil på eksterne USB CD / DVD medier kan ikke afspilles.

9.1.  Navigering på skærm, afsnit, linje, sætning, stave, ord eller tegn.

En Tekstfil vil altid give dig de navigationsmulighederne "Skærm", "Afsnit", "Linje", "Sætning", "Stav", "Ord" og "Tegn".  Disse indstillinger vises automatisk på navigationsmenuen, når du åbner denne type fil. For Word og HTML-filer, der er blevet kodet med overskrifter, får du en ekstra navigations mulighed på Navigations Menuen. Dette kaldes "Niveau".

For at navigere med en af disse valgmuligheder, er processen den samme som følger:

· Brug Op eller Ned for at vælge din foretrukne navigations metode, der er skærm, afsnit, linje, sætning, stave, ord eller tegn.

· Brug Venstre for at gå tilbage i filen. 

· Brug højre tasten til at springe frem i filen. 

Bemærk: "Skærm" betyder 40 linjer. 

Bemærk: stave navigation annoncerer hvert ord og staver så ordet.

9.2 Navigering efter procent.

I tekstfiler, kan du navigere med en procentdel af filen.  

For at navigere med en procentsats, skal du gøre følgende:

· Tryk på Gå til tasten én gang.

· Angiv procent mellem 0 og 100, og tryk på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil starte afspilning fra denne position i tekstfilen.

 9.3. Afspilnings indstilling.

I tekstfiler, kan du navigere med en procentdel af filen. 

De tilgængelige indstillinger er som følger:

· Standard afspilning - Den spiller gennem en titel og stopper når du er færdig.

· Gentag titel - den aktuelle titel vil gentage hele tiden indtil afspilningen er stoppet.

10. Afspilning af Audio Bog. 

PLEXTALK er i stand til at afspille "Audio Bog", som er leveret fra "audible.com". Audio bog navigationer svarer til en DAISY bog med undtagelse af nogle punkter. 

· Tekst og procentvis navigation er til rådighed med Gå til tasten. 

· Om den tidligere og næste navigation med 4 eller 6-tasten, kan du vælge overskrift, ti minutter, 30 sekunder, og bogmærke ved 2 eller 8 tasten. 

· To afspilningsmodi "Standard afspilning" og "Gentag titel" kan vælges fra afspilnings indstilling. 

11.  Optagelse af en DAISY titel.

11.1.  Grundlæggende information om optagelse med PLEXTALK.

Før du begynder at optage med PLEXTALK, bør du være klar om flere vigtige punkter, som beskrevet nedenfor.

· PLEXTALK er kun i stand til at optage på et SD-kort eller til sin interne hukommelse.  Den interne hukommelse bruges kun til optagelse af Stemme Memo eller Stemme bogmærker.

· PLEXTALK kan ikke optage direkte på et USB-medie.

· Når du optager på et SD-kort eller den interne hukommelse, vil PLEXTALK altid optage i DAISY format.

11.2.  Optagelses hardware.

Din PLEXTALK leveres med det grundlæggende tilbehør, du har brug for at foretage en indledende stemmeoptagelse.  

Du kan dog overveje at købe ekstra tilbehør for at forbedre kvaliteten af dine optagelser og giver dig mulighed for at optage fra eksterne kilder såsom båndoptagere, cd-afspiller, radio og andre lignende enheder.

De grundlæggende elementer, du kræver, eller måske ønsker at overveje at købe, er som følger:

· SD-kort; Du kan optage og redigere oplysninger på et SD-kort.  

· Ekstern mikrofon (ekstraudstyr), Dynamiske mikrofoner og plug-in el stereo mikrofoner kan bruges.  Vælg en egnet mikrofon, der bruger et 3,5 millimeter diameter mini jack stik.

VÆR FORSIGTIG: Når en kondensator mikrofon benyttes, skal den være plug-in strøm kompatibel og skal anvendes korrekt, ellers kan den blive beskadiget.  Læs mikrofonens manual omhyggeligt før brug.

· Audio kabel (ekstraudstyr); Antaget, at andre enheder har en passende forbindelse, kan du bruge et lydkabel med 3,5 millimeter diameter stereo mini jack stik for at optage direkte fra en kassetteafspiller, CD-afspiller, radio eller andre tilsvarende enheder.  

· Hovedtelefoner, Et sæt stereo hovedtelefoner med 3,5 millimeter diameter stereo mini jack stik er inkluderet.  

11.3.  Optagelses medier.

Dette afsnit peger på en række spørgsmål, som du bør være opmærksom på, før du optager på et SD-kort.

· Med PLEXTALK, kan du bruge et SD-kort til optagelse og redigering af DAISY titler, og du kan slette og optage så mange gange som du ønsker.

· PLEXTALK vil arbejde med SD kort med en række kapaciteter på op til et maksimum på 32 gigabytes.  Før du køber et ekstra SD-kort til brug med PLEXTALK, skal du sørge for, at det er kompatibelt. 

VÆR FORSIGTIG: Når du sletter et SD-kort ved hjælp af en personlig computer, skal du sørge for at vælge "FAT 16" eller "FAT 32".

11.4.  Optagelses tilstande.

Med hensyn til optagelse, har PLEXTALK tre tilstande.  Disse er "Optagelse stand by", "Optagelse pause" og "Optagelse".

· I optagelsen standby, kan du justere optagelses niveau og vælge en optagetilstand og lydkvalitet indstilling.  Ingen optagelse finder sted på dette tidspunkt.  Strøm LED lyser orange og blinker og slukker hele tiden.

· Ved pause i optagelsen, kan du justere optagelses niveau, men kan ikke ændre optagetilstanden eller lydkvalitet indstillinger.  Igen finder der ingen optagelse sted på dette tidspunkt.  Strøm LED lyser orange og blinker og slukker hele tiden.

· Under optagelse, lyd bliver optaget til SD-kortet.  Du kan justere optagelses niveau, men kan ikke justere optagetilstanden eller lyd kvalitet.  Strøm LED vil blive orange og vil være på hele tiden.

11.5.  Grundlæggende optagelses teknik.

Dette afsnit beskriver de normale skridt, der anvendes i optagelsen.

De grundlæggende trin for optagelse med PLEXTALK er som følger:

· Indsæt SD-kortet, du ønsker at optage på og sikre, at det er låst op.

· Tilslut passende hardware og vælg den indgangskilde, du vil bruge.

· Tryk på Optag knappen én gang for at gå i optagelse standby.

· Vælg en titel, du ønsker at optage i.

· Indstil optagelses niveau enten manuelt eller ved hjælp af Auto Gain Control.

· Tryk på Optag knappen igen for at starte optagelsen.

· Tryk på Optag knappen igen for at afbryde optagelsen til enhver tid.

· Tryk på Optag knappen for at starte optagelsen igen.

· Tryk på Start / Stop tasten for at stoppe optagelsen.

Bemærk: Du kan holde pause i optagelsen, så ofte du har brug for.

11.6.  Slå guiden talen fra under optagelse.

For den bedste kvalitet optagelser, anbefales det at du slår guide tale fra, når du optager via den indbyggede mikrofon eller via en ekstern mikrofon.  Dette er for at undgå, at guide talen høres i din endelige optagelse.  Du kan slå guide tale fra på følgende tre måder:

· Skru ned for guide volumen til nul; Denne mulighed fungerer godt for dem, der kan se optagelsens status lys, men er sværere for blinde brugere, der kræver vejledning i tale, hvorvidt PLEXTALK er i optagelse eller pause.

· Tilslut hovedtelefoner, Al output fra PLEXTALK høres gennem hovedtelefoner, og ingen guide tale optages.  

· Sluk guide talen under optagelsen; PLEXTALK giver dig mulighed for automatisk at slukke guide tale, når du begynder at optage.  Når du optager, høres ingen guide tale, men guide talen returnerer automatisk, når du pauser eller stopper optagelsen.

Guide tale under optagelse kan slås fra eller til som følger:

· Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Indstilling af optagelse", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Slå guiden til eller fra når der optages" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at vælge "Guiden slået til" eller "Guiden slået fra", og tryk på Enter-tasten for at bekræfte dit valg. 

11.7.  Tilslutning og valg af en input-kilde.

Når du foretager live optagelser af stemmer, konferencer, foredrag, præsentationer og koncerter, kan du opleve, at du får bedre kvalitet ved at forbinde en ekstern mikrofon.  Hvis du vil optage fra udstyr såsom båndoptagere, musik cd-afspiller og radioer, bør du oprette forbindelse til PLEXTALK gennem den eksterne mikrofon og linje i stikket ved hjælp af et egnet lydkabel.

For at tilslutte enten en ekstern mikrofon eller et lydkabel, skal du gøre følgende:

· Indsæt mikrofon eller audio kabel stik i det kombinerede ekstern mikrofon og linje i stik.

· PLEXTALK vil bekræfte, at det er forbundet ved at sige "Mikrofon" eller "Linie ind".  

· Hvis PLEXTALK siger "Mikrofon", indikerer dette, at "Skift eksternt audio indgangsstik" er sat til en mikrofon.

· Hvis PLEXTALK siger "Linie ind", indikerer dette, at indstillingen er sat for en linje input.

· Hvis du har tilsluttet en mikrofon og PLEXTALK siger "Linie ind", eller hvis du har tilsluttet et lydkabel og PLEXTALK siger "Mikrofon", skal du nu ændre indstillingen i menuen.  Se senere i dette afsnit for detaljer om hvordan du gør dette.

Bemærk: På dette stadie, ved PLEXTALK ikke, hvis du har tilsluttet en mikrofon eller et audio-kabel.  Den tale, du hører viser kun, hvad "Skift eksternt audio indgangsstik" indstilling i øjeblikket er sat til.

For at ændre den eksterne indgangskilde indstilling, skal du gøre følgende:

· Tryk på tasten Menu for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Indstilling af optagelse", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Skift eksternt audio indgangsstik" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at vælge enten "Mikrofon" eller "Linie ind" og tryk på Enter-tasten for at bekræfte dit valg. 

VÆR FORSIGTIG: Når du opretter forbindelse fra en linje udgang på en cd-afspiller til PLEXTALKs Linie Input stik, kan den optagede lyd til tider blive forvrænget, selvom du justerer optagelses niveauet.  Hvis dette sker, bør du oprette forbindelse fra cd-afspilleren til hovedtelefon stikket.

11.8.  Valg af optagetilstand og lydkvalitet indstilling.

11.8.1.  Om optagetilstande og lydkvalitet.

Når du optager, giver PLEXTALK dig mulighed for at vælge fra 6 optagelsestilstande. De 6 tilstande er som følger:

· Standard, for at gøre almindelige optagelser og stemmeoptagelser, hvor der er forholdsvis lav baggrundsstøj.

· Konference; for optagelse i miljøer, såsom konferencer, foredrag og klasselokaler, hvor baggrundsstøj forventes at være høj.

· Audio; til optagelse fra lydenheder såsom CD-afspillere.

· Analoge kassetter; for optagelse fra analoge kassettebånd.

· Radio, til optagelse fra radio-udsendelser.

· Tilpasset, hvis ingen af ovenstående muligheder giver dig den form for optagelse som du ønsker, er det i denne optagetilstand muligt at du kan indstille alle parametre manuelt.

Endvidere giver PLEXTALK dig mulighed for at vælge mellem en række lydkvalitet indstillinger for hver optagetilstand. Ved at vælge en høj kvalitet indstilling, reducerer du den tilgængelige optagetid på SD-kortet.  Ved at vælge en lav lydkvalitet, kan du maksimere den tilgængelige optagetid, men lydkvaliteten bliver ikke så god.

De tilgængelige lydkvalitet indstillinger er som følger:

· PCM 44.1kHz stereo

· PCM 22.05kHz mono

· MP3 256kbps 44.1kHz stereo

· MP3 128 kbps 44.1kHz stereo

· MP3 64kbps 44.1kHz mono

· MP3 32kbps 22.05kHz mono

Bemærk: Tekniske data om optagelsestilstande og lyd kvaliteter er beskrevet i tillæg D.

11.8.2.  Valg af en forudindstillet optagelsestilstand.

Du kan enten vælge en optagetilstand og lydkvalitet indstilling før eller efter at  du går i optagelses standby.

For at vælge en optagetilstand og lydkvalitet indstilling før du går i optagelse standby, skal du gøre følgende:

· Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Indstilling af optagelse", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Vælg optage-funktion", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til den tilstand, du ønsker, og vælg ved at trykke på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil derefter tilbyde dig en chance for at vælge en lydkvalitet indstilling.

· Brug venstre eller højre for at flytte gennem de tilgængelige indstillinger og vælge den, du ønsker, ved at trykke på Enter-tasten.  PLEXTALK vil bekræfte, at dit valg er blevet indstillet.

For at vælge en optagetilstand og en lydkvalitet indstilling, efter at du er gået i optagelses standby, skal du gøre følgende:

· Tryk på Optag knappen én gang og PLEXTALK vil gå i optagelse standby.

· Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Vælg optage-funktion" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til den tilstand, du ønsker, og vælg ved at trykke på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil derefter tilbyde dig en chance for at vælge en lydkvalitet indstilling.

· Brug venstre eller højre for at flytte gennem de tilgængelige indstillinger og vælge den, du ønsker, ved at trykke på Enter-tasten.  PLEXTALK vil bekræfte, at dit valg er blevet indstillet.

· Du vil blive returneret til optagelses standby, når du har foretaget dit valg.

Bemærk: I begge situationer ovenfor, vil den mulighed, du vælger, forblive standardindstillingen, indtil du ændrer det i fremtiden.

11.8.3.  Valg af tilpasset optagetilstand.

Når du vælger tilpasset optagelsestilstand, skal du angive, hvilke indstillinger, du ønsker for hver af de 5 optagelses parametre. 

For at indstille tilpasset optagelsestilstand, skal du gøre følgende:

· Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Indstilling af optagelse", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten (Som ovenfor er dette ikke nødvendigt, hvis du startede denne proces fra optagelse standby).

· Brug venstre eller højre for at gå til "Vælg optage-funktion", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Tilpasset", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil derefter tilbyde dig en chance for at vælge en lydkvalitet indstilling.

· Brug venstre eller højre for at flytte gennem de tilgængelige indstillinger og vælge den, du ønsker, ved at trykke på Enter-tasten.

· Du vil nu have mulighed for at vælge din foretrukne indstilling for hver af de resterende 4 optagelses parametre igen.

· PLEXTALK vil sige navnet på den aktuelle parameter.

· Brug venstre eller højre for at gå til den ønskede indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil derefter sige navnet på den næste parameter.

· Gentag denne proces indtil du har valgt en indstilling til "Vælg baggrundsstøj niveau af indgående lyd" parameter.

· Når du har gjort dette sidste valg, vil PLEXTALK bekræfte, at indstillingerne er sat.  Den vil derefter forlade menusystemet og sende dig tilbage til den status du startede processen fra.

11.9.  Valg af titel der skal optages i.

Dette afsnit giver detaljer om, hvordan du kan vælge at optage i en eksisterende titel eller i en ny titel.

Hvis du vil optage i en eksisterende DAISY titel, skal du gøre følgende:
· Naviger til en eksisterende DAISY titel på SD-kortet, som vist tidligere, og stop afspilningen.

· Tryk på Optag knappen for at gå i standby til optagelse.  

· Alternativt kan du vælge, hvilken titel, du vil optage i ved hjælp af tasterne Venstre og Højre mens de er i standby til optagelse.  

· Tryk på Optag knappen igen for at starte optagelsen. En ny sektion vil blive oprettet i slutningen af den aktuelle titel. Al ny optaget lyd vil blive tilføjet i slutningen af den aktuelle titel, uanset hvor du var i optagelsen, da du startede denne proces.

Hvis du vil optage i en ny titel, kan du enten oprette en ny titel først og derefter optage i den, eller du kan oprette en ny titel under optagelsen.  

Dette afsnit giver detaljer om, hvordan du opretter en ny titel under optagelsen.

Opret en ny DAISY titel under optagelsen som følger:

· Tryk på Optag knappen for at gå i standby til optagelse.

· Mens optagestandby, skal du bruge venstre og højre tasterne til at vælge, hvilken titel, du ønsker at optage i.  Når du bevæger dig til højre vil du finde at PLEXTALK genererer en titel kaldet "Ny titel".

· Fremhæv "Ny titel" elementet og tryk på Optag-tasten.

· PLEXTALK vil starte optagelsen i den nye titel.

11.10.  Indstilling af optagelses niveau.

Ved enhver optagelse, er det vigtigt at sikre, at optagelsen er indstillet korrekt.

PLEXTALK giver dig to metoder til at justere optagelses niveau. 

Du kan enten vælge at niveauet indstilles automatisk, eller du kan indstille det manuelt.

Du kan skifte mellem Automatisk Gain Control og manuel optagelse niveau indstilling på følgende måde:

· Tryk på tasten Menu for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Indstilling af optagelse", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Automatisk optagestyrke AGC", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at vælge "Automatisk optagestyrke AGC slået fra" eller "Automatisk optagestyrke AGC slået til", og tryk på Enter-tasten for at bekræfte dit valg. 

Bemærk: Hvis du har tændt for Auto Gain Control, på standby til optagelse, vil du høre PLEXTALK sige "Auto" gentagne gange for at indikere, at det niveau vil blive indstillet automatisk.

Du kan manuelt justere optagelses niveau som følger:

· Indstil Automatisk Gain Control til "Fra", efter den metode beskrevet ovenfor. Det betyder, at du har aktiveret manuel indstilling af optagelses niveau. Optagelsen kan indstilles i intervallet 0 til 20 i trin på 1.

· Tryk på Optag knappen én gang for at gå i optagelses standby.

· Tryk på Op-tasten.  Hver gang du trykker på tasten, vil optagelse niveau stige med et trin.

· Tryk på Ned-tasten.  Hver gang du trykker på tasten, vil optagelse niveau falde med et trin.

· Ved større justeringer af optagelse niveau, kan du trykke på og holde tasten nede.  PLEXTALK vil fortsætte med at øge eller mindske størrelsen, indtil du slipper tasten eller den maksimale eller minimale indstilling er nået.

· Som du foretager tilpasningerne, vil PLEXTALK annoncere det nye optagelses niveau og vil sige enten "Lav", "God" eller "Høj" for at indikere, at optagelses niveau er lavt, passende eller for højt.  Du bør sigte mod at få PLEXTALK at sige "god" oftere end "Lav" eller "Høj".

Bemærk: Hvis niveau skærmen er slukket, vil du ikke høre "Lav", "God" eller "Høj" meddelelser.

Bemærk: Når du optager lyd materiale med Auto Gain Control til, kan du måske ikke få den optagelses kvalitet, du ønsker.  I denne situation, gentages din optagelse med auto gain control slukket og justere optagelses niveauet manuelt.

11.11.  Brug af niveau monitor.

Niveau Skærmen er PLEXTALK's måde at angive, hvis optagelsen er lav, god eller høj, eller hvis den bliver indstillet automatisk.  PLEXTALK's standard-indstilling for niveau skærm er at være på, når du går i optagelse standby.  Niveau skærmen dæmpes automatisk, når du senere begynder at optage.

For at tænde eller slukke niveau skærm på noget tidspunkt under optagelses standby, optagelses pause eller mens du optager, skal du gøre følgende:

· Tryk Titel tasten én gang.

· PLEXTALK vil enten sige, "Lydstyrkemåling slået til" eller "Lydstyrkemåling slået fra".

· Hvert tryk på titel tasten vil skifte mellem disse to indstillinger.

Bemærk: Hvis vejledning under optagelsen er slukket, vil PLEXTALK ikke annoncere dine tastetryk under optagelsen. Hvis du ønsker denne facilitet, rådes du til at bruge hovedtelefoner, og tænd for vejledning at undgå at niveau skærmen optages i optagelsen.

11.12.  Slå optagelses overvåger til og fra

PLEXTALK giver dig mulighed for at overvåge alle optagelser, som de sker, så du kan måle, hvordan optagelsen vil lyde i sidste ende. 

Du kan slå optagelses overvåger til eller fra ved, optagelses pause eller under optagelsen.  Dette gøres på følgende måde:

· Tilslut et sæt stereo hovedtelefoner til hovedtelefon-stikket på den øverste kant af PLEXTALK.  

· Tryk Bogmærke tasten én gang for at slå optagelses overvåger fra.

· Tryk Bogmærke tasten igen for at slå optagelses overvåger til.

Bemærk: Du behøver ikke hovedtelefoner ved optagelse fra en linje ind kilde.

Bemærk: For alle optagelser vil PLEXTALK automatisk tænde for optagelse skærm som standard.

11.13.  Få optagelses oplysninger.

Du kan få information om den aktuelle status for optagelsen ved at trykke på Nummer 5-tasten.

Bemærk: Hvis stemmevejledning under optagelse er indstillet til "Guiden slået fra", vil du ikke høre nogen af de ovennævnte oplysninger under optagelsen.  Du vil stadig høre oplysningerne i optagelses standby og optagelses pause.

12.  Redigering af en DAISY titel.

12.1.  Redigering af overskrift markører under optagelsen.

Overskrift markører kan indstilles enten når optagelse er sat på pause eller mens du optager.  Begge metoder er beskrevet nedenfor:

· For at indstille en overskrift under optagelsen, skal du trykke på Gåtil tasten én gang.  Den nye overskrift vil blive indsat med det samme.

· For at indstille en overskrift, når optagelsen er stoppet midlertidigt, skal du trykke på Gå til tasten én gang. Overskriften vil blive indsat, når du genoptager optagelsen .

· Mens stadig i en pause i optagelsen, kan du annullere overskriften ved at trykke på Gå til tasten for anden gang. 

Bemærk: PLEXTALK vil automatisk nummerere overskrifter fortløbende fra begyndelsen af titlen.

12.2.  Indstilling af en overskrift efter optagelse.

For at indstille en overskrift efter endt optagelse, skal du gøre følgende:

· Navigere gennem din optagelse til den omtrentlige placering, hvor du ønsker at indstille overskriften.

· Under afspilning eller når afspilningen er stoppet, skal du trykke på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Rediger", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Sæt overskrift" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil derefter fortælle dig, at du er ved at sætte Overskrift XX og vil bede dig om at indstille position.

· Du vil så høre 3 sekunder af lyd afspillet gentagne gange fra det sted du er i optagelsen.

· Juster overskrift position ved hjælp af Venstre eller Højre-tasten.

· Brug disse taster til at flytte overskrift position frem eller tilbage med 0,1 sekunder ad gangen.

· Når du er tilfreds med overskriftes placering, skal du trykke på Enter-tasten for at afslutte processen.

· PLEXTALK vil bekræfte, at overskriften er blevet indsat.

Bemærk: Overskrifter i optagelsen vil blive omnummereret automatisk fra begyndelsen.

12.3.  Annullering af en overskrift efter optagelse.

Hvis du vil annullere en overskrift efter endt optagelse, skal du gøre følgende:

· Navigere til placeringen af den overskrift, du ønsker at annullere.

· Under afspilning eller når afspilningen er stoppet, skal du trykke på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Rediger", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Annullér overskrift" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil derefter bede dig om at bekræfte ophævelsen af den angivne overskrift.

· Hvis du ønsker at annullere denne overskrift, tryk på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil bekræfte, at overskriften er blevet slettet.

Bemærk: Resterende overskrifter vil blive omnummereret automatisk fra begyndelsen.

12.4.  Fjernelse af en sektion eller flere sektioner.

PLEXTALK giver dig mulighed for at fjerne en eller flere sektioner fra en DAISY titel.  Gør dette som følger:

· Naviger til den titel, som du ønsker at fjerne en eller flere sektioner fra.

· Flyt frem eller tilbage i titlen til den omtrentlige position af det første afsnit du ønsker at fjerne.

· Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Rediger", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Slet afsnittet" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil nu bede dig om at vælge det første afsnit, der skal fjernes.

· Brug venstre eller højre for at flytte tilbage eller fremad i titlen, indtil du hører afsnittet og vælg det ved at trykke på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil nu bede dig om at vælge den sidste sektion, du ønsker at fjerne.

· Brug venstre eller højre for at flytte tilbage eller fremad i titlen, indtil du hører afsnittet og vælge den ved at trykke på Enter-tasten.

· Endelig vil PLEXTALK bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte.  

· Tryk på Enter for at bekræfte handlingen eller Annuller for at afbryde.

Bemærk: Hvis du kun ønsker at fjerne et enkelt afsnit, skal du blot trykke Enter på samme sektion for både start sektion og slut punkt og fortsætte som ved at fjerne flere sektioner.

Bemærk: Du kan kun fjerne flere sektioner, der er sammenhængende.  Hvis du vil fjerne flere sektioner, der ikke er sammenhængende, skal du fjerne hvert afsnit individuelt.

Bemærk: PLEXTALK vil automatisk ændre rækkefølgen af nummereringen af overskrifterne for de øvrige sektioner i titlen.

 13. Mediehåndterings funktioner.

 13.1. Sletning af et SD-kort.

PLEXTALK giver dig mulighed for at slette et SD-kort så mange gange du vil.  For at slette et SD-kort skal du gøre følgende: 

· Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen. 

· Brug venstre eller højre for at gå til "Mediestyring" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Slet SD-kort" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte med formateringsprocessen. Tryk på Enter-tasten igen for at fortsætte eller på tasten Annuller for at afbryde.

· Hvis du vælger at fortsætte, starter formateringen. PLEXTALK meddeler, når processen er fuldført. 

Bemærk: Hvis SD kortet slettes, vil alle data på SD-kortet blive slettet.

13.2.  Oprettelse af en ny titel.

Hvis du vil oprette et nyt afsnit på SD-kortet, når den ikke er optage standby, skal du gøre følgende:

· Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Mediestyring" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Opret en ny titel" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil derefter bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte.  Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller på tasten Annuller for at afbryde.

 13.3. Sletning af en titel.

PLEXTALK giver dig mulighed for at slette en titel på et SD-kort eller USB.  

 For at slette en titel, skal du gøre følgende:

· Gå til den titel, du ønsker at slette.

· Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Mediestyring" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Slet valgte titel" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil derefter bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter-tasten for at bekræfte eller Annullér-tasten for at afbryde. 

13.4.  Forberedelse til at redigere en DAISY titel.

Hvis du allerede har indspillet en titel eller, hvis du har modtaget en titel fra andre steder, og du ønsker at redigere den, skal du først forberede titlen til redigering.

For at forberede en titel til redigering, skal du gøre følgende:

· Gå til den titel, du ønsker at forberede til redigering.

· Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Mediestyring" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Klargør til redigering", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil tale en meddelelse, der spørger dig, om du ønsker at fortsætte.

· Hvis du ønsker at fortsætte, skal du trykke på Enter-tasten eller trykke på tasten Annuller for at afbryde processen.

· Under processen vil PLEXTALK give beskeder og vil annoncere, når det er færdigt.

· Hvis du ønsker at afbryde processen, mens det kører, skal du trykke på tasten Annuller.

VÆR FORSIGTIG: Når batteriet er lavt, kan processen blive afbrudt. 

Derfor anbefales det, at du opretter forbindelse til en elnettet, før du udfører denne proces.

13.5.  Opbygning af et DAISY titel.

Byg Bog processen omdanner en DAISY overskrift, optaget på PLEXTALK, til en DAISY bog, der kan afspilles på andre DAISY hardware-afspillere og på en personlig computer med DAISY-afspilnings software.  

For at udføre Byg bogen processen, skal du gøre følgende:

· Gå til den titel, du ønsker at bygge.

· Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Mediestyring" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Færdiggør bog" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil tale en meddelelse, der spørger dig, om du ønsker at fortsætte.

· Hvis du ønsker at fortsætte, skal du trykke på Enter-tasten eller trykke på tasten Annuller for at afbryde processen.

· PLEXTALK vil tale beskeder og vil annoncere, når det er færdigt.

· Hvis du ønsker at afbryde processen, mens det kører, skal du trykke på tasten Annuller.

VÆR FORSIGTIG: Når batteriet er lavt, kan processen blive afbrudt. 

Derfor anbefales det, at du opretter forbindelse til elnettet, før du udfører denne proces.

Bemærk: Byg bog processen, for en DAISY titel, vil kræve mellem 30 MB og 40 MB plads på SD-kortet.

Bemærk: Byg Bog processen udføres ikke på en DAISY overskrift, der har mere end 1000 overskrifter.

14.  Brug PLEXTALK's Stemme Memo funktioner.

Ud over at bruge PLEXTALK som en DAISY-afspiller, musikafspiller og som en DAISY-optager, er der også mulighed for at bruge den til optagelse af simple diktater. 

14.1.  Optagelse af en ny Stemme Memo.

Hvis du vil optage en ny Stemme Memo, skal du gøre følgende:

· Tryk og hold Optag-tasten og indtal memo.

· Slip tasten, når du er færdig.

· PLEXTALK vil indsætte en ny Stemme Memo i den interne hukommelse og vil derefter sende dig tilbage til den titel, du var i, før optagelse af den nye Stemme Memo.

Bemærk: Du kan ikke optage en løbende Stemme Memo, som varer i mere end 1 minut.  

Når du overskrider 1 minut, stopper PLEXTALK automatisk optagelsen.

Bemærk: Den samlede tilgængelige optagelsestid for stemme Memo er 30 minutter.  

Det maksimale antal individuelle notater er 200.

Bemærk: Hvis den registrerede tid er mere end 30 minutter, eller antallet af notater overstiger 200, vil du høre en advarsel.  Du bør derefter slette alle unødvendige Stemme Memo eller tage backup af dine indtalte memoer til et SD-kort.

Bemærk: For Stemme Memo er lydkomprimering fastsat til MP3 32kbps mono.

14.2.  Gennemgang af eksisterende Stemme memo

Du kan gennemgå dine eksisterende Stemme Memo enten sekventielt eller ved at gå direkte til en bestemt Stemme Memo.

Hvis du vil lytte til dine eksisterende Stemme Memo sekventielt, skal du gøre følgende:

· Tryk Titel tasten gentagne gange indtil PLEXTALK siger "Stemme Memo".

· Brug venstre eller højre for at flytte gennem de eksisterende diktater.

· Hvis du ønsker at høre den nuværende Stemme Memo igen, trykkes på Start / Stop tasten.

Hvis du vil gå direkte til en bestemt Stemme Memo, skal du gøre følgende:

· Tryk på Gåtil tasten én gang.

· Brug det numeriske tastatur til at indtaste nummeret på den ønskede Stemme Memo, efterfulgt af Enter-tasten.

Bemærk: Du kan gå direkte til sidste Stemme Memo ved at trykke på Gåtil-tasten og indtaste 0 efterfulgt af Enter-tasten.

14.3.  Backup af Stemme Memo til SD-kort.

Se afsnit 15.2. oplysninger om Backup  af Stemme Memo.

14.4.  Sletning af Stemme Memo.

Hvis du ønsker at slette en enkelt Stemme Memo, skal du gøre følgende:

· Naviger til den Stemme Memo du ønsker at slette, som beskrevet tidligere.

· Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Stemme Memo", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Slet valgte stemme memo" valgmulighed og tryk på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte.  

· Tryk på Enter-tasten igen for at fortsætte eller på tasten Annuller for at afbryde.

Hvis du ønsker at slette alle Stemme Memo, skal du gøre følgende:

· Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Stemme Memo", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Slet alle stemme memoer" valgmulighed og tryk på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte.  

· Tryk på Enter-tasten igen for at fortsætte eller på tasten Annuller for at afbryde.

15. Backup. 

15.1. Generelle backup oplysninger.

Før sikkerhedskopiering af data, skal følgende punkter bemærkes:

· Du kan tage backup af en række data fra SD-kort til eksterne USB-medier, eller vice versa. Imidlertid kan et ekstern USB CD / DVD-drev kun bruges som en kilde til backup formål.

· I backup-processen, giver PLEXTALK en advarsel, hvis der ikke er tilstrækkelig plads til rådighed på destinationsmediet.

· Hvis du tager backup fra en musik-cd ved hjælp af et ekstern USB CD / DVD-drev, kan du vælge hvilken lydkomprimering, der skal anvendes.  Der vil blive taget backup som lydfiler, og ikke i DAISY-format.

· Når batteriet er lavt, kan backup-processen blive afbrudt. Derfor anbefales det, at du opretter forbindelse til elnettet før backup.

· Hvis du ønsker at annullere backup-processen, mens den kører, skal du trykke på Annuller-tasten.

15.2.  Tage Backup af Stemme Memo.

Dette afsnit giver detaljer om, hvordan du sikkerhedskopierer alle indtalte memoer fra den interne hukommelse til SD-kortet.

· Indsæt et SD-kort med tilstrækkelig ledig plads.

· Tryk på afsnit for at navigere til Stemme Memo, og tryk på Enter-tasten.

· Tryk på Nummer 9 tasten én gang for at få adgang til Backup funktionen. 

· PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte med backup. Tryk på Enter-tasten til at fortsætte, eller Annuller tasten for at afbryde.

· Hvis du vælger at fortsætte, vil PLEXTALK starte sikkerhedskopieringen. PLEXTALK meddeler, når sikkerhedskopieringen er fuldført.

Bemærk: Den interne hukommelse til Stemme Memo kan kun backes op til SD-kort.  

Bemærk: Stemme Memo gemmes som en DAISY titel med niveau 1 navigation.  Hver memo er gemt som en separat sektion.

Bemærk: Når der tages backup af Stemme Memo, bliver alle Stemme Memo backed op.  

Du kan ikke tage backup af en  bestemt Stemme Memo.

15.3.  Backup af en DAISY titel, album eller tekst fra et SD-kort til et ekstern USB-medie.

For at tage en sikkerhedskopi af en DAISY titel, album eller tekst fra et SD-kort til en ekstern USB-medie, skal du gøre følgende:

· Tilslut et eksternt USB-medie med tilstrækkelig ledig plads.

· Indsæt kilde SD-kortet.

· Naviger på SD-kortet, til titel, album eller den tekst, du ønsker at tage backup af, og tryk på Enter-tasten.

· Tryk på Nummer 9 tasten én gang for at få adgang til Backup funktionen. 

· PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte med backup. Tryk på Enter-tasten til at fortsætte, eller Annuller tasten for at afbryde.

· Hvis du vælger at fortsætte, vil PLEXTALK starte sikkerhedskopieringen. PLEXTALK meddeler, når sikkerhedskopieringen er fuldført.

Bemærk: Du kan ikke sikkerhedskopiere til et eksternt USB cd / dvd-drev.

Bemærk: Back up proces udføres ikke på en DAISY overskrift, der har mere end 1000 overskrifter.

15.4.  Backup af en DAISY titel, album eller tekst fra et eksternt USB medie til et SD-kort.

For at tage sikkerhedskopi af en DAISY titel, album eller tekst fra et eksternt USB medie til et SD-kort, skal du gøre følgende:

· Indsæt et SD-kort med tilstrækkelig ledig plads og sikre, at det er låst op.

· Tilslut det eksterne USB-medie.

· Naviger, på det eksterne USB-medie, til titel, album eller den tekst, du ønsker at tage backup af, og tryk på Enter-tasten.

· Tryk på Nummer 9 tasten én gang for at få adgang til Backup funktionen. 

· Når der tages backup fra en musik-cd, skal du trykke på Venstre eller Højre for at gå til din foretrukne audio kompression, og tryk på Enter-tasten for at bekræfte dit valg.

· PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte med backup. Tryk på Enter-tasten til at fortsætte, eller Annuller tasten for at afbryde.

· Hvis du vælger at fortsætte, vil PLEXTALK starte sikkerhedskopieringen. PLEXTALK meddeler, når sikkerhedskopieringen er fuldført.

Bemærk: Back up proces udføres ikke på en DAISY overskrift, der har mere end 1000 overskrifter.

 15.5. Backuptid for musik cd. 

 For en række af disponible samplings- eller bit-hastigheder, er den omtrentlige backup tid angivet nedenfor:

 Backup af omkring 50 minutters lyd fra en musik-cd til SD-kort:

· PCM 44.1kHz Stereo: ca. 35 minutter

· MP3 256K Stereo høj kvalitet: ca. 50 minutter

· MP3 256 Stereo: ca. 40 minutter

· MP3 128K Stereo høj kvalitet: ca. 55 minutter

· MP3 128K Stereo:  ca. 40 minutter

 Bemærk: Alle tider er omtrentlige. Backup tiden vil afhænge af størrelsen af kilde, titel og antallet af filer. Det vil også afhænge af skrivehastigheden på SD-kortet.

16.  Brug PLEXTALK som et SD-kort drev.

Du kan tilslutte PLEXTALK til en personlig computer, ved hjælp af USB (Universal Serial Bus) 2,0 interface, for at bruge det som en ekstern kort drev.  Dette kapitel beskriver, hvordan du tilslutter og frakobler PLEXTALK til computere, der har en række operativsystemer.

Bemærk: Hvis du vil bruge PLEXTALK som en ekstern hukommelses kort drev, skal din personlige computers operativsystem være Windows 2000, XP, Vista eller Windows 7.

16.1.  Hvad kan PLEXTALK bruges til når den er tilsluttet en personlig computer?

Med PLEXTALK tilsluttet en computer som et kort-drev, kan du udføre standard filhåndteringsfunktioner såsom:

· Overføre DAISY titler, lydfiler og tekstfiler mellem SD-kort og computer.

· Oprette, slette og omdøbe mapper på SD-kortet.

· Slette og omdøb filer på SD-kortet.

· Overførsel af lydfiler fra en computer til et SD-kort, og lytte til dem ved hjælp af computer, med andre ord, brug PLEXTALK som en fil butik for musikfiler.

16.2.  Tilslutte PLEXTALK til en computer som et eksternt drev.

For at tilslutte PLEXTALK til en computer, skal du bruge følgende procedure:

· Tænd for din computer.

· Tilslut lysnettet til PLEXTALK og tænde den.

· Tilslut USB-kablet fra PLEXTALK til computeren direkte.

· Computeren genkender PLEXTALK som et eksternt hukommelses kort drev automatisk.

VÆR FORSIGTIG: Når PLEXTALK er tilsluttet en computer, som et eksternt hukommelses kort drev, skal du altid undgå at slukke PLEXTALK, eller frakoble den USB-kablet eller fjerne SD-kortet.  I modsat fald kan det medføre skader på eller tab af data.

Bemærk: Så snart PLEXTALK genkender forbindelsen til computeren, bliver det et eksternt hukommelses kort drev til computeren, og mister sin afspiller og optager funktionalitet.

16.3.  Afbryde PLEXTALK fra en computer.

Ved frakobling af PLEXTALK fra en computer, skal du bruge nedenstående procedure:

· Venstre klik på "USB" eller "Sikker fjernelse af hardware" ikonet i System bakken nederst til højre på skærmen.

· Vælg dette drev på Sikker fjernelse af hardware i systembakken.

Bemærk: Hvis du har svært ved at finde eller klikke på ikonet i proceslinjen, skal du lukke computeren og PLEXTALK, og derefter frakoble kablet.

17. Netværk funktion.

PLEXTALK har Wireless LAN funktionalitet. 

PLEXTALK kan forudindstillede 5 adgangspunkter og forsøger at forbinde til et adgangspunkt fra forudindstillet 1 til 5 automatisk.

ADVARSEL: Undlad at bruge den trådløse LAN-funktion i henhold til instrukser fra en flyselskab i et fly.

17.1. Netværk indstilling.

Følgende netværksindstillinger er tilgængelige: 

· IP-adresse indstillinger: DHCP eller fast IP-adresse.

· Wireless LAN-indstillinger: SSID, Sikkerhedsindstillinger, Prioritering af adgangspunkt. (Du kan indstille 5 adgangspunkter.)

· Netværk mappe funktion indstillinger: Netværksenhedens navn, Bruger-id, password.

Du kan konfigurere netværksindstilling for PLEXTALK ved at indlæse netværksindstillings fil på et SD-kort. 

Du kan generere netværksindstillingsfil ved hjælp af netværksindstilling fil oprettelses programmet. Software og manual findes på PLEXTALK web site.  

http://www.plextalk.com/in/

For at indlæse netværksindstillingerne, skal du gøre følgende:

· Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen. 

· Brug venstre eller højre for at gå til "System indstillinger" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten. 

· Brug venstre eller højre for at gå til "Netværksindstillinger", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten. 

· Brug venstre eller højre for at gå til "Indlæs netværksindstillinger" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter for at indlæse indstillinger eller på tasten Annuller for at afbryde.

Bemærk: Navnet på netværks indstillings fil er "NetworkSetting.ini" og husk at lægge filen i roden af SD kortet.

17.2. Bekræftelse af netværksindstillingerne.

For at bekræfte netværksindstillinger, skal du gøre følgende:

· Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen. 

· Brug venstre eller højre for at gå til "System indstillinger" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten. 

· Brug venstre eller højre for at gå til "Netværksindstillinger", og vælg den ved at trykke på Enter-tasten. 

· Brug venstre eller højre for at gå til "Bekræft netværksindstillinger" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Netværksindstillinger vil blive annonceret flere gange. 

17.3. Netværksmappe funktion.

Ved at bruge netværksmappe funktion, kan din personlige computer få adgang til SD kortet i PLEXTALK via Wireless LAN-netværk som en delt netværksmappe. 

Du kan konfigurere netværk enhedens navn, Bruger-id og kodeord netværksindstillinger. Default værdier er:

· Netværksenhed navn: PTP1-(Sidste 4 cifre af serienummeret), for eksempel "PTP1-1234" 

· Bruger-id: Sidste 4 cifre af serienummeret, for eksempel "1234"

· Kodeord: Sidste 4 cifre af serienummeret, for eksempel "1234"

Hvis du vil starte netværksmappe funktion, skal du gøre følgende:

· Tryk på tasten Menu én gang for at få adgang til hovedmenuen. 

· Brug venstre eller højre for at gå til "Mediestyring" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Netværksmappe", og vælge den ved at trykke på Enter-tasten. 

· Netværksforbindelse er startet og PLEXTALK annoncerer netværks status, når den er tilsluttet. 

· Så kan du få adgang til SD-kortet i PLEXTALK fra din personlige computer.

For at afslutte netværksmappe funktion, skal du gøre følgende:

· Tryk på tasten Annuller. 

· PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at afslutte. 

· Tryk på Enter-tasten for at afslutte funktionen eller på tasten Annuller for at fortsætte.

Under netværksmappe funktion, er følgende funktion til rådighed:

· For at bekræfte det nuværende netværks status, trykkes på Nummer 5-tasten.

 18. Andre nyttige funktioner.

 18.1. Den indbyggede hjælpefil.

For at få adgang til den indbyggede hjælpefil, skal du gøre følgende:

· Tryk på Nummer 0-tasten én gang. 

· Naviger i filen på samme måde, som du navigerer i andre DAISY tekst titler.

For at afslutte hjælpeteksten, skal du gøre følgende:

· Tryk på Nummer 0-tasten én gang. 

 18.2.Kontrol af system egenskaber.

For at finde ud af system version eller serienummeret på din PLEXTALK og PDTB tast oplysninger, skal du gøre følgende:

· Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen. 

· Brug venstre eller højre for at gå til "System indstillinger" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Systemegenskaber" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Systemversionen og serienummeret afspilles gentagne gange. PDTB taste oplysninger afspilles kun, hvis du har installeret tasten.

· Når du har noteret de oplysninger, du har brug for, trykkes på Enter-tasten for at afslutte menusystemet.

18.3. Nulstil PLEXTALK til fabriksindstillingerne.

For at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du gøre følgende:

· Tryk på Menu-tasten én gang for at få adgang til hovedmenuen.

· Brug venstre eller højre for at gå til "System indstillinger" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· Brug venstre eller højre for at gå til "Sæt alle indstillinger til standard" indstilling, og vælg den ved at trykke på Enter-tasten.

· PLEXTALK vil bede dig om at bekræfte, at du ønsker at fortsætte. Tryk på Enter-tasten for at indstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne eller Annullér tasten til at afbryde. 

· Efter et kort stykke tid, vil PLEXTALK genstarte.

Følgende er en liste over alle standardindstillinger for PLEXTALK.

· Vælg pausesignal: Pausesignal 1

· Tekst til tale indstilling, pitch: 0

· Audio kilde: Ekstern mikrofon

· Optage-funktion: Standard

· Auto sektion indstilling: Ingen Indstilling

· Baggrund støjniveau: Normal

· Tid til auto stoppe optagelsen: Ingen Indstilling

· Vælg indstilling til start af optagelse: Når der trykkes på optage knappen

· Automatisk optagestyrke AGC: Til

· Vejledning under optagelse: Vejledning til

· Stemme bogmærke: Afspil

· Optagelse volumen: 10

· Afspilnings indstilling: Normal afspilning 

· Afspilningshastighed: 0

· Afspilnings tone: 0

· Guide lydstyrke: 0

· Afspilning volumen: 13

Tillæg A - Vigtigste specifikationer. 

Bemærk: Shinano Kenshi forbeholder sig ret til at ændre produkt specifikationer til enhver tid uden forudgående varsel. 

Dette afsnit beskriver de vigtigste specifikationer for PLEXTALK PTP1. 

Generelle specifikationer.

SD kortport:

SD / SDHC-kort

Afspilbart indhold:

Bøger der overholder DAISY 2,0, 2,02 og 3,0 standarder

Lydfiler i MP3, WMA, AMR-WB +, Ogg Vorbis, Wave (PCM) formater og Audible Format 4 (. Aa). 

Musik-cd'er (CD-DA) (Eksterne USB CD / DVD-drev)

Optagelses metoder:

DAISY 2.02

Optagelse lydformater for DAISY 2.02:

PCM 44.1kHz Stereo

PCM 22.05kHz Mono

MP3 256kbps Stereo

MP3 128 kbps Stereo

MP3 64kbps Mono

MP3 32kbps Mono

Optagelse lydformater for Stemme Memo:

MP3 32kbps Mono

Audio input og output:

Hovedtelefon stik (Stereo)

Ekstern mikrofon / Line input terminal (Stereo)

Indbygget mikrofon (mono)

Indbygget højttaler (mono)

Ekstern tilslutning:

USB 2.0

USB OTG (USB bus strøm)

Ur præcision:

Ca. 60 sekunder pr. Måned

Strømforsyning:

AC-adapter, AC 100 V til 240 V, 50 eller 60 Hz

Mål og vægt:

Længde 112 mm

Bredde 55 mm

Højde 16 mm

Vægt ca. 110 gram

Strømforbrug (max.):

20W

Arbejdstemperatur og luftfugtighed:

Fahrenheit 40 til 104

Celsius 5 til 40

Luftfugtighed fra 20% til 80%, ingen kondens.

Lydfunktioner.

Hovedtelefoner (linjeudgang):

Kompatibel impedans 32 ohm ubalanceret 

3,5 mm diameter stereo mini jack 

Ekstern mikrofon (Plug-in strøm):

Input impedans 2,2 k ohm ubalanceret

Jack 3,5 mm diameter stereo mini jack

Line Input:

Input impedans 20k ohm ubalanceret

Jack 3,5 mm diameter stereo mini jack

Indbygget højttaler:

Udgangs impedans 4 ohm

Output 150 mW

Indbygget mikrofon:

Mode Electric kondensatormikrofon

Hovedfunktioner. 

Guide stemme:

Giver talt information om den aktuelle drift

Giver beskrivelser i Tastehjælp

Taler menupunkter 

Giver oplysninger om hjælp (tryk på Nummer 5-tasten)

Søgefunktion:

Tekst, gruppe, Side, Sætning, Bogmærke, Album, Spor, Niveau, Skærm, Afsnit, Linie, sætning, Stav, Ord, Tegn

Lydstyrke justering:

0 til 25 (i trin på 1)

Guide lydstyrke justering:

 -5 Til 5 (i trin på 1)

Afspilningshastighed justering:

11 indstillinger fra -2, til 8 (i trin på 1)

Normal hastighed er 0.

 -2 Er 0,5 gange hastighed, 4 er dobbelt hastighed, 8 tredobbelte hastighed. 

Tone justering:

13 indstillinger fra -6, til 6 (i trin på 1)

Normal tonen er på 0

Optagetid (for SD-kort, 2 GB):

(Bemærk: Alle tider er omtrentlige)

DAISY PCM 44.1kHz stereo 3 timer

DAISY PCM 22.05kHz mono 12 timer

DAISY MP3 256kbps stereo 15 timer

DAISY MP3 128 kbps stereo 30 timer

DAISY MP3 64kbps mono 60 timer

DAISY MP3 32kbps mono 120 timer

Optagelse niveau justering:

Vælg input mellem ekstern mikrofon og Line input

0 til 20 (i trin på 1)

Tilgængelig Auto Gain Control 

Hukommelses funktion:

Bogmærker og stemme Bogmærker, maksimum er 10000

Stemme Bogmærker, Total 30 minutters optagelse

Stemme Memo, Total 30 minutters optagelse, 200 poster

Batteri specifikationer.

Type: Lithium polymer

Størrelse:

Længde 40 mm

Bredde 75 mm

Højde 20 mm

Kapacitet: 1500 milli-ampere timer

Opladningstid:

4 timer ca via en AC-adapter

4,5 time ca. via et USB-kabel

Bemærk: Opladning via et USB-kabel virker også i slukket tilstand.

Driftstid:

DAISY-format, MP3 optagelse, 8 timer

DAISY-format, MP3 afspilning, 10 timer

Bemærk: Alle tider er omtrentlige.

Bemærk: Opladningstid og driftstid varierer afhængig af den omgivende temperatur og arbejdsvilkår.

Hukommelses kort drev specifikationer.

Kort type: SD / SDHC-kort

Fil system: FAT-32/16

Operativsystemer: Windows 2000, XP, Vista eller Windows 7

Trådløs kommunikation funktion

Wireless LAN: IEEE802.11b / g

Copyright oplysninger om Ogg Vorbis.

Denne software er leveret af rettighedshaverne og bidragydere, som de er, og nogen udtrykkelig eller stiltiende garantier, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål gives ikke. Under ingen omstændigheder skal forbundet eller bidragydere være ansvarlige for nogen direkte, indirekte, tilfældige, specielle, eksemplariske, eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, indkøb af alternative varer eller tjenesteydelser, tab af brug, data eller fortjeneste eller driftsforstyrrelser) gav imidlertid anledning til, og om eventuel teori om ansvar, uanset om i kontrakt, objektivt ansvar, eller erstatningsret (herunder forsømmelighed eller andet), der opstår på nogen måde ud af brug af denne software, selv hvis opmærksomheden er henledt på muligheden for sådanne skader. 

Tillæg B - Menusystem. 

 I dette tillæg vises alle menupunkter i hovedmenuen sammen med deres tilsvarende undermenu hierarki.

1. Redigering:

Sæt overskrift

Annullér overskrift

Slet afsnittet

2. Indstilling af optagelse:

Vælg optage-funktion

Standard

Konference

Audio

Analoge kassetter

Radio

Tilpasset

Vælg derefter lydkvalitet fra følgende

PCM, 44.1kHz, Stereo

PCM, 22.05kHz, Mono

MP3, 256kilo bps, 44.1kHz, Stereo

MP3, 128 kilo bps, 44.1kHz, Stereo

MP3, 64kilo bps, 44.1kHz, Mono

MP3, 32kilo bps, 22.05kHz, Mono

Slå guiden til eller fra når der optages

Guiden slået til

Guiden slået fra

Skift eksternt audio indgangsstik

Mikrofon

Linie ind

Automatisk optagestyrke AGC

Automatisk optagestyrke AGC slået til

Automatisk optagestyrke AGC slået fra

3. Indstilling af afspilning:

Blande og gentage indstillinger

Standard afspilning

Gentag titel (DAISY, Tekstfiler, Audio Bog)

Gentag spor (Lydfiler)

Gentag album (Lydfiler)

Gentag hele album (Lydfiler)

Blandet gentagelse (Lydfiler)

Læser navn på audiofil

Læs navn på audiofil

Læs nummer på audiospor

4. Bogmærke:

Afspilningsindstilling for stemme bogmærke

Indtalt bogmærke slået til

Indtalt bogmærke slået fra

Fjern alle bogmærker i denne bog

5. Stemme memo:

Slet valgte stemme memo

Slet alle stemme memoer

6. Mediestyring:

Mediets titel information

Slet SD-kort

Opret en ny titel

Slet valgte titel

 (Slet valgte album, Slet alle stemme memoer)

Klargør til redigering

Færdiggør bog

Netværksmappe

7. Systemindstillinger:

System egenskaber

System version

Serienummer.

Installeret nøgle (hvis anskaffet.)

Vælg guide-stemme

Stemme 1

Stemme 2

Vælg pausesignal

Pausesignal 1

Pausesignal 2

Intet pausesignal

Vælg lyd for bekræftelse af tastetryk

Lyd for bekræftelse af tastetryk til

Lyd for bekræftelse af tastetryk fra

Sæt uret

Tekst til tale indstillinger

Netværksindstillinger

Bekræft netværksindstillinger

Indlæs netværksindstillinger

Sæt alle indstillinger til standard

Tillæg C - Fejlfinding. 

 Generelle driftsproblemer. 

 Symptom: Du tænder på tænd / sluk-knappen, men afspilleren tænder ikke. 

 Mulig årsag 1: Løs netledning eller AC adapter. 

 Løsning: Genindsæt kablet til lysnettet i PLEXTALK og tjek, at AC adapteren er indsat. 

 Mulig årsag 2: Tastatur lås er slået til. 

Løsning: Sluk for tastelås.

 Symptom: Der er tændt, men PLEXTALK fungerer ikke. 

 Mulig årsag: Tastatur lås er slået til. 

Løsning: Sluk for tastelås.

 Symptom: PLEXTALK vil ikke lukke ned, og ingen taster kan betjenes. 

 Mulig årsag 1: Tastatur lås er slået til. 

Løsning: Sluk for tastelås.

 Mulig årsag 2: Ukendt fejl. 

Løsning: Tryk og hold tænd/sluk tasten i mere end 10 sekunder.  

Hvis det ikke virker, skal du fjerne vekselstrømsadapteren og batteriet fra enheden, og derefter indsætte dem igen. 

Symptom: Kan ikke optage på et SD-kort.

Mulig årsag 1: Fejl med input.

Løsning: Kontroller input kilden og derefter rettes input indstilling.

Mulig årsag 2: Der er ingen ledig plads på SD-kortet.

Løsning: Enten at slette unødvendigt indhold fra det aktuelle SD-kort eller indsætte et andet SD kort med plads nok.

Mulig årsag 3: SD-kortet er låst.

Løsning: Tag SD-kortet ud på den rigtige måde, skifte låsen til "Ulåst" position og sætte den ind i PLEXTALK.

Symptom: Optagelses niveau kan ikke justeres.

Mulig årsag: Du har Auto Gain Control tændt.

Løsning: Slå Auto Gain Control fra i "Optagelse indstillinger" menuen.

 Symptom: Der er ingen stemmevejledning. 

 Mulig årsag 1: lydstyrken er sat til '0'. 

 Løsning: Skru op for lydstyrken, så den talte vejledning kan høres. 

Mulig årsag 2: Slå vejledning til eller fra, når du optager "valgmulighed er sat til" Vejledning fra".

Løsning: Skift indstillingen til "Vejledning til".

Talte fejl under DAISY afspilning. 

 Guide stemme: "SD enheden understøttes ikke" eller "USB-enheden understøttes ikke." 

 Mulig årsag: SD-kort eller USB-medie er blevet formateret med et ikke-understøttet fil-system. 

 Løsning: Isæt et SD-kort, der er formateret som FAT-16 eller FAT-32. 

 Guide stemme: Læsefejl. 

 Mulig årsag: Titel kan ikke afspilles. 

Løsning: Tryk på titel tasten efterfulgt af Venstre eller Højre for at forsøge at vælge en anden titel.

Fejl ved brug af Stemme Memo.

Guide stemme: "Ikke nok plads til stemme memoer."

Mulig årsag: Ikke nok intern hukommelse til optagelse af en ny Stemme Memo.

Løsning: Frigør noget hukommelse ved at slette unødvendige diktater.  Du kan også ønske at sikkerhedskopiere dine notater inden du foretager denne proces.

Fejl når du bruger PLEXTALK som et SD-kort drev på en computer.

Symptom: Drev fungerer ikke.

Mulig årsag 1: USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt.

Løsning: Isæt USB-kablet igen.  Kontroller kablet, stik og om benene er bukkede, bøjede eller beskadiget.

Mulig årsag 2: Strømmen er ikke tændt.

Løsning: Kontroller, at netledningen og AC-adapter er sikkert tilsluttet, og at PLEXTALK selv er tændt.

Symptom: Kan ikke skrive til SD-kortet.

Mulig årsag 1: SD-kortet er låst.

Løsning: Skub SD-kortet ud, flytte låsen til ulåst position, genindsæt og prøv igen.

Mulig årsag 2: Strømmen er ikke tændt.

Løsning: Kontroller, at netledningen og AC-adapter er sikkert tilsluttet, og tænd for afbryderen.

Mulig årsag 3: USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt.

Løsning: Sæt USB-kablet.  Kontroller kablet, stik og om benene er bukkede, bøjede eller beskadiget.

Symptom: Intet kan føjes til SD-kortet.

Mulig årsag 1: Der er ikke tilstrækkelig plads på SD-kortet for ekstra data.

Løsning: Frigør plads på SD-kortet og prøv igen.

Mulig årsag 2: SD-kortet er låst.

Løsning: Skub SD-kortet, flyt låsen til ulåst position, genindsæt det og prøve igen.

Tillæg D - Tekniske data om optagelsestilstande og lyd kvaliteter.

1.  Optagetilstand indstillinger.

Hver optagelse har forudbestemte indstillinger for følgende 4 parametre:

· Auto sektion indstilling; PLEXTALK kan indstilles til automatisk at oprette en ny sektion i en DAISY optagelse, efter et bestemt tidsrum uden audio input, for eksempel 2 sekunder.  Brug indstillingen "Ingen indstilling" for at oprette en kontinuerlig optagelse uden nye afsnit.

· Tid til at auto stoppe optagelsen, når ingen lyd; Dette er den mængde tid, PLEXTALK vil fortsætte med at optage uden lyd input.  Efter dette tidspunkt stoppes optagelsen automatisk .

· Indstilling til start af optagelse; Optagelse kan indstilles til at starte enten når du trykker på Optag knap eller når lydindgangen er opdaget.

· Baggrunds støjniveau på input lyd; Hvis du optager i et støjsvag miljø, såsom et studie, skal du bruge den "lave" indstilling. Hvis dit optagelses miljø er støjende, såsom en konference eller foredrag, bruges "Høj" indstillingen.

2.  Indstillinger for forudindstillede optagelsestilstande.

De forudindstillede parametre for de 5 optagelsestilstande er som følger:

Standardtilstand:

· Auto afsnit indstilling: Ingen indstilling

· Tid til at auto stoppe optagelse, når der ingen lyd: Ingen indstilling

· Indstilling til start af optagelse: Når du trykker på Optag knappen

· Baggrundsstøj niveau af indgående lyd: Normal (-28dB)

Konference tilstand:

· Auto afsnit indstilling: Ingen indstilling

· Tid til at auto stoppe optagelse, når der ingen lyd: Ingen indstilling

· Indstilling til start af optagelse: Når du trykker på Optag knappen

· Baggrundsstøj niveau af indgående lyd: Høj (-20 dB)

Audio tilstand:

· Auto afsnit indstilling: 2 sekunder

· Tid til at auto stoppe optagelse, når der ingen lyd: 1 minut

· Indstilling til start af optagelse: Når du trykker på Optag knappen

· Baggrundsstøj niveau af indgående lyd: Lav (-40 dB)

Analog Kassette tilstand:

· Auto afsnit indstilling: 4 sekunder

· Tid til at auto stoppe optagelse, når der ingen lyd: 1 minut

· Indstilling til start af optagelse: Når opdager lyden

· Baggrundsstøj niveau af indgående lyd: Normal (-28 dB)

Radio tilstand:

· Auto afsnit indstilling: Ingen indstilling

· Tid til at auto stoppe optagelse, når der ingen lyd: 1 minut

· Indstilling til start af optagelse: Når opdager lyden

· Baggrund støjniveau input lyd: Normal (-28 dB)

3.  Tilgængelige indstillinger for brugerdefineret tilstand.

I tilpasset tilstand kan du indstille den enkelte parameter i indstillingerne nedenfor:

· Auto sektion indstilling kan indstilles til: "Fra", "1 sekund", "2 sekunder", "3 sekunder", "4 sekunder" eller "5 sekunder".

· Tid til at auto stoppe optagelse, når ingen lyd kan indstilles til: "Fra", "30 sekunder", "1 minut", "2 minutter", "3 minutter", "4 minutter", eller "5 minutter".

· Indstilling til start af optagelse kan sættes til enten "Når Optag knappen trykkes" eller "Når lyden er opdaget".

· Baggrundsstøj niveau af indgående lyd kan indstilles til: "Normal (-28 dB)", "Lav (-40 dB)" eller "Høj (-20 dB)".

Bemærk: Indstillingerne for Standard, Konference, Audio, Analog kassette og Radio tilstande kan ikke ændres.  Indstillingerne for brugerdefineret tilstand kan ændres så de passer til dine behov.

Bemærk: Når du optager med den indbyggede mikrofon, vil  "baggrundsstøj" indstilling automatisk blive sat til "Høj".

4.  Tilgængelig optagetid for de angivne lydkvaliteter.

Den tilgængelige optagetid afhænger af den lydkvalitet indstilling, du vælger.  

Jo højere lydkvalitet, jo mindre optagetid.  

Nedenfor er anført den omtrentlige indspilningstid du kan forvente at få med 4 medietyper.

PCM 44.1kHz stereo:

· SD-kort, 1GB: 90 minutter

· SD-kort, 2GB: 3 timer

· SD-kort, 4GB: 6 timer

· SD-kort, 8GB: 12 timer

PCM 22.05kHz mono:

· SD-kort, 1GB: 6 timer

· SD-kort, 2GB: 12 timer

· SD-kort, 4GB: 24 timer

· SD kort, 8GB: 48 timer

MP3 256 k stereo:

· SD-kort, 1GB: 7,5 timer

· SD-kort, 2GB: 15 timer

· SD-kort, 4GB: 30 timer

· SD-kort, 8GB: 60 timer

MP3 128 k stereo:

· SD-kort, 1GB: 15 timer

· SD-kort, 2GB: 30 timer

· SD-kort, 4GB: 60 timer

· SD-kort, 8GB: 120 timer

MP3 64 k mono:

· SD-kort, 1GB: 30 timer

· SD-kort, 2GB: 60 timer

· SD-kort, 4GB: 120 timer

· SD-kort, 8GB: 240 timer

MP3 32 k mono:

· SD-kort, 1GB: 60 timer

· SD-kort, 2GB: 120 timer

· SD-kort, 4GB: 240 timer

· SD-kort, 8GB: 480 timer

Bemærk: Ovenstående optagelsestider er tilnærmede og kan variere afhængig af antallet af overskrifter og anden struktur i optagelsen.
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