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BELANGRIJKE OPMERKINGEN

FCC kennisgeving

Conformiteitscertificaat 

Modelnummer: PTX1/PRO

Merknaam:  PLEXTALK

Verantwoordelijke fabrikant: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Adres: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en conform bevonden aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B onder deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en straalt deze ook uit. Indien deze apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt conform de instructies van de fabrikant, kan deze interferentie veroorzaken in de ontvangstsignalen van radio's en televisietoestellen. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat u kunt bepalen door de apparatuur aan en uit te zetten), bent u verzocht om de interferentie te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen:

•Richt de ontvangstantenne een andere kant op.

•Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

•Sluit het systeem op een ander stopcontact aan zodat de systeemapparatuur en de ontvanger op verschillende stroomkringen zitten.

•Raadpleeg zo nodig de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor meer suggesties.

LET OP:  Wijzigingen die aan het apparaat worden aangebracht die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door de fabrikant die verantwoordelijk is voor de conformiteit van het apparaat, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen tenietdoen.

Verklaring van het Canadese Departement voor Communicatie

Dit digitale apparaat blijft binnen de grenswaarden klasse B voor radiostoring van digitale apparaten zoals bepaald in de regelgeving met betrekking tot radiostoringen van het Canadese departement voor communicatie.

Dit digitale apparaat van klasse B digital voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

LET OP:  Gebruik van knoppen of aanpassingen of toepassing van procedures die afwijken van wat hier wordt gespecificeerd, kan oorzaak zijn van blootstelling aan schadelijke straling.
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1. Informatie over wettelijke bepalingen en auteursrechten

In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie over de auteursrechten, de licenties en de handelsmerken.  Het legt ook de beperkingen op die gelden bij het gebruik van de PLEXTALK voor het kopiëren of opnemen van digitale geluidsbestanden.  Het is sterk aanbevolen om dit hoofdstuk grondig door te nemen vóór u verder gaat.

1.1. Informatie over de auteursrechten wat betreft dit handboek

Shinano Kenshi behoudt zich het recht voor om de producten die in dit handboek worden beschreven op ieder moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Shinano Kenshi geeft geen garanties en neemt geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de inhoud van dit handboek. Shinano Kenshi wijst bovendien elke inherente aansprakelijkheid af met betrekking tot de verhandelbaarheid of de geschiktheid voor een of ander bijzonder doel.  Voorts behoudt Shinano Kenshi Co., Ltd. zich het recht voor onderhavig handboek te herzien en wijzigingen aan de inhoud aan te brengen zonder enige verplichting om enig persoon of enige organisatie van dergelijke revisie of wijziging op de hoogte te brengen.

Op dit handboek berust een auteursrecht.  Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, gefotokopieerd, vertaald of ingeperkt tot een elektronisch medium of tot een door een machine leesbare vorm zonder de voorafgaande toelating van Shinano Kenshi.

Handgeschreven copyright 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

1.2. Licenties en handelsmerken

Alle licenties en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

1.3. Beperkingen met betrekking tot het kopiëren

Voor u aan de slag gaat met uw PLEXTALK moet u onderstaande belangrijke informatie doornemen om u ervan te vergewissen dat u de wettelijke beperkingen met betrekking tot het gebruik van het apparaat voor bepaalde handelingen goed hebt begrepen.

1.3.1. Algemene informatie

Dit PLEXTALK apparaat is ontworpen om u te helpen om luisterboeken, waarvoor u de auteursrechten hebt of waarvoor u vanwege de houder van de auteursrechten of de rechtmatige licentiehouder de toelating hebt gekregen, op te nemen en af te spelen. Behoudens het feit dat u eigenaar bent van de auteursrechten of dat u de nodige toelating hebt gekregen vanwege de eigenaar van het auteursrecht of vanwege de rechtmatige licentiehouder, kan het ongeoorloofd opnemen, reproduceren of distribueren van het werk leiden tot strenge burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties volgens de nationale en internationale wettelijke bepalingen met betrekking tot het auteursrecht.   Bij twijfel over uw rechten neemt u best contact op met uw juridisch adviseur.

Shinano Kenshi kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het maken van illegale kopieën met behulp van de PLEXTALK recorder.

1.3.2. Muziek-cd's

Kopieën van muziek-cd's zijn uitsluitend bestemd voor individueel gebruik en kunnen volgens de Copyright Act (auteurswet) niet voor andere doeleinden worden gebruikt zonder de toelating van de houder van het auteursrecht.

2. Starten

2.1. Gebruikte terminologie en afspraken

In deze paragraaf worden de gebruikte terminologie en de afspraken toegelicht die doorheen dit handboek worden gebruikt. Hierna een overzicht:

•WAARSCHUWING:  een waarschuwing wijst op een gevaar dat lichamelijke letsel tot gevolg kan hebben.

•LET OP:  wijst op een gevaar waarbij het PLEXTALK product of de opnamemedia kunnen worden beschadigd of vernietigd of waarbij uw gegevens kunnen worden aangetast.

•Opmerking:  wordt gebruikt om bijkomende belangrijke informatie aan te reiken over een kenmerk dat eerder nog niet aan bod is gekomen.

•SD-kaart:  PLEXTALK kan zowel “SD”- als “SDHC”-kaarten lezen. In dit Gebruikershandboek worden beide soorten van kaarten “SD-kaarten” genoemd.

2.2. Wat zit er in de doos?

Hierna vindt u een lijst van elementen die samen met uw PLEXTALK in de doos zouden moeten zitten. Controleer of alle elementen daadwerkelijk in de doos zitten. Mochten bepaalde elementen ontbreken, neem dan onverwijld contact op met uw lokale dealer.

1 PLEXTALK Linio

1 Afdekkap

1 AC-adapter

1 Gebruikershandboek op cd-rom

1 Beknopte handleiding

1 Handboek met veiligheidsrichtlijnen

Opmerking:  Het wordt ten stelligste aanbevolen om alle verpakkingsmateriaal bij te houden mocht u, om een of andere reden, in de toekomst uw PLEXTALK moeten terugsturen.

2.3. Beschrijving van het apparaat

In deze paragraaf wordt het fysieke uitzicht van de PLEXTALK beschreven, evenals de vormgeving en ligging van de toetsen en andere bedieningsknoppen zodat u ze makkelijk kunt terugvinden wanneer ze verder in de hoofdstukken worden vermeld. Ook de namen en de belangrijkste functies ervan worden hier opgelijst.

Houd het apparaat stevig vast.  Bekijk de bovenkant en de onderkant van het apparaat. Bovenaan vindt u 27 rubbertoetsen.  Onderaan vindt u 5 rubbervoetjes; waarvan vier nabij de hoeken en eentje dat lang en recht is.

Lokaliseer de ronde vorm met het rooster (luidspreker) van de PLEXTALK. Hou de rubbervoetjes van het apparaat omlaag en draai het apparaat tot de rooster van de luidspreker zich ten opzichte van u rechts bovenaan bevindt. Dit is de normale werkingsstand van de PLEXTALK. U kunt dit bevestigd krijgen door te controleren dat de lange zijde van het apparaat naar u toe is gericht. In deze hoek zit tevens een smalle, maar opvallend rechte uitsparing.  Dit is de sleuf (slot) waarin de cd-rom wordt geplaatst.

2.3.1. Bovenkant < Zonder afdekkap >

Op de bovenkant van de PLEXTALK zitten 27 rubbertoetsen.  Ze zitten gegroepeerd in 5 blokken – een kolom met 4 toetsen aan de linkerkant, een rechthoekig blok met 12 toetsen centraal, een rij van 3 toetsen onderaan het rechthoekig blokje, een rij van 3 toetsen boven het rechthoekig blokje en een kolom van 5 toetsen helemaal aan de rechterkant.

In de kolom met vier toetsen aan de linkerkant heeft de bovenste toets een ovale en de onderste toets een driehoekige vorm. De twee overige toetsen in het midden zijn ruitvormig.

Van onder naar boven gaat het om volgende toetsen:

•Menu-toets – wordt gebruikt om naar het Hoofdmenu te gaan.

•Boekenplank-toets – wordt gebruik om boeken via het DAISY Online systeem te ontlenen of terug te geven.

•Ga naar-toets – wordt gebruikt voor pagina- en kopnavigatie.

•Bladwijzers-toets – wordt gebruikt voor het navigeren naar bladwijzers en het inlassen en verwijderen van bladwijzers.

Het rechthoekige blok met 12 toetsen wordt over het algemeen het ‘Numerieke’-blok genoemd en staat centraal bovenaan. Het heeft dezelfde vorm als de drukknoppen van een telefoon met 4 rijen van 3 toetsen. Op de toets met het cijfer 5 zit een kleine verhoging zodat u die toets makkelijker kunt terugvinden. Met de toets  ‘Hekje', rechts onderaan het cijferblok, kunt u opdrachten bevestigen.  In dit handboek wordt deze toets dan ook de ‘Enter'-toets genoemd. Zo wordt ook de toets ‘Sterretje', links onderaan het cijferblok, gebruikt om opdrachten te wissen.  Deze toets wordt verder in dit handboek dan ook de toets ‘Annuleren' genoemd.

Sommige toetsen hebben een dubbele functie die hierna wordt verduidelijkt:

•Cijfertoets 2 = Pijltje naar boven of ‘Annuleren'
•Cijfertoets 4 = Pijltje naar links of ‘Terug'
•Cijfertoets 6 = Pijltje naar rechts of ‘Vooruit'
•Cijfertoets 8 = Pijltje naar beneden of ‘Enter'
•Cijfertoets 9 = Bestanden: back-up maken of verplaatsen 

•Sterretje = ‘Ongedaan maken'
•Hekje = ‘Herstellen' of ‘enter’
Onder het cijferblok staat een rij met 3 toetsen. De twee buitenste toetsen zijn half rond. De middelste toets is rechthoekig en heeft een duidelijk holle vorm zodat u deze toets makkelijk kunt herkennen. Van links naar rechts worden deze drie toetsen als volgt benoemd en vervullen ze onderstaande functies:

•Toets ‘Terugspoelen' – Terug of snel terugspoelen (wanneer u de toets ingedrukt houdt)

•Toets ‘Start/Stoppen' – om te afspelen te starten / te stoppen

•Toets ‘Snel doorspoelen' – vooruit of snel vooruit (wanneer u de toets ingedrukt houdt)

Boven het cijferblok staat een rij met 3 toetsen. De twee buitenste toetsen staan verticaal en hebben een ovale vorm.  De middelste toets is breder, maar eveneens ovaalvormig. Alle drie de toetsen zijn opgesplitst in een bovenste en een onderste deel. Van links naar rechts worden deze drie toetsen als volgt benoemd:

•Toon-toets – de bovenste helft wordt de ‘Toon hoger'-toets, en de onderste helft wordt de ‘Toon lager'-toets genoemd.

•Volume toets – de bovenste helft wordt de ‘Volume harder'-toets en de onderste helft wordt de ‘Volume zachter'-toets genoemd.

•Toets ‘Snelheid' – de bovenste helft wordt de ‘Sneller'-toets en de onderste helft wordt de ‘Trager'-toets genoemd.

Tot slot staan er aan de bovenzijde van het apparaat nog 5 toetsen rechts. De toets die u net naast cijfertoets 3 of cijfertoets 6 vindt, is de ‘Informatie'-toets. Die toets heeft een ovale vorm. De toets rechts van de toets ‘Snel doorspoelen', is de ‘Titel'-toets. De toets is opgesplitst in een linker- en een rechterhelft. De rechterhelft wordt de ‘Volgende titel'-toets genoemd en de linkerhelft de ‘Vorige titel'-toets. De toetsen hebben volgende functies:

•Informatie-toets – wordt gebruikt om informatie op te vragen over het DAISY-boek, de luisterbestanden en de tekstbestanden. Wanneer u de toets ingedrukt houdt, hoort u datum en uur.

•Titel-toets – wordt gebruikt om van titel te veranderen. Druk op de rechtse pijl-toets om naar de volgende titel te gaan of de linkse pijl-toets om naar de vorige titel te gaan. 

De overige drie toetsen staan, uiterst rechts op het apparaat, boven elkaar opgesteld. De bovenste toets is klein en rond.  De onderste toets heeft dan weer een vierkante vorm. De toets in het midden van deze twee toetsen is groter, rond en lichtjes hol. Van boven naar onder gaat het om volgende toetsen:

•Slaapstand-toets – wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen na een vooraf ingestelde tijd.

•Aan/Uit-schakelaar – wordt gebruikt om het apparaat aan of uit te schakelen.

•Uitwerpen-toets – wordt gebruikt om cd's uit te werpen.

2.3.2. Vooraanzicht

De sleuf (slot) voor het invoeren en uitwerpen van een cd zit vooraan op het apparaat. Voer uw DAISY-boek cd, muziek-cd of mp3-cd in de sleuf in. Wanneer u de cd in de sleuf plaatst, wordt de cd automatisch in het apparaat ingevoerd.

2.3.3. Linkerzijde

Aan de linkerzijde van het apparaat vindt u drie ingangen voor componenten. Van voor naar achteren vindt u daar de SD-kaartsleuf, de contact stekker voor de hoofdtelefoon en de USB-poort. De SD-kaartsleuf kan zowel gebruikt worden voor SD-kaarten als voor SDHC-kaarten. De USB-poort kan worden gebruikt voor USB flash-geheugensticks.

2.3.4. Achterzijde

Er zijn twee items aan de achterzijde van het toestel. Aan de meest linkse kant is een rechthoekige uitsparing, dit is de LAN connectie. Centraal achteraan zit er een rond gaatje in een vierkantige behuizing. Dit is de DC-inputterminal waar de stekker van de AC-stroomtoevoer op wordt aangesloten.

2.3.5. Onderzijde

Aan de onderzijde is een batterij deksel. Dit is afgesloten met een schroef. Om de batterij te veranderen, verwijder deze schroef, open het deksel door naar buiten te schuiven en neem de batterij er uit.

WAARSCHUWING:  Bij dit apparaat mag u enkel het aanbevolen type van batterij gebruiken. Het gebruik van andere batterijen kan brand of een explosie veroorzaken.

2.4. Laden van de PLEXTALK

Om de interne batterij op te laden, moet u de PLEXTALK aansluiten op het stroomnet. Dat gebeurt als volgt:

•Om de batterij vanaf het stroomnet op te laden moet u de stekker van de bijgeleverde AC-adapter in de contact stekker midden achteraan het apparaat stoppen.

•Stop vervolgens de stekker van de stroomadapter in het stopcontact. De batterij wordt nu geladen.

2.5. Algemeen en batterijonderhoud

2.5.1. Zorg dragen voor het apparaat

Verwijder stof of vuil steeds behoedzaam van de PLEXTALK met behulp van een zachte doek die lichtjes werd gedrenkt in een verdund, neutraal reinigingsmiddel.  Wrijf het apparaat vervolgens droog met behulp van een zachte doek.

WAARSCHUWING: Schakel de stroom altijd uit en verwijder de PLEXTALK adaptor uit het stopcontact vóór het schoonmaken.

2.5.2. Batterijonderhoud

Opdat uw herlaadbare batterij optimaal zou presteren, moet u rekening houden met onderstaande punten:

•Het volledig opladen van de batterij vergt over het algemeen 4 uur. Wanneer u echter uw PLEXTALK voor de eerste keer in gebruik neemt of wanneer u het apparaat opnieuw gebruikt na een lange periode van niet-gebruik (1 maand) moet u de batterij minimaal 24 uur laten opladen.

•De duurzaamheid van de batterij is afhankelijk van hoe vaak het apparaat wordt gebruikt en van het aantal keer dat de batterij werd opgeladen. Het laadvermogen van de batterij neemt met de tijd af. Wanneer de gebruikstijd van de batterij na het laden te beperkt wordt, moet u de batterij door een nieuwe vervangen. Voor nieuwe batterijen kunt u terecht bij uw plaatselijke dealer. Uw dealer kan u ook adviseren over het recyclen en verwijderen van gebruikte batterijen.

•Ook de omgevingstemperatuur en de werkomgeving hebben een impact op de gebruiksduur van de batterij.

Met het oog op een optimaal presteren van de batterij moet onderstaande procedure om de zes maanden worden uitgevoerd: 

•Laad de batterij volledig op.

•Zorg ervoor dat het batterijvermogen volledig wordt opgebruikt.

•Laad de batterij opnieuw op.

2.5.3. Doorkruisd afvalteken

Het doorkruisd afvalteken is op de batterij aangebracht.
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Opmerking: dit symbool is alleen gelding voor Europese landen.

Dit symbool is conform met de richtlijn 2006/66/EC. Dit symbool betekent dat batterijen en laders, op het einde van de levenstijd, moeten gedeponeerd worden in speciale afvalverwerkings eenheden. Indien een chemisch symbool is afgebeeld duid dit op het bevatten van zware metalen in de batterij met volgende concentraties:

Hg: Mercurium (0.0005%)

Cd: Cadmium (0.002%)

Pb: Lood (0.004%)

Deze substanties kunnen ernstige gevaren aan mens en het globale milieu veroorzaken indien geen correct gebruik. In de Europese Unie zijn er afzonderlijke inzamelingssystemen voor gebruikte batterijen en accumulatoren. Gelieve de batterijen en accumulatoren behoorlijk op uw lokaal  afval inzameling of recyclingscentrum te deponeren. Ons product wordt ontworpen met batterij en accumulatorcomponenten  die kunnen worden gerecycleerd.

2.6. Aan- en uitschakelen van de PLEXTALK

Om de PLEXTALK aan en uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:

•Druk op de ‘Aan/Uit'-schakelaar en hou de toets ingedrukt. Wanneer er stroom wordt aangeleverd, licht de ‘Aan/Uit'-schakelaar groen op.

•Druk op de ‘Aan/Uit'-schakelaar en hou de toets ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Opmerking: Het opstarten neemt ongeveer 30 seconden in beslag wanneer het apparaat voor de eerste keer in gebruik wordt genomen of nadat de batterij werd vervangen.

2.7. De toets ‘Functiebeschrijving' < Zonder afdekkap >

Zoals de naam suggereert, beschrijft de toets ‘Beschrijving' de functie van de verschillende toetsen van de PLEXTALK.

•Schakel de toets ‘Beschrijvingsmodus' in door de ‘Menu'-toets ingedrukt te houden. Wanneer u nu om het even welke toets van het apparaat indrukt, hoort u een beschrijving van de overeenkomstige functie.

•Om de toets ‘Beschrijvingsmodus' uit te schakelen houd de ‘Menu'-toets ingedrukt.

2.8. Vergrendelings functie

De toetsen kunnen vergrendeld worden zodat accidenteel gebruik kan vermeden worden.

•Om de toetsen te vergrendelen druk de terugspoel- en vooruitspoel-toets tegelijk in.

•Om de toetsen te ontgrendelen, druk de terugspoel- en vooruitspoel-toets weer tegelijk in.

2.9. Invoeren en uitvoeren van SD-kaarten, USB-geheugensticks en cd's

Om een SD-kaart in te voeren gaat u als volgt te werk:

•Schakel het apparaat uit.

•Hou de SD-kaart zo dat het afgesneden hoekje van de kaart in de rechterhoek vooraan in het apparaat past. Met andere woorden, het afgesneden hoekje van de kaart moet zich het dichtst bij de voorzijde van het apparaat bevinden.

•Voer de SD-kaart in de SD-kaartsleuf in aan de linkerzijde van het apparaat.

•Duw de kaart helemaal in de sleuf en zorg ervoor dat de kaart er perfect in past.  De buitenste hoek van de kaart moet daarbij gelijk lopen met de behuizing van de PLEXTALK. Oefen daarbij geen overmatige druk uit.

Om de SD-kaart uit te werpen, gaat u als volgt te werk:

•Schakel het apparaat uit.

•Duw de SD-kaart verder in het apparaat en laat de kaart vervolgens los. De kaart springt nu uit de SD-kaartsleuf waarbij de buitenrand van de kaart uit het apparaat uitsteekt.

•Neem de kaart voorzichtig vast en trek ze verder uit de SD-kaartsleuf.

LET OP:  Er kunnen uitsluitend SD- of SDHC-kaarten in de SD-kaartsleuf van de PLEXTALK worden geplaatst. Het invoeren van andere geheugenkaarten, zoals een geheugenstick of een MultiMediakaart, leidt tot storingen en is daarom niet aangewezen.

Opmerking: SD-kaarten zijn uitgerust met een vergrendeling zodat u uw gegevens, indien gewenst, kunt beveiligen. Die vergrendeling zit op de lange zijde van de kaart, weg van het afgesneden hoekje. Wanneer het grendeltje naar de vooruitspringende hoek van de kaart wijst, kunt u back-ups van titels maken en titels wissen. Wanneer het grendeltje weg van de vooruitspringende hoek wijst, zijn uw gegevens beveiligt.

Om de USB-geheugenstick in te voeren gaat u als volgt te werk:

•Schakel het apparaat uit.

•Plaats de USB-geheugenstick in de USB-poort.

Om de USB-geheugenstick uit te werpen gaat u als volgt te werk:

•Schakel het apparaat uit.

•Trek de USB-geheugenstick recht uit het apparaat.

Opmerking: er kan geen gebruik worden gemaakt van een externe USB CD/DVD drive in combinatie met de PLEXTALK.

Om een cd in de PLEXTALK in te voeren, gaat u als volgt te werk:

•Vergewis u ervan dat de PLEXTALK is aangeschakeld.

•Zorg ervoor dat het etiket van de cd naar boven wijst.

•Duw de cd zachtjes in de cd-sleuf vooraan de PLEXTALK.

•Blijf duwen tot de PLEXTALK de cd zelf verder in het apparaat trekt.

Opmerking: indien per ongeluk een CD ondersteboven is ingevoerd komt die er vanzelf terug uit.

Om een cd uit het apparaat te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

•Druk de ‘Eject-toets in en laat hem weer los.

•De cd wordt uitgeworpen. U kunt de cd nu verder uit de sleuf halen.

3. Inleiding tot het menusysteem < Zonder afdekkap >

Een aantal functies van de PLEXTALK zijn toegankelijk via het geïntegreerde menusysteem. In dit hoofdstuk proberen we u inzicht te geven in hoe het menu is gestructureerd en hoe u er toegang toe krijgt.

3.1. Hoofdmenu

Op het hoogste niveau zit het Hoofdmenu met 6 items:

•Afspeelinstelling: hiermee kan je het afspelen herhalen en de voorlees volgorde van bestandsnaam, album of tracknaam veranderen.

•Over te slaan: hiermee kunt u bepalen of u bepaalde items al dan niet wenst over te slaan.

•Podcast: laat u toe om afleveringens lijsten en afleveringen te downloaden.

•Media-beheer: hiermee kunt u media-informatie opvragen, titels wissen op media (behalve op cd's), enz.

•Systeeminstellingen: Hiermee kunt u datum, tijd, synthetische stem, netwerk en meer instellen.

•Boekenplank en mededelingen: Je kan de boekenplank en mededelingen bijwerken.

•Online service: deze menu wordt voorzien voor de online service aanbieder.

3.2. Toegang tot het menu en navigeren

U kunt doorheen het menu navigeren op onderstaande wijze:

•Druk eenmaal op de ‘Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.

•Om een andere optie in het menu op hetzelfde niveau te kiezen, drukt u op cijfertoets 4 om naar links te bladeren of cijfertoets 6 om naar rechts te bladeren. Wanneer u een nieuwe menuoptie bereikt, wordt dit ook gemeld.

•Als u in dezelfde richting blijft bladeren, komt u uiteindelijk terecht waar u startte.  Dit geldt voor alle menu's.  De menu's zijn immers in een lus opgebouwd.

•Om een menuoptie te selecteren drukt u op de ‘Enter'-toets. In de veronderstelling dat er een submenu is en dat dit menu op dat moment toegankelijk is.  Op die manier gaat u één niveau lager in de menustructuur en komt u terecht in het overeenkomstige submenu.

•Om naar een hoger niveau in het menu te gaan drukt u op op de toets ‘Annuleren'.

•Om het menusysteem ogenblikkelijk af te sluiten vanuit om het even welk niveau in de structuur, drukt u op de ‘Menu'-toets.

4. Instellen van uw PLEXTALK < Zonder afdekkap >

4.1. Uw voorkeurstem kiezen

U hebt de keuze uit twee computerstemmen voor de ‘text to speech'-stem. Om uw ‘text to speech'-voorkeurstem te kiezen, gaat u als volgt te werk:

•Druk eenmaal op de ‘Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "systeeminstellingen"-optie te gaan en selecteer deze optie door de ‘Enter'-toets te drukken.

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "selecteer de synthetische stem"-optie te gaan en selecteer deze optie door de Enter-toets in te drukken.

•Druk toets 4 of 6 om de stem te kiezen en druk enter om te bevestigen.

Opmerking: Indien u de computerstem verandert, de PLEXTALK zal afsluiten en terug opstarten.

Opmerking: in plaats van de enter toets kan ook het cijfer 8 gebruikt worden als bevestiging.

4.2. Datum en uur instellen

Om de datum en het uur in te stellen van de interne klok gaat u als volgt te werk:

•Druk op de ‘Menu'-toets en selecteer "systeeminstellingen" met behulp van cijfertoetsen 4 en 6.  Druk vervolgens de ‘Enter'-toets om te bevestigen.

•Selecteer de "instellen van datum en tijd"-optie in het menu en druk op de ‘Enter'-toets.

•Voer het huidige jaar in met de cijfertoetsen (4 cijfers) en druk op Enter of druk gewoon op Enter om de huidige instelling te bevestigen.

•Voer de huidige maand in met de cijfertoetsen (2 cijfers) en druk op Enter of druk gewoon op Enter om de huidige instelling te bevestigen.

•Voer de huidige dag in met de cijfertoetsen (2 cijfers) en druk op Enter of druk gewoon op Enter om de huidige instelling te bevestigen.

•Voer het uur in met de cijfertoetsen (4 cijfers) en druk op Enter.  Voer ‘0' in waar nodig.

•Ter bevestiging hoort u nu de zonet ingevoerde datum evenals het uur.

Opmerking: wanneer een verkeerd nummer wordt ingevoerd, druk op de annuleer toets (sterretje) om opnieuw te beginnen.

Opmerking: Om de huidige datum en het uur te controleren drukt u de ‘Informatie'-toets in en houdt u die toets ook ingedrukt.

4.3. Het wachtgeluid van uw voorkeur selecteren

Wanneer de PLEXTALK operationeel is – bijvoorbeeld wanneer het apparaat toegang zoekt naar een medium – hoort u een geluid dat er op wijst dat het apparaat die bepaalde opdracht aan het uitvoeren is. Om het wachtgeluid te selecteren dat uw voorkeur wegdraagt, gaat u als volgt te werk:

•Druk eenmaal op de ‘Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "systeeminstellingen"-optie te gaan en selecteer deze optie door de ‘Enter'-toets te drukken.

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "selecteer het wachtgeluid"-optie te gaan en selecteer deze optie door de ‘Enter'-toets te drukken.

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om de mogelijke opties te beluisteren en druk de ‘Enter'-toets in wanneer u het wachtgeluid dat uw voorkeur wegdraagt, hebt gehoord.

Opmerking: in plaats van de enter toets kan ook het cijfer 8 gebruikt worden als bevestiging.

5. Energiebeheer

5.1. Waarschuwing ‘lage batterij'
Wanneer de PLEXTALK op de batterij werkt en het laadniveau van de batterij naar een niveau zakt waarbij de batterij opnieuw moet worden geladen, meldt de PLEXTALK: “batterij spanning te laag." Het apparaat schakelt over één minuut uit. Als u op dat moment verder wilt kunnen werken met de PLEXTALK, moet u de stroom-adapter aansluiten.

5.2. Automatische uitschakelfunctie

Om het batterijvermogen maximaal te sparen, schakelt de PLEXTALK automatisch uit na een periode van 15 minuten inactiviteit; ook al is het batterijvermogen op dat moment optimaal.

Opmerking:  De PLEXTALK schakelt niet automatisch uit wanneer hij op netstroom werkt.

5.3. Gedwongen uitschakelen

Wanneer om de een of andere reden de PLEXTALK niet uitgeschakeld raakt of u met geen enkele toets meer door het systeem kunt navigeren, kunt u proberen het apparaat gedwongen uitzetten.

Om gebruik te maken van de gedwongen uitschakelfunctie drukt u de ‘Slaapstand'-toets en de ‘Aan/Uit'-schakelaar gelijktijdig in en houdt u beide toetsen ingedrukt gedurende een periode van minimaal 10 seconden. De PLEXTALK moet zichzelf nu uitschakelen.

Opmerking:  indien deze methode niet werkt, en de PLEXTALK blijft aan, neem dan de adaptor uit de speler en verwijder de batterij voor enkele seconden.

5.4. ‘Slaapstand'-functie

Met de ‘Slaapstand'-functie kunt u een tijd instellen waarna de PLEXTALK automatisch wordt uitgeschakeld.

5.4.1. ‘Slaapstand'-functie instellen

Om de ‘Slaapstand'-functie in te stellen, gaat u als volgt te werk:

•Druk de ‘Slaapstand'-toets eenmaal in. De PLEXTALK meldt: "Slaapstand. 15 minuten. Gereed."

•Druk nogmaals op de ‘Slaapstand'-toets om de tijd alvorens het systeem uitschakelt te verhogen. De ‘Slaapstand'-periode wordt met 15 minuten verlengd telkens u op de toets drukt met een maximumduur van 1 uur. Druk steeds opnieuw op de ‘Slaapstand'-toets tot u de gewenste instelling hebt bereikt.

Opmerking: wanneer je de slaapstand opnieuw indrukt, kondigt de PLEXTALK de overgebleven tijd aan. In dit geval, druk de slaapstand opnieuw in terwijl de PLEXTALK de mededeling doet, en de slaapstand tijd zal verhogen.

5.4.2. ‘Slaapstand'-functie uitschakelen

Om de ‘Slaapstand'-functie uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:

•Druk op de ‘Slaapstand'-toets. De PLEXTALK meldt dat de ‘Slaapstand'-functie momenteel is ingeschakeld evenals het aantal resterende minuten alvorens het apparaat wordt uitgeschakeld.

•Druk steeds opnieuw op de ‘Slaapstand'-toets tot de PLEXTALK meldt: “Uitgeschakeld”.

6. Weergavefuncties die voor alle formaten gelijk zijn

De PLEXTALK kan volgende formaten afspelen:

•Daisy boeken

•Muziek: MP3, Wave, WMA, Ogg Vorbis en AMR-WB+

•Tekst-bestand: vlakke tekst, html, Microsoft .doc, docx en EPUB2

•Audio boeken: Audible, MP3, Wave, WMA, Ogg Vorbis, AMR-WB+ en LKF

•Podcast

•Web radio

Opmerking:  indien een CD meerdere bestanden bevat in dezelfde map, bijvoorbeeld Diasy en audio bestanden zal de PLEXTALK maar 1 soort formaat herkennen.

Opmerking: Word- en WMA bestanden kunnen niet vanop CD weergegeven worden.

6.1. Weergave starten en stoppen

Om de weergave te starten, gaat u als volgt te werk:

•Om de weergave te starten, drukt u op de ‘Start/Stop'-toets. PLEXTALK start de weergave vanaf de plek waar u de vorige keer stopte.

•Om de weergave te stoppen, drukt u op de ‘Start/Stop'-toets.

Opmerking: Om het afspelen te starten of te stoppen, druk de start/stop toets kort in. Indien je de start/stop toets ingedrukt houd, dan wordt status informatie aangekondigd.

6.2. Snel doorspoelen of snel terugspoelen

Om snel door te spoelen of snel terug te spoelen, moet u gebruik maken van de toets ‘Terugspoelen' en de toets ‘Snel doorspoelen' die zich links en rechts van de ‘Start/Stop'-toets bevinden.

•Om snel terug te spoelen drukt u de toets ‘Terugspoelen' in en houdt die ingedrukt. Zodra u de toets lost, start de weergave opnieuw.

•Om snel door te spoelen drukt u de toets ‘Snel doorspoelen' in en houdt die ingedrukt. Zodra u de toets lost, start de weergave opnieuw.

Wanneer u een DAISY-boek beluistert met audio of via een luisterbestand en de toets ‘Terugspoelen' of de toets ‘Snel doorspoelen' indrukt, wordt er achtereenvolgens een leessprong van 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten enzovoort gemaakt. Wanneer u de toets lost vóór de “1 minuut”-optie wordt gemeld, start de weergave op de plek waar u de toets losliet. Wanneer de toets na dit punt wordt gelost, loopt het door- of terugspoelen verder tot de toets ‘Start/Stop' wordt ingedrukt om het proces af te breken.

6.3. Het weergavevolume wijzigen

Het volume kan trapsgewijs (stappen van 1) ingesteld worden op een schaal van 0 tot 25, waarbij 0 stil is en 25 de hoogst mogelijke instelling.

•Om het weergavevolume te verhogen, drukt u herhaaldelijk op de toets ‘Volume harder' waarbij het geluidsniveau telkens een stapje stijgt.  U kunt de toets ‘Volume harder' ook indrukken en ingedrukt houden tot het gewenste geluidsniveau is bereikt.

•Om het weergavevolume te verlagen, drukt u herhaaldelijk op de toets ‘Volume zachter' waarbij het geluidsniveau telkens een stapje daalt.  U kunt de toets ‘Volume zachter' ook indrukken en ingedrukt houden tot het gewenste geluidsniveau is bereikt.

•Wanneer u de toets ‘Volume harder' en ‘Volume zachter' tegelijk indrukt, wordt automatisch de middelste stand ingesteld: volume 13.

6.4. Het volume van de begeleidingsstem wijzigen < Zonder afdekkap >

Het volume van de begeleidingsstem kan samen met het weergavevolume, of onafhankelijk daarvan, worden aangepast. Om het begeleidingsvolume los van het weergavevolume te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

•Druk eenmaal op de ‘Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "systeeminstellingen"-optie te gaan.  Selecteer de optie door de ‘Enter'-toets te drukken.

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "kies volume voor begeleiding"-optie te gaan.  Selecteer de optie door de ‘Enter'-toets te drukken.

•Stel met cijfertoetsen 4 en 6 het gewenste begeleidingsvolume in.  Bevestig de instelling door de ‘Enter'-toets te drukken.

6.5. De weergavesnelheid wijzigen < Zonder afdekkap >

De weergavesnelheid kan trapsgewijs worden ingesteld: van -3 tot +8. De normale snelheid wordt bereikt in stand 0. Bij -3 bedraagt de snelheid de helft van de normale snelheid.

Plus 8 is de dubbele snelheid bij gebruik van de synthetische stem. In andere gevallen is plus 8 de driedubbele snelheid.

•Om de weergavesnelheid te verhogen, drukt u de toets ‘Sneller' in.

•Om de weergavesnelheid te verlagen, drukt u de toets ‘Trager' in.

•Wanneer u de toets ‘Sneller' en ‘Trager' tegelijk indrukt, wordt automatisch de normale snelheidsstand ingesteld.

Opmerking:  Wanneer u de toets ‘Sneller' of ‘Trager' indrukt en ingedrukt houdt, wordt de snelheid snel in de gewenste richting aangepast.

6.6. De audiotoon wijzigen < Zonder afdekkap >

U hebt de keuze uit 13 tooninstellingen binnen een bereik van -6 tot +6.  U kunt die trapsgewijs aanpassen.

•Om de toon te verhogen drukt u op de ‘Toon hoger'-toets.

•Om de toon te verlagen drukt u op de ‘Toon lager'-toets.

•Wanneer u de toets ‘Toon hoger' en ‘Toon lager' tegelijk indrukt, wordt automatisch de normale toonstand ingesteld.

Opmerking:  Wanneer u de toets ‘Toon hoger' of ‘Toon lager' indrukt en ingedrukt houdt, wordt de toon snel in de gewenste richting aangepast.

6.7. Naar het Navigatiemenu

Een van de meest handige functies van de PLEXTALK is de mogelijkheid om te bepalen hoe het navigeren verloopt. Om gebruik te maken van het Navigatiemenu gaat u als volgt te werk:

•Gebruik de  cijfertoetsen 2 en 8 opwaarts en neerwaarts om in het menu te bewegen. De items die worden voorgelezen, zijn de opties die op dat moment vanuit het Navigatiemenu beschikbaar zijn.

•Zodra u de gewenste navigatiewijze hebt geselecteerd, kunt u met cijfertoetsen 4 en 6 terug en verder binnen het geselecteerde navigatieniveau.

•Bijvoorbeeld: selecteer niveau 1 met toets 2 of 8, druk dan toets 4 of 6 om respectievelijk 1 niveau terug of verder te gaan.

6.8. Selecteren van een titel

Om een titel te selecteren voer het volgende uit:

•Druk op de Volgende-  of Vorige Titel toets om een titel te selecteren.

PLEXTALK ondersteunt CD, SD-kaart, USB-apparaat, Intern geheugen, Boekenplank en service mededelingen  als media. Als u de Volgende Titel toets indrukt bij de laatste titel in een medium, dan zal de PLEXTALK naar de eerste titel van de volgend medium gaan. Als u de Vorige Titel toets indrukt bij de eerste titel in een medium dan zal de PLEXTALK over gaan naar de laatste titel van het vorige medium.

Opmerking:  Druk de Volgende Titel toets en de Vorige Titel toets samen in om naar de eerste titel van de volgende media te gaan. 

PLEXTALK groepeert titels in volgende categorieën: "DAISY-titel", "Muziek", "Text", "Audio boek", "Podcast" en "Webradio". Om een titel per categoriete kiezen doet u het volgende:

•Druk op de Doorspoel toets om naar de volgende categorie te gaan. 

•Druk op de Terugspoeltoets om naar de vorige categorie te gaan. 

In aanvulling op de keuze per "Categorie", kunt u een titel selecteren per "Map" of per "Media". Doe dan het volgende:

•Druk op de Volgende Titel toets of de Vorige Titel toets.

•Druk op de toets met nummer 2 om mapniveau, categorieniveau of medianiveau te selecteren.

•Druk op de toets met nummer 4 of 6 om de beschikbare mappen, categorieën of media te doorlopen.

•Indien u zich in de map, categorie of media bevindt waar de titel staat die u wenst af te spelen, druk verschillende keren op de 8 toets om terug te gaan naar titelniveau te gaan.

•Druk op de toets met nummer 4 of 6 om de titel te selecteren die u wenst af te spelen.

•Druk op de start/stop toets om het afspelen te starten.

Door het drukken op de Start/Stop toets in het mapniveau, categorieniveau of mediumniveau kan u de titel selecteren.

< Zonder afdekkap >

Om een specifieke titel te slecteren met het numeriek toetsenbord in het categorieniveau doet u het volgende:

•Druk op de Volgende Titel toets of de Vorige Titel toets.

•Druk op de toets met nummer 2 om het categorieniveau te selecteren.

•Druk op de toets met nummer 4 of 6 om de beschikbare categorieen te overlopen.

•Druk op de GaNaar toets.

•Indien u het numeriek toetsenblok gebruikt, typt u het nummer van de titel die u wenst af te spelen.

•Druk op de entertoets om naar de titel te gaan. Of druk op de Canceltoets om uw invoer te wissen.

•Druk op de Start/Stop toets om het afspelen te starten. 

Opmerking: U kunt een specifieke titel selecteren aan de hand van het numeriek toetsenblok in het titelniveau, mapniveau og medianiveau.

Opmerking: U kunt geen titel selecteren in de boekenplank of dienstmededelingen aan de hand van het numeriek toetsenblok.

6.9. Informatie over titel en media < Zonder afdekkap >

Om meer informatie te bekomen over de geselecteerde titel of media, doe het volgende:

•Druk eenmaal op de ‘Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "media beheer"-optie te gaan.  Selecteer deze optie door de ‘Enter'-toets te drukken.

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "medium en titel informatie"-optie te gaan.  Selecteer deze optie door de ‘Enter'-toets te drukken.

•PLEXTALK zal de informatie over de geselecteerde titel en media aankondigen.

•Zodra u de gewenste informatie hebt verkregen, drukt u op de ‘Enter'-toets om het menusysteem af te sluiten.

6.10. Informatie over de actuele status

Je kunt informatie opvragen over de actuele status over koppen, pagina's, bladwijzers enzovoort. Of de PLEXTALK de titel afspeelt of niet, ga als volgt te werk:

•Druk de ‘Informatie'-toets eenmaal in. Of houd de start/stop toets ingedrukt.

•U hoort een hele rist van informatieberichten.

•Indien je de gewenste informatie hebt gehoord, kan je de mededeling stoppen door de enter toets of de start/stop toets in te drukken.

•Om de huidige datum en het uur te controleren houdt u de ‘Informatie'-toets ingedrukt.

Opmerking: Wanneer u niet alle informatie wilt beluisteren en bepaalde onderwerpen sneller wilt doornemen, kunt u dit doen door herhaaldelijk de ‘Informatie'-toets in te drukken.

6.11. Een weergavemodus selecteren < Zonder afdekkap >

Om het willekeuring en herhaaldelijk afspelen te selecteren, ga als volgt te werk:

•Druk eenmaal op de ‘Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "afspeelinstelling" optie te gaan en selecteer deze optie door de ‘Enter'-toets te drukken.

•Druk de 4 of 6 toets om naar de "willekeurig en herhaal afspeel instellingen" te gaan, druk de enter om die te selecteren.

•Ga met cijfertoets 4 of 6 toets naar de weergavemodus die u wilt selecteren.  Druk vervolgens op de ‘Enter'-toets.

6.12. Bladwijzers gebruiken

6.12.1. Soorten van bladwijzers

Er bestaan twee soorten van bladwijzers die u in de PLEXTALK als volgt kunt gebruiken:

•Genummerde Bladwijzers: U kunt tot 10.000 Genummerde Bladwijzers toevoegen. Iedere bladwijzer komt overeen met een uniek getal binnen een bereik van 1 tot 65.000.

•Opslaan Bladwijzers: Bij iedere titel, bij elk album of bij ieder tekstbestand wordt de plaats waar de weergave wordt onderbroken in het geheugen opgeslagen.  De weergave kan, de volgende keer dat de titel, het album of het tekstbestand wordt beluisterd, dan ook worden hervat vanaf dat moment. Opgeslagen Bladwijzers worden automatisch door de PLEXTALK ingevoegd wanneer u naar een andere titel, een ander album of een ander bestand gaat of wanneer u het apparaat uitschakelt. U hoeft daartoe niets te ondernemen.

Opmerking:  De PLEXTALK houdt de Opgeslagen Bladwijzers bij voor maximum 1000 titels, albums of tekstbestanden.

6.12.2. Bladwijzers toevoegen < Zonder afdekkap >

Om een Genummerde Bladwijzers in te voegen gaat u als volgt te werk; het maakt daarbij niet uit of de PLEXTALK al dan niet werkt:

•Druk de ‘Bladwijzers'-toets twee keer in.

•Voer via het cijfertoetsenbord het nummer in dat u aan de bladwijzers wenst toe te wijzen.

•Indien je de PLEXTALK het bladwijzer nummer wil laten bepalen, druk geen cijfertoets in of druk een 0.

•Druk op de ‘Enter'-toets om te bevestigen of op de toets ‘Annuleren' om de invoer te wissen.

Opmerking: Als je de PLEXTALK het bladwijzer nummer laat toekennen, neemt die steeds het laagste ongebruikt nummer.

6.12.3. Navigeren naar bladwijzers

Zodra u bladwijzers in een titel, een album of bestand invoerde, wordt in het Navigatiemenu de “Bladwijzers”-optie beschikbaar. Om naar een bladwijzer met een lager of een hoger nummer te navigeren, gaat u als volgt te werk:

•Ga met cijfertoetsen 2 of 8 naar de “Bladwijzers”-optie in het Navigatiemenu.

•Druk cijfertoets 4 in om naar de volgende bladwijzers te gaan met een lager nummer. De weergave start automatisch.

•Druk cijfertoets 6 in om naar de volgende bladwijzers te gaan met een hoger nummer. De weergave start automatisch.

 < Zonder afdekkap >

Om naar een Genummerde Bladwijzers te springen, gaat u als volgt te werk; het maakt daarbij niet uit of de PLEXTALK al dan niet werkt:

•Druk de ‘Bladwijzers'-toets een keer in.

•Voer met behulp van het cijfertoetsenbord het nummer in van de bladwijzer waar u naartoe wenst te gaan.

•Druk op de ‘Enter'-toets om te bevestigen of op de toets ‘Annuleren' om de invoer te wissen.

•Wanneer u een geldig bladwijzersnummer invoerde, gaat de PLEXTALK naar de plek in het boek waar de bladwijzer zich bevindt.  De weergave start automatisch.

6.12.4. Bladwijzers wissen < Zonder afdekkap >

Om Genummerde Bladwijzers te wissen, gaat u als volgt te werk:

•Druk de ‘Bladwijzer'-toets 3 keer in.

•Voer met behulp van het cijfertoetsenbord het nummer van de bladwijzer in die u wilt verwijderen.

•Druk op de ‘Enter'-toets om te bevestigen of op de toets ‘Annuleren' om de invoer te wissen.

•Druk cijfertoets 0 in, gevolgd door de ‘Enter'-toets om alle bladwijzers uit de actieve DAISY-titel of uit het actieve Tekstbestand te verwijderen. Bij muziekbestanden worden op deze wijze alle bladwijzers gewist uit alle albums die zich op het actieve medium bevinden.

7. DAISY-titels weergeven

In dit hoofdstuk vindt u extra informatie die nuttig kan zijn bij het afspelen van DAISY-titels.

7.1. Navigeren via koppen

U kunt binnen een DAISY-titel op twee manieren naar koppen navigeren. U kunt rechtstreeks naar een bepaalde kop gaan of u kunt de verschillende koppen één voor één overlopen.

Om de koppen één voor één te overlopen via de kopniveaus gaat u als volgt te werk:

•Ga met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 naar het gewenste navigatieniveau; bijvoorbeeld: Niveau 1, Niveau 2, enz.

•Druk cijfertoets 4 in om terug te keren naar de vorige kop binnen het geselecteerde niveau. De PLEXTALK gaat naar de kop en de weergave start automatisch.

•Druk cijfertoets 6 in om naar de volgende kop binnen het geselecteerde niveau te gaan. De PLEXTALK gaat naar de kop en de weergave start automatisch.

Opmerking:  Wanneer u op deze manier door een werk navigeert, stopt de PLEXTALK bij elke kop die hetzelfde niveau of een niveau hoger heeft dat het niveau dat u eerder selecteerde. Bijvoorbeeld: als u beslist om binnen Niveau 3 te navigeren vindt PLEXTALK alle koppen van Niveau 1, Niveau 2 en Niveau 3 wanneer u verder of terug in het werk navigeert.

< Zonder afdekkap >

Om rechtstreeks naar een bepaalde kop te navigeren, gaat u als volgt te werk:

•Druk de ‘Ga naar'-toets twee keer in.

•Voer met behulp van het cijfertoetsenbord het nummer in van de kop waar u naartoe wilt.

•Druk op de ‘Enter'-toets om te bevestigen of op de toets ‘Annuleren' om de invoer te wissen.

•Zodra u een geldig kopnummer hebt ingevoerd en de ‘Enter'-toets hebt ingedrukt, brengt de PLEXTALK u naar de door u geselecteerde kop en start de weergave automatisch.

7.2. Naar het begin of einde van een DAISY-titel gaan < Zonder afdekkap >

Om naar het begin van een DAISY-titel te gaan, gaat u als volgt te werk:

•Druk de ‘Ga naar'-toets twee keer in.

•Druk de ‘Enter'-toets in en de weergavestand gaat naar het begin van het actieve werk.

Om naar het einde van een DAISY-titel te gaan, gaat u als volgt te werk:

•Druk de ‘Ga naar'-toets twee keer in.

•Druk cijfertoets 0, en vervolgens de ‘Enter'-toets in en de weergavestand gaat naar het einde van het actieve werk.

7.3. Paginanavigatie

Het navigeren naar pagina's verloopt op nagenoeg identieke wijze als het navigeren naar koppen.

Om de pagina's één voor één te overlopen, gaat u als volgt te werk:

•Ga met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 naar de “Pagina”-optie binnen het Navigatiemenu.

•Druk cijfertoets 4 in om terug te keren naar de vorige pagina. De PLEXTALK gaat naar het markeerteken van de vorige pagina en de weergave start automatisch.

•Blijf cijfertoets 4 ingedrukt houden om met 10 pagina's per keer terug te keren. Het afspelen start als je de toets loslaat.

•Druk cijfertoets 6 in om naar de volgende pagina te gaan. De PLEXTALK gaat naar het markeerteken van de volgende pagina en de weergave start automatisch.

•Blijf cijfertoets 6 ingedrukt houden om met 10 pagina's per keer verder te gaan. Het afspelen start als je de toets loslaat.

Opmerking:  Wanneer de titel geen paginamarkeertekens bevat, wordt de “Pagina”-optie in het Navigatiemenu niet opgelijst.

< Zonder afdekkap >

Om rechtstreeks naar een bepaalde pagina te navigeren, gaat u als volgt te werk:

•Druk op de ‘Ga naar'-toets.
•Voer met behulp van het cijfertoetsenbord het paginanummer waar u naartoe wilt.

•Druk op de ‘Enter'-toets om te bevestigen of op de toets ‘Annuleren' om de invoer te wissen.

•Zodra u een geldig paginanummer hebt ingevoerd en de ‘Enter' toets hebt ingedrukt, brengt de PLEXTALK u naar de door u geselecteerde pagina en de weergave start automatisch.

7.4. Groepnavigatie

Om één voor één voorwaarts naar een groep te gaan of om één voor één naar een groep terug te keren, gaat u als volgt te werk:

•Ga met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 naar de “Groep”-optie binnen het Navigatiemenu.

•Ga met behulp van cijfertoets 4 terug naar de vorige groep binnen de titel. De PLEXTALK gaat terug naar de vorige groep en de weergave start automatisch.

•Ga met behulp van cijfertoets 6 naar de volgende groep binnen de titel. De PLEXTALK gaat naar de volgende groep en de weergave start automatisch.

Opmerking:  Wanneer de titel geen groepmarkeertekens bevat, wordt de “Groep”-optie in het Navigatiemenu niet opgelijst.

7.5. Navigatie op zinsdelen

Om naar een voorgaande of volgende zin te gaan, doe het volgende:

•Om te navigeren in het werk per zinsdeel drukt u cijfertoetsen 2 of 8 in.  Selecteer vervolgens binnen het Navigatiemenu de “Zinsdeel”-optie en druk op cijfertoets 4. De PLEXTALK gaat terug naar het begin van het vorige zinsdeel waarna de weergave automatisch start.

•Om een zinsdeel verder te gaan, drukt u cijfertoetsen 2 of 8 in om de “Zinsdeel”-optie in het Navigatiemenu te selecteren.  Druk vervolgens op cijfertoets 6. De PLEXTALK gaat naar het begin van het volgende zinsdeel waarna de weergave automatisch start.

•Druk op de terug- of vooruitspoel-toets om naar de vorige of volgende zin te gaan.

7.6. Navigatie per tijdsprong: 10 minuten, 30 seconden verspringen

Om per 10 minuten of 30 seconden te verspringen in bij Audio DAISY formaten, doe het volgende:

•Druk om toets 2 of 8 om de tijdsprong van 10 minuten of 30 seconden te kiezen.

•Om 10 minuten of 30 seconden voorwaarts te verspringen, druk op cijfertoets 6.

•Om 10 minuten of 30 seconden terug te gaan, druk op cijfertoets 4.

7.7. Navigatie per scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord of karakter in geval van DAISY tekst modus

Bovenop de DAISY navigatie mogelijkheden, bied het navigeren in een DAISY text ook de mogelijkheid om per Scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord en karakter te navigeren. Deze opties zullen automatisch ter beschikking zijn in de navigatie menu voor dit type bestanden. Om het navigatie niveau in te stellen ga je als volgt te werk:

•Druk toets 2 of 8 om de navigatie methode te selecteren, zoals Scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord of karakter.

•Druk toets 4 om terug te gaan in het bestand volgens het geselecteerde niveau.

•Druk toets 6 om voorwaarts te gaan in het bestand volgens het geselecteerde niveau.

Opmerking: "Scherm" betekent 40 lijnen.

Opmerking: De spellings navigatie kondigt de spelling van elk woord aan.

7.8. Navigeren op basis van percentages < Zonder afdekkap >

Je kan ook volgens percent in een bestand nagiveren. Om op basis van een percentage te navigeren, gaat u als volgt te werk:

•Druk de Ga naar toets drie maal.

•Voer een percentage in tussen 0% en 100% en druk op de ‘Enter'-toets. PLEXTALK brengt je naar de positie die je gekozen hebt.

7.9. Weergavemodus < Zonder afdekkap >

U kunt kiezen uit 2 weergavestanden wanneer u een DAISY titel gebruikt. De beschikbare opties zijn als volgt:

•Standaard afspelen: Het speelt de titel en stopt op het einde van de titel.

•Titel herhalen: De huidige titel herhalen totdat het afspelen wordt gestopt.

7.10. Multimedia DAISY afspeelinstellingen < Zonder afdekkap >

Multimedia DAISY is DAISY-formaat dat zowel audio als tekstbestanden bevat. In PLEXTALK kan ingesteld worden welk formaat afgespeeld wordt bij het afspelen van Multimedia DAISY.

•Selecteer de Multimedia DAISY-titel.

•Druk op de menu toets.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Afspeelinstelling" te kiezen en druk de enter of 8.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Multimedia DAISY afspeelinstelling" te kiezen en druk de enter of 8.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Automatisch", "Audio" of "Tekst" te kiezen en druk de enter of 8.

8. Luisterbestanden of Muziek-cd's spelen

In dit hoofdstuk worden de functies toegelicht die specifiek zijn aan het afspelen van Luisterbestanden of Muziek-cd's. PLEXTALK kan volgende types audio bestanden afspelen:

•MP3-Bestanden:  MPEG1 Layer 3 van 32 kbps tot 320 kbps en MPEG2 Layer 3 van 16 kbps tot 160 kbps.

•Wave-bestanden.

•WMA bestanden, PLEXTALK ondersteunt geen door DRM beveiligde bestanden.

•AMR-WB+

•Ogg Vorbis Files:  van 45kbps tot 320 kbps.

LET OP: Het kan gebeuren dat de PLEXTALK geen Muziek-cd's kan afspelen die niet compatibel zijn met de cd digital audio (cd-DA) standaard, zoals muziek-cd's die tegen kopiëren zijn beveiligd.

Opmerking: WMA bestanden kunnen niet vanop CD weergegeven worden.

Opmerking: Er kunnen maximaal 6.000 bestanden op een medium worden opgeslagen.  Meerdere bestanden worden niet meer herkend.  U kunt maximaal 1.024 mappen aanmaken; inclusief de hoofdmap. Meer mappen in worden niet herkend.

8.1. Tracknavigatie

U kunt rechtstreeks naar de gewenste track gaan of u kunt de tracks één voor één overlopen.

Om de tracks één voor één te overlopen, gaat u als volgt te werk:

•Ga met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 naar de “Track”-optie in het Navigatiemenu.

•Druk cijfertoets 4 in om terug te keren naar de vorige track. De PLEXTALK gaat terug naar de vorige track en start de weergave automatisch.

•Druk cijfertoets 6 in om naar de volgende track te gaan. De PLEXTALK gaat naar de volgende track en start de weergave automatisch.

•Of druk op de “Terugspoelen” toets om terug te gaan naar de vorige track. Druk op de “Snel Doorspoelen” toets om naar de volgende track te gaan.

Opmerking: Wanneer u track na track in het album terugloopt en een bepaalde track langer dan 3 seconden laat afspelen, wordt u de volgende keer dat u naar een vorige track terugkeert, automatisch naar het begin van deze track gebracht. Wanneer u een tweede keer terugkeert binnen een tijdsspanne van 3 seconden, gaat u terug naar de vorige track.

< Zonder afdekkap >

Om rechtstreeks naar een bepaalde track te gaan, gaat u als volgt te werk:

•Druk de ‘Ga naar'-toets eenmaal in.

•Voer met het cijfertoetsenbord het nummer van de track in waar u naartoe wilt.

•Druk op de ‘Enter'-toets om te bevestigen of op de toets ‘Annuleren' om de invoer te wissen.

•Wanneer u een geldig tracknummer invoerde en vervolgens de ‘Enter'-toets indrukte, gaat de PLEXTALK naar het geselecteerde track.  De weergave start automatisch.

8.2. Naar het begin van een album gaan < Zonder afdekkap >

Om naar het begin van een album te navigeren, gaat u als volgt te werk:

•Druk de ‘Ga naar'-toets eenmaal in.

•Druk de ‘Enter'-toets in en de weergavestand gaat naar het begin van het actieve album.

8.3. Albumnavigatie

U kunt rechtstreeks naar een bepaald album navigeren of u kunt de verschillende albums een na een overlopen.

Om de albums één voor één te overlopen, gaat u als volgt te werk:

•Druk cijfertoets 2 of 8 in en selecteer “Album” in het Navigatiemenu.

•Druk cijfertoets 4 in om terug te keren naar het vorige album.

•Druk cijfertoets 6 in om verder te gaan naar het volgende album.

< Zonder afdekkap >

Om rechtstreeks naar een bepaald album te navigeren, gaat u als volgt te werk:

•Druk de ‘Ga naar'-toets twee keer in.

•Voer met het cijfertoetsenbord het nummer in van het album waar u naartoe wil.

•Druk op de ‘Enter'-toets om te bevestigen of op de toets ‘Annuleren' om de invoer te wissen.

•Wanneer u een geldig albumnummer invoerde en vervolgens de ‘Enter'-toets indrukte, gaat de PLEXTALK naar het geselecteerde album.  De weergave start automatisch.

8.4. Navigatie per 10 minuten en 30 seconden

Om per 10 minuten of 30 seconden te verspringen, doe het volgende:

•Druk toets 2 of 8 om te tijdsprong van 10 minuten of 30 seconden te kiezen.

•Om 10 minuten of 30 seconden voorwaarts te verspringen, druk op cijfertoets 6.

•Om 10 minuten of 30 seconden terug te gaan, druk op cijfertoets 4.

8.5. Weergavemodus < Zonder afdekkap >

Bij het afspelen van Luisterbestanden hebt u de keuze uit een aantal weergavemodi. U hebt daarbij de keuze uit volgende opties:

•Standaard afspelen:  bij deze modus wordt het volledige actieve album afgespeeld en stopt de weergave aan het einde.

•Track herhalen:  de actieve track wordt in lus herhaald tot de weergave wordt gestopt.

•Album herhalen:  het actieve album wordt in lus herhaald tot de weergave wordt gestopt.

•Alle albums herhalen:  alle albums worden in lus herhaald tot de weergave wordt gestopt.

•Willekeurig herhalen:  de bestanden in het album worden kriskras door elkaar in lus herhaald tot de weergave wordt gestopt.

8.6. Mededeling van albums en tracks per naam of nummer < Zonder afdekkap >

Bij navigatie in albums of tracks, kondigt PLEXTALK de naam of nummer aan van het album of de track. Men kan kiezen om de naam of nummer aan te kondigen. Om deze mededeling te selecteren, doe het volgende:

•Druk de toets Menu om het algemene menu te selecteren.

•Druk toets 4 of 6 om naar "afspeelinstellingen" te gaan, en bevestig met de start/stop toets.

•Druk toets 4 of 6 om naar "lezen van audio bestands naam" optie en bevestig met de start/stop toets.

•Druk toets 4 of 6 om te kiezen tussen "lees audio bestands naam" en "lezen van audio track nummer", en bevestig door de start/stop toets.

9. Tekstbestanden afspelen

PLEXTALK kan tekstbestanden afspelen met de synthetische stem. PLEXTALK ondersteunt de volgende types tekstbestanden:

•Gewone tekstbestanden

•Microsoft Word .doc,  .docx bestanden

•HTML- bestanden

•EPUB2- bestanden

Opmerking: Microsoft-Word bestanden kunnen niet vanop CD weergegeven worden.

9.1. Navigate per scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord of karakter

Een tekst bestand geeft je altijd de navigatie mogelijkheden tussen "Scherm", "alinea", "lijn", "zin", "spellen", "woord" en "Karakter". Deze opties verschijnen automatisch in het Navigatiemenu wanneer u dit type van bestanden leest. Voor MS-Word en HTML bestanden die koppen bevatten, zal een bijkomende navigatie optie in het menu gegeven worden. Dit wordt een niveau genoemd.

Het navigeren op basis van een van deze opties verloopt steeds volgens dezelfde procedure:

•Gebruik toetsen 2 of 8 om het gewenste navigatie niveau in the stellen, dat is Scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord of karakter.

•Met behulp van cijfertoets 4 springt u de geselecteerde hoeveelheid terug in het bestand.

•Met behulp van cijfertoets 6 springt u de geselecteerde hoeveelheid verder in het bestand.

Om te navigeren naar opvolgend alinea's, doe het volgende:

•Om terug naar de vorige paragraaf te gaan, druk op de “Terugspoelen” toets.

•Druk op de “Snel Doorspoelen” toets om naar de volgende paragraaf te gaan.

Opmerking: Een "Scherm" betekent 40 lijnen.

9.2. Navigeren op basis van percentages < Zonder afdekkap >

In een tekst bestand kan je navigeren per procent. Om op basis van een percentage te navigeren, gaat u als volgt te werk:

•Druk de ‘Ga naar'-toets eenmaal in.

•Voer een percentage in tussen 0% en 100% en druk op de ‘Enter'-toets.

•De PLEXTALK brengt de weergavestand naar die positie in het Tekstbestand.

9.3. Weergavemodus < Zonder afdekkap >

Bij het afspelen van tekstbestanden, kunt u een favoriete weergavemodus selecteren. De beschikbare opties zijn als volgt:

•Standaard afspelen:  deze speelt de titel en stopt wanneer u klaar bent.

•Titel herhalen:  de huidige titel herhalen totdat het afspelen gestopt is.

10. Afspelen van een Audio Boek

PLEXTALK kan een "Audio-boek" afspelen. PLEXTALK ondersteunt de volgende types audiobestanden:

•".aa" bestanden  van Audible.

•MP3-, WMA-, WAVE-, AMR-, Ogg- en LKF- bestanden

Maak een "Audible" map in de root van de SD-kaart en plaats hier de bestanden met extensie ".aa". Al er andere bestandstypes and .aa in de "Audible" map staan worden die niet herkend door de PLEXTALK. De PLEXTALK behandelt een ".aa" bestand als één titel.

Maak gemakkelijkheidshalve een map met "PlexAudioBook" als naam in de root van de SD-kaart en plaats hierin de audio boeken die niet de extensie .aa hebben.

Alle audio bestanden die in de map "PlexAudioBook" staan worden herkend als audio boek, niet als muziek. De PLEXTALK behandelt een map in "PlexAudioBook" map als één titel.

Navigatie van audio boeken is gelijkaardig aan het navigeren van muziek bestanden. Refereer naar sectie 8 "Luisterbestanden of Muziek-cd's spelen" voor meer informatie.

Opmerking: De PLEXTALK herkent de .aa bestanden in andere mappen dan de "Audible" map. Maar het is aan te raden om alle .aa bestanden in de "Audible" map onder te brengen.

Opmerking: De PLEXTALK herkent de .aa bestanden niet in de "PlexAudioBook" - map.

Opmerking: ".aa" audio bestand ondersteunt koppen en percent navigatie.

Opmerking: In de afspeel mogelijkheden kan men "Standaard afspelen" of "Titel herhalen" kiezen in het afspeel menu.  < Zonder afdekkap >

11. Back-up < Zonder afdekkap >

11.1. Algemene back-up informatie

Alvorens over te gaan tot het maken van een back-up van gegevens moet u zich van onderstaande punten rekenschap geven:

•Bij het maken van een back-up van gegevens van het ene medium naar de andere wordt de eerste het bronmedium genoemd en het tweede het doelmedium.

•Je kan verscheidene data backuppen van een bepaald medium naar een ander medium. Het cd-station kan enkel worden gebruikt als een bron voor back-updoeleinden.

•Wanneer u een back-up maakt van een Muziek-cd, kunt u bepalen welke audiocompressie moet worden gebruikt. De back-up wordt uitgevoerd als een Luisterbestand en niet als een DAISY-bestand.

•Bij het maken van een back-up van gegevens geeft de PLEXTALK een waarschuwing wanneer er onvoldoende ruimte beschikbaar is op het doelmedium.

•Als het batterijniveau te laag is kan de backup stoppen. Daarom is het aangeraden om steeds de stroomtoevoer te gebruiken tijdens een backup.

•Om tijdens het maken van de back-up de procedure af te breken, drukt u op de toets ‘Annuleren'.

11.2. Back-up van een titel of album van een CD naar een ander medium

Om een back-up van een titel of een album op CD naar ander medium te maken, doe het volgende:

•Om een back-up te maken op SD-kaart of USB-medium moet je zorgen dat er voldoende schrijfruimte aanwezig is op het doelmedium. Vergewist u ervan dat de SD-kaart niet is vergrendeld.

•Plaats de bron-cd in de cd-sleuf.

•Navigeer op de CD naar de titel of album waarvan je de back-up wil maken.

•Druk cijfertoets 9 één keer in om de ‘Back-up'-functie op te starten.

•PLEXTALK vraagt u om het doel media te kiezen. Druk toets 4 of 6 om dit te doen, daarna bevestig je met Enter.

•Bij het maken van een back-up van een Muziek-cd drukt u cijfertoets 4 of 6 toets in om de audiocompressie te selecteren die uw voorkeur wegdraagt.  Druk vervolgens de ‘Enter'-toets of cijfertoets 8 in om uw keuze te bevestigen.

•De PLEXTALK vraagt vervolgens om uw keuze te bevestigen alvorens verder te gaan met het maken van een back-up. Druk de ‘Enter'-toets of cijfertoets 8 nogmaals in om verder te gaan of de toets ‘Annuleren' om uw keuze ongedaan te maken.

•Als u nu opteert om door te gaan, wordt de back-up procedure opgestart. De PLEXTALK meldt wanneer de back-upprocedure is voltooid.

11.3. Backup tussen verschillende media

Om een backup te maken van een titel naar een ander medium, doe het volgende:

•Gebruik hiervoor de SD-kaart of de USB memory stick. Vergewis u ervan dat de SD-kaart niet vergrendeld is wanneer het uw doelmedium is.

•Navigeer op het bron medium, naar de titel of album waarvan je de back-up wil maken.

•Druk cijfertoets 9 eenmaal in om toegang te krijgen tot de functie ‘Back-up'.

•PLEXTALK vraagt u om het doel media te kiezen. Druk toets 4 of 6 om dit te doen, daarna bevestig je met Enter.

•De PLEXTALK vraagt vervolgens dat u een back-up wenst te bevestigen. Druk de ‘Enter'-toets of cijfertoets 8 in om verder te gaan of de toets ‘Annuleren' om uw keuze ongedaan te maken.

•Wanneer u opteert om verder te gaan, wordt de procedure voor back-up van titels opgestart. De PLEXTALK meldt wanneer de procedure van back-up van titels is voltooid.

11.4. Benodigde back-uptijd voor Muziek-cd's

Hierna vindt u een overzicht van de geschatte back-up tijden:

50 minuten back-up van audio vanaf een muziek-cd naar een SD-kaart:

•PCM 44.1kHz Stereo:  ongeveer 35 minuten.

•MP3 256K Stereo Hoge kwaliteit:  ongeveer 50 minuten.

•MP3 256K Stereo:  ongeveer 40 minuten.

•MP3 128K Stereo Hoge kwaliteit:  ongeveer 55 minuten.

•MP3 128K Stereo: ongeveer 40 minuten.

Opmerking:  de tijdsduur wordt steeds bij benadering gegeven. De tijd die nodig is voor het maken van de back-up is afhankelijk van de grootte van de brontitel en van het aantal bestanden. De benodigde tijd is eveneens afhankelijk van de schrijfsnelheid van de SD-kaart.

12. ‘Media' beheer functies  < Zonder afdekkap >

12.1. Een titel wissen

PLEXTALK laat u toe een titel, album of tekst bestand te wissen. Om een titel te wissen, gaat u als volgt te werk:

•Ga naar de titel die u wenst te wissen.

•Druk eenmaal op de ‘Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "Media beheer"-optie te gaan en selecteer deze optie door de ‘Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "geselecteerde titel verwijderen"-optie te gaan en selecteer deze optie door de ‘Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.

•De PLEXTALK vraagt vervolgens om uw keuze te bevestigen. Druk de ‘Enter'-toets in om te bevestigen of de toets ‘Annuleren' om uw keuze ongedaan te maken.

Opmerking:  Titels op de optische schijf kunnen niet worden gewist.

12.2. Wissen van een SD-kaart, USB-apparaat of intern geheugen

Met PLEXTALK kunt u een SD-kaart, USB-apparaat en intern geheugen zo vaak wissen als u wil.

Om een ​​SD-kaart, USB-apparaat of intern geheugen te wissen, doet u het volgende:

•Druk éénmaal op de Menu-toets om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.

•Gebruik de cijfertoets 4 of 6 om naar de "Media beheer"-optie te gaan en selecteer deze door op de Enter-toets of cijfertoets 8 te drukken.

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om naar de "Verwijderen van alle bestanden van de SD-kaart" optie, "Verwijderen van alle bestanden van het USB medium" optie of "Alle bestanden van het interne geheugen verwijderen" optie te gaan en selecteer door op de Entertoets of de toets met nummer 8 te drukken.

•PLEXTALK zal u vragen om te bevestigen dat u wenst verder te gaan met het formatting proces. Druk op de Enter-toets of cijfertoets 8 om door te gaan of de toets ‘Annuleren' om af te breken.

•Als u ervoor kiest om verder te gaan, zal het formatting proces beginnen. PLEXTALK zal aankondigen wanneer het proces is voltooid.

Opmerking: Als de SD-kaart, USB-apparaat of Intern Geheugen gewist is, zullen alle gegevens op de SD-kaart, USB-apparaat of intern geheugen verwijderd zijn.

Opmerking: De boekenplank wordt niet gewist bij het wissen van het interne geheugen. Indien je een boek van de boekenplank wil verwijderen, kies de sectie: teruggeven van een DAISY title. (sectie 14.2.4)

13. Netwerk instellingen < Zonder afdekkap >

PLEXTALK kan zowel draadloos als kabel verbindingen benutten. Indien er bij het opstarten een LAN-kabel is aangesloten, zal de PLEXTALK zich proberen te verbinden met het bekabeld netwerk.  Indien er geen LAN-kabel in aangesloten, zal de PLEXTALK proberen te verbinden met het draadloos netwerk. Dit hoofstuk verklaart hoe een netwerk in te stellen en hoe een verbining tot stand te brengen.

WAARSCHUWING: Vermijd het gebruik van de draadloze LAN-functie in een vliegtuig of een ziekenhuis volgens de instructies van een luchtvaartmaatschappij of een ziekenhuis.

13.1. Verbining met een bekabeld netwerk

13.1.1. Verbinding met een LAN kabel

Aan de achterzijde van de PLEXTALK, rechts naast de adaptor aansluiting is de LAN kabel verbining. Verbindt de LAN kabel met de LAN verbinding. Indien u een LAN-kabel aansluit, verbind de PLEXTALK met het bekabeld netwerk.

Wanneer u een LAN-kabel loskoppelt, zal de PLEXTALK overschakelen naar het draadloos netwerk. 

13.1.2. Handmatig een kabel verbinding tot stand brengen

Als de PLEXTALK niet automatisch kan verbinden met het bekabeld netwerk, moet u het IP-adres en dergelijke manueel instellen. Om handmatig een kabel netwerk verbinding tot stand te brengen doe het volgende:

•Druk de Menu toets.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Kabelnetwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Selecteer DHCP instelling. Druk toets 4 of 6 om de optie "Verbroken" te kiezen en druk op enter.

•Voer het IP adres in. Een IP adres bestaat uit 4 velden van cijfers. PLEXTALK kondigt nummers aan in het eerste veld. Als het veld leeg is, voert u het nummer van het IP-adres in met de cijfertoetsen. Als u de nummers van het eerste veld wenst te wijzigen, verwijdert u de nummers door op de teruggeef toets te drukken, vervolgens voert u nieuwe nummers in aan de hand van de cijfertoetsen. Als u wenst te luisteren naar de nummers die u hebt ingevoerd, Drukt u op de Start/Stop toets. Indien je de nummers niet wil aanpassen, druk dan alleen op de voorwaartse toets.

•Geef de nummers in van het tweede veld tot en met het vierde veld. Druk de voorwaartse toets in om telkens naar het volgende veld te gaan. Om naar het vorige veld terug te gaan, druk de terugspoel toets. Na de ingave van alle velden, druk op enter om te bevestigen.

•Ingave van subnet mask. Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres.

•Ingave van standaard waarden voor de gateway. Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres.

•Ingave van DNS instellingen. Er bestaan Primaire en secondaire DNS instellingen. Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres.

•Kies voor "Proxy server intellingen". Indien er geen proxy server wordt gebruikt, druk toets 4 of 6 om deze optie uit te zetten en bevestig. Het Menu zal worden afgesloten.

•Indien er een proxy server wordt gebruikt, druk toets 4 of 6 om deze optie te kiezen en druk op enter. Geef het Proxy adres van de proxy server en druk op enter. Geef de poort die wordt gebruikt door de proxy server en druk op enter. Het Menu zal worden afgesloten.

Opmerking: Refereer naar sectie 15 "Tekst ingave" voor meer details over tekst ingave.

13.2. Verbinden met een Draadloos netwerk

13.2.1. Inschakelen draadloos netwerkapparaat

Om het draadloze netwerkapparaat in te schakelen, doet u het volgende:

•Druk de Menu toets.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Inschakelen of uitschakelen van het netwerkstation" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Toegelaten" te kiezen en druk op enter.

Opmerking: Om draadloos netwerk te gebruiken, moet u de LAN-kabel ontkoppelen.

13.2.2. Bevestigen van beschikbare draadloze netwerken en verbinden

Om beschikbare draadloze netwerken te kiezen en verbinding te maken, doe het volgende:

•Druk de Menu toets.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Draadloos netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Beschikbaar draadloos netwerk" te kiezen en druk op enter.

•PLEXTALK kondigt de naam, de verbindings status en signaal sterkte van de beschikbare draadloze netwerken aan.

•Druk toets 4 of 6 om de informatie van een ander draadloos netwerk te bekomen.

•Als u het netwerk selecteert dat verbinding maakt en op de enter-toets drukt, ontkoppelt de PLEXTALK het netwerk en sluit het menu. Vanaf dan, gaat de PLEXTALK niet automatisch verbinding maken met dit netwerk. Vervolgens zal de PLEXTALK proberen om een ​​netwerk te kiezen in volgorde van prioriteit in de PLEXTALK.
•Als u een netwerk selecteert dat niet verbonden was zal de PLEXTALK met dit netwerk proberen te verbinden. Als de PLEXTALK verbinding vaststeld, zal het menu worden gesloten. Als het geselecteerde netwerk nog niet geconfigureerd is, doet u dan het volgende:

•Kies de "beveiligings modus". Druk toets 4 of 6 om de beveiligings modus te kiezen en druk op enter. Indien een beveiligings modus anders dan "Geen beveiliging" dien je het wachtwoord in te geven dat overeenkomt met het toegangspunt. Referereer naar sectie 15 voor het ingeven van tekst. Na het volledig ingeven van het wachtwoord, druk op enter. Indien geen beveiliging is gekozen, dien je geen wachtwoord in te geven.

•Selecteer de "Stealth instelling". Indien je draadloos netwerk geen verborgen instelling heeft, zet die uit. Indien je draadloos netwerk een verborgen instelling heeft, zet je die aan. Druk dan de enter toets.

•Selecteer DHCP instelling. Druk toets 4 of 6 om de instelling op automatisch te zetten of handmatig te kiezen. Druk dan de enter toets. Indien je koos voor automatische DHCP wordt de proxy instelling niet gevraagd.

•Voer het IP adres in. Een IP adres bestaat uit 4 velden van cijfers. PLEXTALK kondigt nummers aan in het eerste veld. Als het veld leeg is, voer dan het nummer in van het IP-adres door middel van de nummertoetsen.  Indien u het nummer van het eerste veld wil aapassen, verwijder dan de nummers door de boekenplanktoets en enter vervolgens. Indien u wenst te luisteren naar de nummers die u hebt ingevoegd, druk dan op de Start/Stop-toets. Druk op de vooruitspoeltoets om naar het volgende medium te gaan. Indien je de nummers niet wil aanpassen, druk dan alleen op de voorwaartse toets.

•Geef de nummers in van het tweede veld tot en met het vierde veld. Druk de voorwaartse toets in om telkens naar het volgende veld te gaan. Om naar het vorige veld terug te gaan, druk de terugspoel toets. Na de ingave van alle velden, druk op enter om te bevestigen.

•Ingave van subnet mask. Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres.

•Ingave van standaard waarden voor de gateway. Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres.

•Ingave van DNS instellingen. Er bestaan Primaire en secondaire DNS instellingen. Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres.

•Kies voor "Proxy server intellingen". Indien er geen proxy server wordt gebruikt, druk toets 4 of 6 om deze optie uit te zetten en bevestig. Indien er een proxy server wordt gebruikt, druk toets 4 of 6 om deze optie te kiezen en druk op enter. Geef het Proxy adres van de proxy server en druk op enter. Geef de poort nummer van de proxy server en druk op enter.

•PLEXTALK probeert een verbinding te maken met het netwerk. Wanneer een verbining tot stand werd gebracht, zullen de instellingen opgeslagen worden in de PLEXTALK en wordt het menu automatisch gesloten. Wanneer een verbining niet tot stand komt, gaat de PLEXTALK automatisch terugkeren naar het menu om een beschikbaar draadloos netwerk te selecteren.

Opmerking: Eens het netwerk is ingesteld, worden die instellingen onthouden en hoef je dien telkens niet meer in te geven.

Opmerking: Netwerk instellingen, zoals een netwerknaam (SSID) en de wijze van beveiliging is afhankelijk van elk netwerk. Netwerk instellen volgens uw netwerk omgeving:

Opmerking: indien WEP beveiliging is ingesteld moet het wachtwoord 5, 10, 13 of 26 karakters bedragen. Voor andere beveiligingsinstellingen zijn de criteria voor het wachtwoord tussen 8 en 64 karakters.

Opmerking: raadpleeg de sectie 15, "Tekst ingave" voor meer details voor het invoeren van een tekst. 

13.3. Geavanceerde netwerk instellingen

13.3.1. Bevestiging netwerk informatie

In het menu kan je de huidige netwerk instellingen opvragen.

Indien verbonden met een Kabel netwerk, is de informatie de volgende:

•Verbinding of geen verbinding

•LAN-kabel verbinding

•DHCP

•IP adres

•Subnet mask

•Standaard gateway

•Eerste DNS adres

•Tweede DNS adres

•MAC adres van kabelnetwerk

•MAC adres van draadloos netwerk

•Leasedatum IP adres

•IP adres geleased tot

•Adres DHCP server

Indien verbonden met een draadloos netwerk, is de informatie de volgende:

•Verbinding of geen verbinding

•LAN-kabel verbinding

•Signaal sterkte

•DHCP

•IP adres

•Subnet mask

•Standaard gateway

•Eerste DNS adres

•Tweede DNS adres

•MAC adres van kabelnetwerk

•MAC adres van draadloos netwerk

•Leasedatum IP adres

•IP adres geleased tot

•Adres DHCP server

Indien de PLEXTALK niet verbonden is met een netwerk is volgend informatie beschikbaar:

•Verbinding of geen verbinding

•LAN-kabel verbinding

•MAC adres van kabelnetwerk

•MAC adres van draadloos netwerk

Om de netwerk informatie te bevestigen, doe het volgende:

•Druk de Menu toets.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk de enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Bevestig netwerkinformatie" te kiezen en druk de enter.

•PLEXTALK kondigt de informatie aan. Druk op toets 4 of 6 om de informatie te kiezen die je wil horen.

•Na het beluisteren van de informatie, druk op enter om het menu af te sluiten.

13.3.2. Laden van netwerk instellingen

PLEXTALK kan in 1 keer meerdere netwerk instellingen laden door middel van het networksetting.ini bestand. Je kunt het instellingsbestand aanmaken op je computer met de toepassing. Deze software en handleiding zijn ter beschikking op de PLEXTALK website. http://www.plextalk.eu/ Sla de instellingen op in de root van de SD-kaart of USB stick om de instellingen te laden. Om de netwerk instellingen te laden, doe het volgende:

•Sla het bestand "NetworkSetting.ini" op in de root van de SD-kaart of de USB stick.

•Plaats de SD-kaart of USB stick in de PLEXTALK.

•Druk de Menu toets.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Laden van netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•PLEXTALK zal u vragen om te bevestigen dat u wenst door te gaan. Druk de Enter-toets in om verder te gaan of de toets Annuleren om uw keuze ongedaan te maken.

Opmerking: alle vorige instellingen worden verwijderd als nieuwe instellingen worden geladen.

Opmerking: als beide SD-kaart en USB apparaat een "NetworkSetting.ini" bevatten, zal deze van de SD-kaart worden geladen.

13.3.3. Opslaan van netwerk instellingen

Netwerk instellingen kunnen opgeslagen worden op een SD-kaart of een USB apparaat voor backup doeleinden. Het instellings bestand is opgeslagen in de root van de SD-kaart of de USB stick. Om de instellingen op te slaan, doe het volgende:

•Plaats de SD-kaart of USB stick in de PLEXTALK.

•Druk de Menu toets.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Netwerkinstellingen opslaan" te kiezen en druk op enter.

•PLEXTALK zal u vragen om te bevestigen of u wenst door te gaan. Druk de Enter-toets in om verder te gaan of de toets Annuleren om uw keuze ongedaan te maken.

Opmerking: indien de SD-kaart en de USB sleutel is aangesloten, zal het instellings bestand weggeschreven worden op de SD-kaart.

13.3.4. Toevoegen van draadloos netwerk

Om een draadloos netwerk in te stellen, doe het volgende:

•Druk de Menu toets.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Draadloos netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Draadloos netwerk instelling toevoegen" te kiezen en druk op enter.

•Voer de naam in van de SSID. Instellingen zijn dezelfde als voor "beschikbaar draadloos netwerk". Refereer naar sectie 13.2.2. "Bevestigen van beschikbare draadloze netwerken en verbinden."

•Als alle instellingen zijn ingegeven is het draadloos netwerk geregistreerd en de hoogste prioriteit gegeven. Het menu sluit en de PLEXTALK zal een verbinding maken met het toegevoegd draadloos netwerk.

13.3.5. Aanpassen of verwijderen van draadloze instellingen

In het menu "Draadloos netwerk instelling verwijderen of wijzigen” zijn de drie volgende opties beschikbaar:

•Verander de prioriteit en de instellingen voor de automatische verbinding

•Draadloos netwerk instelling wijzigen

•Draadloos netwerk instelling verwijderen

Om de draadloze instellingen aan te passen of te verwijderen, doe het volgende:

•Druk de Menu toets.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Draadloos netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Draadloos netwerk instelling verwijderen of wijzigen" te kiezen en druk op enter.

•Draadloze netwerken worden opgelijst in volgorde van prioriteit van de verbinding. Druk toets 4 of 6 om het draadloze netwerk dat je wilt aanpassen te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Verander de prioriteit en de instellingen voor de automatische verbinding", "draadloos netwerk instelling wijzigen" of "draadloos netwerk instelling verwijderen" te kiezen en druk op enter.

Als je "Verander de prioriteit en de instellingen voor de automatische verbinding" hebt gekozen:

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "verbind automatisch op de hoogste prioriteit" of "verbind niet automatisch" te selecteren en druk op de Entertoets.

•Als de PLEXTALK vraagt of u verder wilt gaan. Druk op de Enter-toets om het netwerk te selecteren. Druk op de Annuleer-toets om het proces te stoppen. 

•Als u kiest voor "verbind automatisch op de hoogste prioriteit" sluit de PLEXTALK het menu en geeft het netwerk de hoogste prioriteit en maakt  vervolgens verbinding met het netwerk.

•Als u kiest voor "verbind niet automatisch" dan zal de PLEXTALK niet automatisch met het netwerk verbinden. Na het sluiten van het menu, zal de PLEXTALK proberen te verbinden met een netwerk in volgorde van prioriteit ingesteld in de PLEXTALK.

Als je "draadloos netwerk instelling wijzigen" hebt gekozen:

•Selecteer "beveiligings modus". Instellingen zijn dezelfde als voor "beschikbaar draadloos netwerk". Refereer naar sectie 13.2.2. "Bevestigen van beschikbare draadloze netwerken en verbinden."

•Na het vervolledigen worden de instellingen geregistreerd en het Menu afgesloten.

Als "draadloos netwerk instelling verwijderen" is gekozen:

•PLEXTALK vraagt om een bevestiging, druk op enter om te verwijderen.  Na het verwijderen, probeert de PLEXTALK een verbinding te maken met het beschikbaar netwerk met de hoogste prioriteit.

Opmerking: indien u SSID wenst te wijzigen, voeg dan een nieuwe configuratie toe en verwijder de al bestaande configuratie.

13.3.6. Initializeren van netwerk instelling naar standaard

De netwerkinstellingen kunnen opnieuw ingesteld worden als fabrieksinstellingen. Het menu na fabrieks instellingen activeren heeft volgende resultaten:

•Inschakelen of uitschakelen van het netwerkstation: Ingeschakeld
•Kabelnetwerk instellingen: verwijderd 

•Draadloze netwerk instellingen: verwijderd

Om deze functies te resetten, doe dan het volgende:

•Druk de Menu toets.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Zet alle netwerkinstellingen op Standaard" te kiezen en druk op enter.

•PLEXTALK zal u vragen om te bevestigen dat u wenst door te gaan. Druk de Enter-toets in om verder te gaan of de toets Annuleren om uw keuze ongedaan te maken.

14. Daisy Online

DAISY online is het bibliotheeksysteem wat DAISY-boeken uitleent en verdeelt service Mededelingen aan gebruikers via het internet. Deze dienst wordt de "Online Service" genoemd. Er zijn meerdere "online service leveranciers" waarbij de inhoud en diensten onderling afwijkt.

Om de DAISY Online service te benutten, moet je jezelf eerst registreren bij de online service. Daarna kan je de instellingen bekomen voor een DAISY online speler zoals de PLEXTALK. Deze sectie gaat over het instellen van een gebruikers account, ontlenen van boeken en luisteren naar mededelingen van de online service.

14.1. Online service instellingen < Zonder afdekkap >

Om een DAISY online service te ontvangen, dient u zich te registreren al lid van de online service leverancier. Na de registratie, zal de online service leverancier u een gebruikers-ID en een wachtwoord geven.

Na de registratie configureert U het ID en het wachtwoord in de PLEXTALK. Configureren kan op twee manieren.

•Laad het online service-instelling bestand. Raadpleeg het hoofdstuk "14.1.1. Laden van online service instellingen" voor meer details.

•Handmatig instellen van het gebruikers-ID en wachtwoord indien reeds een online service instelling bestaat in de PLEXTALK. Zie ook hoofdstuk "14.1.2. Bevestiging en veranderen van de online service-instelling" voor meer informatie.

Vraag de online service leverancier welke methode u best kiest.

14.1.1. Laden van online service instellingen

Het verkrijgen van methode van de online service instelling bestand hangt af van elke online service aanbieder. Bijvoorbeeld, je kunt de instellingen verkrijgen via de website van de online service aanbieder. Je kunt het instellingsbestand aanvragen bij de online service aanbieder.

Na het verkrijgen van de online service instellingen kan deze laden in de PLEXTALK.

Om de online service instellingen te laden, doe het volgende:

•Sla het online service instellings bestand op in de root van een SD-kaart of een USB stick. De naam van dit bestand is "OnlineSetting.ini".

•Plaats de SD-kaart of USB stick in de PLEXTALK.

•Druk de Menutoets.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "online service instelling" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "instelling laden" te kiezen en druk op enter.

•De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verdergaat. Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken.

•PLEXTALK laadt de online instellingen van de SD-kaart of de USB stick. Na het laden van het online instellingsbestand, zal de PLEXTALK automatisch opnieuw opstarten.

Opmerking: U kunt meerdere online service-instellings-bestanden in de PLEXTALK invoeren.

Opmerking: De PLEXTALK verwijdert of wijzigt de huidige online service instellingen niet als u andere nieuwe online service instellingen inbrengt.

Opmerking: Indien je het instellingsbestand van dezelfde provider laadt, worden de gegevens overschreven.

14.1.2. Bevestiging en veranderen van de online service-instelling

U kunt zich handmatig aanmelden bij de online servive met uw gebruikers-naam en het wachtwoord in de PLEXTALK. Doe het volgende:

•Druk de Menu toets.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "online service instelling" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "instelling bevestigen en wijzigen" te kiezen en druk op enter. PLEXTALK  kondigt de service provider naam, gebruikersnaam en het bestaan van een wachtwoord aan.

•Als u op de informatie- toets drukt, kunt u de online service naam,  gebruikers-naam, het bestaan ​​van een wachtwoord en de URL van de website bevestigen.

•Druk toets 4 of 6 om de online service provider te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "instelling wijzigen" te kiezen en druk op enter.

•Om de naam van de online service te veranderen, gebruik het numeriek toetsenbord om de naam in te geven en druk op enter. Als je de naam niet wil veranderen, druk dan onmiddellijk op enter.

•Om de gebruikersnaam ter veanderen, geef de nieuwe gebruikersnaam in en druk op enter. Als je de naam niet wil veranderen, druk dan onmiddellijk op enter.

•Om het wachtwoord te veranderen, geef het wachtwoord in en druk op enter. Als je het wachtwoord niet wil veranderen, druk dan onmiddellijk op enter.

•U kan in de online de afspeelmodus kiezen tussen streaming of download. Druk op de toets met nummer 4 of 6 om te kiezen tussen "Gebruik via download" of "Gebruik via streaming" en druk op de Enter-toets. De PLEXTALK sluit het menu en herstart automatisch.

Opmerking: refereer naar sectie 15. "Tekst ingave" in verband met ingeven van tekst.

Opmerking: indien je de gebruikersnaam en wachtwoord verandert, moet dit overeenstemmen met de gegevens van de provider.

Opmerking: Indien de online service niet toelaat om zowel "streamen" en "downloaden", is deze keuze niet beschikbaar.

Opmerking: Als u "streaming" selecteert, zal het actuele downloaden van een titel afgebroken worden. De reeds gedownloade bestanden zullen echter niet verwijderd worden.

Opmerking: Als u "downloaden" selecteert, zullen al de "geleende titels" gedownload worden.

14.1.3. Verwijderen van de online service instelling

Als u een online service niet langer meer wil gebruiken, verwijder dan de instelling van de online service provider.

Doe het volgende:

•Druk de Menu toets.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "online service instelling" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "instelling bevestigen en wijzigen" te kiezen en druk  enter.

•Druk toets 4 of 6 om de online service provider te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "instelling verwijderen" te kiezen en druk op enter.

•De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verdergaat. Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken.

•PLEXTALK verwijdert de instelling van de service provider. Bovendien zal de boekenplank en Service Mededelingen van de online service provider worden verwijderd. Daarna zal de PLEXTALK automatisch herstarten.

14.1.4. mededeling door een opgenomen stem of een synthetische stem

U kunt een mededelingsstem selecteren door "opgenomen stem" of "synthetische stem" bij het gebruik van de Boekenplank, Aankondigingen of Online service menu. Als u kiest voor "Instellen van de prioriteit van het audio label" op basis van de prioriteit, zal de PLEXTALK aankondigen "opgenomen stem" als er er een opgenomen stem is. Als er geen opgenomen stem is, wordt de mededeling met een synthetische stem gedaan. Indien u "Alleen tekst label" selecteert, zal de PLEXTALK alle mededelingen met een syntetische stem doen. Voor deze instellingen doet u het volgende:

•Druk op de menu toets om het algemene Menu te activeren.

•Druk op toets 4 of 6 om "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk op toets 4 of 6 om de "online service instelling" te kiezen en druk op enter.

•Druk op toets 4 of 6 om de optie "Instellingen voor afspelen per label" te kiezen en druk op enter.

•Druk op toets 4 of 6 om "instellen van de prioriteit van het audio label" of "alleen tekst label" te kiezen en druk op enter.

Opmerking: Als u "instellen van de prioriteit van het audio label" kiest zal de PLEXTALK een korte tijd innemen om deze aan te kondigen. 

Opmerking: het is afhankelijk van de Online service of er al of niet een "opgenomen stem" beschikbaar is.

14.2. Boekenplank

Een beschikbare titellijst zal beschikbaar worden vanaf de online service provider via internet. De beschikbare titellijst heet "nieuwe titels." U kunt uw keuze maken uit de lijst van "nieuwe titels" welke u wenst te beluisteren. Wanneer u een titel kiest uit "nieuwe titels", druk op de Start/stop-toets. De geselecteerde titel is overgedragen naar de categorie genoemd "geleende titels". "Geleend" betekent dat u de titel geleend hebt van de online sevice provider.

"Boekenplank" bestaat uit twee categorieen. Deze zijn "nieuwe titels" en "geleende titels". PLEXTALK ziet de boekenplank als een ander medium zoals SD-kaart of USB stick. Indien uw PLEXTALK meerdere online service diensten bevat, zal een boekenplank voor elke provider beschikbaar zijn.

Opmerking: Sommige online diensten zetten titels automatisch om van "nieuwe titels" naar "geleende of geopende titels."

Om de titels van online service dienst naar de "boekenplank" te brengen zijn de volgende methodes beschikbaar.

•Zoek en ontvang titels van de boekenplank door "online service menu."

•Vraag de online service dienst om titels in uw boekenplank te zetten.

•Zoek titels op de website van de online service dienst en ontvang titels in uw boekenplank.

Sommige online service diensten leveren niet de methodes die u hierboven las. Vraag aan de online service dienst hoe u titels in uw boekenplank kan krijgen.

14.2.1. Afspelen van een titel in de Boekenplank

Om een titel in uw boekenplank af te spelen, doet u het volgende:

•Druk op de Titel-toets om een titel in uw boekenplank te selecteren.

•Druk op de Start/Stop-toets om de titel af te spelen.

De bediening zoals voorwaarts, terugspoelen, koppen navigatie etc. voor titels in de boekenplank blijven hetzelfde als voor andere media.

14.2.2. Afspeelopties: streaming en downloaden

Er zijn twee opties om een titel af te spelen, deze zijn Streaming en downloaden. Bij het streamen wordt er een gedeelte audio naar de PLEXTALK gestuurd en dit wordt onmiddellijk afgespeeld. Bij het downloaden gaat de PLEXTALK eerst de volledige titel binnenhalen vooraleer het afspelen kan beginnen.

Opmerking: Sommige online service providers leveren enkel streaming of leveren enkel downloaden.

Opmerking: Wanneer je een titel afspeelt in streaming, kan het eventjes duren vooraleer hat afspelen start.

Opmerking: je kunt het afspelen van een titel niet starten als die nog aan het downloaden is.

Opmerking: gedownloade bestanden zijn opgeslagen in het intern geheugen.

Opmerking: je kunt een backup maken van een titel die gedownload is. < Zonder afdekkap >

14.2.3. download van een titel < Zonder afdekkap >

Om een titel te downloaden doet u het volgende:

•Druk op de Titeltoets om de boekenplank te selecteren.

•Selecteer een titel die u wilt downloaden in "geleende of geopende titels", en druk op de toets met nummer 9.

•PLEXTALK vraagt u om bevestiging om door te gaan. Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken.

Opmerking: Sommige online service diensten leveren enkel streaming. In dit geval is downloaden niet mogelijk.

Opmerking: Indien u verschillende titels wenst te downloaden, herhaalt u de procedures hierboven.

Opmerking: Druk op de toets 9 gedurende het downloaden om het downloaden af te breken.

Opmerking: Het downloaden van een titel kan lang duren. Je kunt een andere titel afspelen terwijl een titel wordt gedownload.

Opmerking: de tijd voor het downloaden hangt af van het netwerk en de grootte van de titel.

14.2.4. Inleveren van een titel

Om een titel in te leveren doet u het volgende:

•Druk op de Titeltoets om de boekenplank te selecteren.

•Selecteer een titel die u wil inleveren in "Geleende Titels" categorie.

•Druk op de Uitwerp-toets. Deze titel is gemarkeerd om in te leveren.

•Als u opnieuw op de Uitwerp-toets drukt, is de markering geannuleerd.

•Als er nog andere titels zijn die u wil inleveren, herhaalt u het proces hierboven.

•Na het selecteren van de titels die u wil inleveren, drukt u op de Start/Stop-toets om de titels in te leveren.

•PLEXTALK vraagt u om bevestiging of u de titels inlevert. Druk op start/stop om naar de geselecteerde titels terug te keren of op de terugspoeltoets om te annuleren. De gedownloade gegevens worden verwijderd uit het intern geheugen van de ingeleverde titels.

Opmerking: Als u op de Uitwerp-toets drukt terwijl u een titel afspeelt, zal de PLEXTALK u vragen of u de titels wilt inleveren of niet.

Opmerking: U kunt geen titel inleveren uit de "nieuwe titels" categorie. Als u een titel ingeleverd hebt, keert u terug naar "geleende titels."

< Zonder afdekkap >

De Boekenplank-toets heeft dezelfde functie als de Uitwerp-toets.

Opmerking: in plaats van de terugspoeltoets kan u ook de annuleertoets (sterretje) drukken om te annuleren.

Opmerking: Als u een titel inlevert, zijn de gebackupte gegevens niet verwijderd.

14.2.5. Selecteer een titel per categorie

Indien uw boekenplank veel titels bevat, kan u titels sneller kiezen door per categorie te selecteren. Om een titel volgens categorie te selecteren, doet u het volgende:

•Druk op de doorspoel-toets om naar de eerste titel in de volgende categorie te gaan.

•Druk op de Terugspoel-toets om naar de eerste titel in de huidige categorie te gaan.

•Druk nog eens op de Terugspoel-toets om naar de eerste titel van de vorige categorie te gaan.

•Druk de vorige of volgende titel toets om je favoriete titel te kiezen.

Als alternatief kan je het volgende doen:

•Wanneer u een titel selecteert, drukt u op de toets  2 om het niveau of de categorie te selecteren.

•Druk toets 4 of 6 om de  volgende of vorige categorie te kiezen.

•Druk toets 8 om het titel niveau te selecteren.

•Druk toets 4 of 6 om je favoriete titel te kiezen.

•Door de toets 4 of 6 ingedrukt te houden kan u veranderen van categorie.

14.2.6. Overbrengen van titelscategorie van "Nieuwe titels" naar "Geleende of geopende titels"

Om een titel  van "nieuwe titels" naar "geleende of geopende titels", doet u het volgende: 

•Selecteer een titel in "nieuwe titels" categorie en druk op de Start/Stop-toets. De PLEXTALK plaatst de titel in de"geleende of geopende titels."

Om een categorie van verschillende titels over te brengen van "nieuwe titels" naar "geleende titels", doet u het volgende:

•Selecteer een titel in "Nieuwe titels" categorie en druk op de Uitwerp-toets. De titel is gemarkeerd om over te brengen.

•Als u opnieuw op de Uitwerp-toets drukt, is de markering geannuleerd.

•Als u meerdere nieuwe titels wilt overbrengen, selecteert u de nieuwe titels en druk steeds op de Uitwerp-toets.

•Na het selecteren van de titels, Drukt u op de Start/Stop-toets.

•De PLEXTALK vraagt om bevestiging of u de geselecteerde titels wil overbrengen. Druk op start/stop om de titel naar geleende titels over te brengen, druk op de terugspoeltoets om te annuleren.

Opmerking: Als u op de Boekenplank-toets of de Uitwerp-toets drukt terwijl u een titel selecteert in "geleende categorie", zal de PLEXTALK terugkeren naar de titel.

< Zonder afdekkap >

De Boekenplank-toets heeft dezelfde functie als de Uitwerp-toets.

Opmerking: Het overdragen van een categorie kan eveneens geannuleerd worden door op de Cancel-toets te drukken in plaats van de Terugspoel-toets.

14.3. mededelingen

Een "mededeling" is de informatie verstrekt door de online service provider. Je kunt naar de "mededeling" luisteren door te kiezen voor "mededelingen" na de boekenplank (media). De "mededeling" media is apart voor elke online service provider zoals de boekenplank.

Opmerking: Sommige online service providers sturen geen "mededelingen". In dit geval, zal de PLEXTALK de "service mededelingen" niet aankondigen wanneer u titels selecteert.

Opmerking: De "mededeling" wordt automatisch bijgewerkt na het heropstarten.

14.3.1. Luisteren naar een mededeling

Om te luisteren naar een mededeling, doe het volgende:

•Gebruik de Titel-toets om het "Service mededelingen"  te selecteren. PLEXTALK leest de eerste mededeling.

•Druk de volgende of vorige titeltoets om naar de volgende of vorige mededeling te luisteren.

Indien de PLEXTALK geregistreerd is voor verschillende online service providers, worden de mededelingen gesorteerd per online service provider.

•Druk op de doorspoel-toets of de Terugspoeltoets om te luisteren naar de Service mededelingen of een andere online service.

U kunt van online service veranderen door de volgende methode:

•U kunt de online service selecteren door op de toets met nummer 2 te drukken terwijl u "Service mededelingen" selecteert.

•Druk toets 4 of 6 om te veranderen naar een ander online service.

•Druk op de toets met nummer 8, zo kan u elke Service mededeling selecteren.

•Druk toets 4 of 6 om de mededeling te kiezen die je wil horen.

14.3.2. Verwijderen van mededelingen

Na het luisteren naar een Service mededeling kan deze worden verwijderd. Om de Service mededelingen te verwijderen, doet u het volgende: 

•Druk op de Uitwerp-toets om de Service mededeling te selecteren die u wenst te verwijderen. De Service mededeling is nu gemarkeerd om te verwijderen.

•Druk opnieuw op de Uitwerp-toets om de markering te annuleren.

•Om verscheidene Service mededelingen te verwijderen, herhaalt u de procedure van hierboven.

•Na het selecteren van de Service mededelingen die u wilt verwijderen, drukt u op de Start/Stop-toets.

•PLEXTALK vraagt om bevestiging of u deze wel degelijk wil verwijderen. Druk op start/stop om de mededeling te verwijderen of op de terugspoeltoets om te annuleren.

Opmerking: Wanneer u éénmaal een Service mededeling hebt verwijderd, kan u er niet meer naar luisteren.

< Zonder afdekkap >

De Boekenplank-toets heeft dezelfde functie als de Uitwerp-toets.

Opmerking: in plaats van de terugspoeltoets kan u ook de annuleertoets (sterretje) drukken om te annuleren.

14.4. Boekenplank menu < Zonder afdekkap >

14.4.1. Bijwerken van alle boekenplanken

U kunt alle boekenplanken bij werken die manueel in de PLEXTALK geregistreerd zijn.

Doe het volgende:

•Druk de Menutoets.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Boekenplank en mededelingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "boekenplank bijwerken" te kiezen en druk op enter.

•De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verdergaat. Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken.

Opmerking: PLEXTALK werkt de boekenplank automatisch bij gedurende het opstarten.

14.4.2. Online Service selecteren en bijwerken boekenplank

Om een specifieke online service boekenplank te bij te werken, doet u het volgende:

•Druk de Menutoets.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Boekenplank en mededelingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Selecteer de online service en bijwerken van de boekenplank" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de online service provider te kiezen en druk op enter.

•De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verdergaat. Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken.

14.4.3. Bijwerken van Service mededelingen

U kunt alle Service mededelingen die geregistreerd zijn in de PLEXTALK manueel bijwerken. Doe het volgende:

•Druk de Menutoets.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Boekenplank en mededelingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Bijwerken van de mededelingen" te kiezen en druk op enter.

•De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verdergaat. Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken.

Opmerking: PLEXTALK werkt de Service mededelingen automatisch bij na het opstarten en na een bepaalde periode.

14.5. Online Service Menu < Zonder afdekkap >

Sommige online service providers voorzien diensten zoals het opzoeken van een titel. Om zulke service te gebruiken, moet je in het Menu van de PLEXTALK de online service kiezen. Beschikbare diensten in het menu kunnen verschillen naargelang de service provider en kunnen verschillend werken. Daarom gaat het in deze sectie alleen over het algemeen gebruik van het menu. Contacteer de service provider om details over desbetreffende diensten te bekomen.

Opmerking: indien de online service u geen service menu aanbiedt, kan u deze optie niet gebruiken.

14.5.1. Bediening van het Menu

Om het online service menu te bedienen, doe het volgende:

•Druk de Menutoets.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "online service" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de online service provider te kiezen en druk op enter. De PLEXTALK start het online service menu.

Dit menu voorziet interactieve communicatie tussen de gebruiker en de service provider. Je dient te antwoorden op de vragen van de service provider. Het type vragen zijn "multiple choice" en "tekst" ingave.

•Om te antwoorden op "multiple choice" vragen, druk toets 4 of 6 om je keuze te maken.

•Om op het "tekstinvoer" verzoek te antwoorden, voert u de tekst in met behulp van de nummertoetsen.

•Als er verscheidene verzoeken zijn, druk dan op de Enter toets om verder te gaan naar het volgende verzoek of druk op de annuleer-toets om terug te gaan naar het vorige verzoek.

Opmerking: Sommige online services laten u niet toe om terug te gaan naar de vorige aanvraag.

Opmerking: zie hoofdstuk 15. "Tekst ingave" voor het ingeven van tekst.

Na het beantwoorden van een reeks vragen, druk op enter om je antwoorden door te sturen. Op het einde van de interactieve communicatie, bezorgt de online service je het resultaat. Indien de online service u een "titellijst" stuurt als resultaat, selecteer dan de titel die u wilt uitlenen. Om een titel te kiezen, doe het volgende:

•Druk toets 4 of 6 om een titel te kiezen.

•Druk op enter om de titel uit te lenen. De geselecteerde titel is toegevoegd aan u boekenplank en de PLEXTALK speelt de titel af door streamen of downloaden de titel.

Om meerdere titels tegelijk te kiezen, doe het volgende:

•Drukt toets 4 of 6 en druk op de boekenplank toets om de titel te selecteren. De titel is gemarkeerd om te lenen.

•Druk de boekenplank toets opnieuw in om te annuleren.

•Om meerdere titels te ontlenen, herhaal de actie hierboven.

•Na het selecteren van de titels, drukt u op de Enter-toets om de titels te bewaren. De geselecteerde titel is toegevoegd aan uw boekenplank en de PLEXTALK speelt de laatst geselecteerde titel af door streamen of downloaden van elke titel.

Opmerking: Om een titel vooraf te beluisteren drukt u op de start/stop toets.

Opmerking: er bestaan titels waarbij het vooraf beluistern niet wordt toegelaten.

Opmerking: om de online service menu te verlaten, druk op de Menu toets.

15. Tekst ingave < Zonder afdekkap >

Dit hoofdstuk omschrijft hoe je Tekst ingeeft.

15.1. Ingave in alfabetische modus ABC

Er staan meerdere karakters op elke numerieke toets, telkens je een toets indruk, selecteer je een andere letter.

Volgorde van de letters en cijfers

Letters op een numeriek toetsenbord verschijnen eerst als kleine letters, nummer en dan hoofdletters. Voorbeeld: druk toets 5, dan kan je kiezen tussen j, k,l, 5, J, K, L.

Een keuze wordt automatisch bevestigd na 2 seconden

Na het selecteren van een karakter wordt na 2 seconden inactiviteit het karakter automatisch gekozen en aangekondigd.

Ingave van meerdere letters/cijfers die op dezelfde toets staan

Om meerdere karakters in te geven, die op dezelfde toets staan, druk op de spoelvoorwaartse toets in plaats van 2 seconden te wachten. Voorbeeld: om "ab" in te geven, druk op toets 2 een maal en druk de vooruitspoel-toets, druk dan toets 2 tweemaal om letter "b" in te geven.

Voorbeeld van ingave

Ingave van "http"

h: druk tweemaal op toets 4 

t: druk eenmaal op toets 8 

t: druk eenmaal op toets 8

p: druk eenmaal op toets 7 

Letters en cijfers ingeven

Letters en cijfers staan op volgende toetsen:

toets 1 omvat ".", "@", "/", ":", "1"

toets 2 omvat  a, b, c, ç, á, à, â, 2, A, B, C, Ç, Á, À, Â

toets 3 omvat  d, e, f, ë, é, è, ê, 3, D, E, F, Ë, É, È, Ê

toets 4 omvat  g, h, i, ï, í, 4, G, H, I, Ï, Í

toets 5 omvat  j, k, l, 5, J, K, L

toets 6 omvat  m, n, o, ó, ò, ô, 6, M, N, O, Ó, Ò, Ô

toets 7 omvat  p, q, r, s, 7, P, Q, R, S

toets 8 omvat  t, u, v, ü, ú, 8, T, U, V, Ü, Ú

toets 9 omvat  w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z

toets 0 omvat  (spatie), ?, _, =,  0.

Opmerking: Omdat het sterretje gebruikt is als annulatie en het hekje als enter, kunnen deze toetsen niet gebruikt worden voor tekstingave.

Bevestiging van ingave van letter of cijfers

Druk op Start/Stop en luister naar de ingegeven tekst.

Verandering van type ingave

Om lettertype te veranderen, druk de bladwijzertoets om te schakelen tussen ABC modus, numerieke modus of symbool modus.

Opmerking: Als de ingave alleen nummers toelaat, dan wordt de ingave modus niet veranderd.

15.2. Ingave van nummers in numerieke modus

Numerieke modus wordt gebruikt voor nummeringave. Druk de bladwijzertoets verschillende malen tot je numerieke modus hoort.

Nummers vind je op het numerieke toetsenbord.

15.3. Ingave van symbolen via de symbooltabel

Symbooltabel is de modus om symbolen in te geven. Gebruik de toetsen met nummers 2,4 en 8 om de karakters op de symbooltafel te overlopen en druk op de toets met nummer 5 om een karakter te kiezen. Druk verschillende malen op de bladwijzertoets tot je de symbooltabel bereikt.

In de symbooltabel kan je naar boven gaan met toets 2, en naar beneden met toets 8, druk toets 4 om links in de tabel te gaan en toets 6 om naar rechts te gaan. Om een symbool verscheidene keren te kiezen, druk herhaaldelijk op de toets met nummer 5. 

De symbool tabel is hieronder omschreven.

	.
	,
	'
	"
	:
	;
	?
	|

	+
	-
	=
	/
	\
	_
	[
	]

	!
	@
	#
	$
	%
	`
	{
	}

	^
	&
	*
	(
	)
	~
	<
	>


15.4. Bewegen in een tekst

Een karakter terug bewegen

Druk de terugspoel-toets om 1 karakter terug te gaan.

Een karakter vooruit bewegen

Druk de vooruitspoel-toets om een karakter verder te gaan.

Teruggaan naar het begin van een lijn

Houd de terugspoel-toets ingedrukt om naar het begin van een lijn te gaan.

Vooruit gaan naar het einde van een lijn

Houd de vooruitspoel-toets ingedrukt om naar het einde van een lijn te gaan.

15.5. Verwijderen van karakters

Backspace (vorig karakter verwijderen)

Druk de boekenplank toets om het vorige karakter te verwijderen.

Verwijder een karakter op de huidige positie

Druk tegelijkertijd op de "ga naar"- toets en toets 8 om het karakter op de huidige positie te verwijderen.

Verwijderen van alle karakters

Houd de boekenplank toets ingedrukt om alle karakters te verwijderen.

Overschakelen van invoeg modus naar overschrijven

Druk de ga naar toets en toets 5 tesamen om over te schakelen van invoeg modus naar overschrijf modus.

16. Podcast ontvanger

Een Podcast is een internet technologie waarmee je op aanvraag audio-bestanden kan binnen halen, zoals muziek aanbieders, nieuws netwerken of talk radio. Eenmaal je een Podcast hebt gekozen in de PLEXTALK, kan je de audio bestanden bijwerken. Audio bestanden in een Podcast worden ook Afleveringen genoemd.

Opmerking: Alleen afleveringen met audio bestanden kunnen door de PLEXTALKS worden gedownload.

16.1. Registreren van Podcast feeds

16.1.1. Registreren van Podcast feeds met de "Plextalk Transfer" software

Om een podcast feed te registreren met de "Plextalk Transfer" software, doe het volgende:

•Plaats een SD-kaart of USB sleutel in uw personal computer.

•Zorg ervoor dat uw computer met het internet verbonden is.

•Indien nog niet geinstalleerd, Download de "Plextalk Transfer" software van de PLEXTALK website en installeer die op uw computer. http://www.plextalk.eu/

•Voer de "Plextalk Transfer" software uit. Bij het verschijnen van het hoofdscherm zal de "Plextalk Transfer" software uw SD-kaart of USB sleutel automatisch detecteren.

•Kies in het veld inhoudstype voor "Podcast Feed Manager".
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•Kies uit de lijst in "Bestand" menu de optie "Nieuwe Podcast feed".
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•Voer het URL in van de podcast feed en druk OK. De URL dient een "rss-feed" te zijn. De naam van de Podcast feed verschijnt in de keuzelijst en wordt opgeslagen op de SD-kaart of USB sleutel.
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•Verwijder de SD-kaart of USB sleutel van uw computer na het registreren van de podcast feeds.

Opmerking: Podcast feeds worden opgeslagen in het bestand "feeds.opml" dat zich in de PlexPodcast map op de SD-kaart of USB sleutel bevindt.

Opmerking: De "Plextalk Transfer" software kan het "OPML" bestand overzetten op de SD-kaart of USB sleutel. Kies het "OPML" bestand uit de bron lijst en druk op "Verzenden" om over te zetten op de SD-kaart of USB sleutel.

16.1.2. Registreren van podcast feeds met de podcast ontvanger software

Indien u reeds een podcast ontvanger software gebruikt, kan u de podcasts overzetten naar de PLEXTALK. Exporteer de podcast feeds met een OPML bestand. Daarna maak je de "PlexPodcast" map aan in de root van de SD-kaart of USB-apparaat en sla het OPML bestand op in deze map. U kunt meerder OPML bestanden opslaan.

16.2. Luisteren naar Podcasts

Bij het kiezen van Podcast feeds op een SD-kaart of USB sleutel, kan u eerst de afleveringslijst vernieuwen en daarna een aflevering naar keuze downloaden. De PLEXTALK dient verbonden te zijn met het internet om Podcast afleveringen te kunnen downloaden.

Opmerking: Raadpleeg sectie 13, "Netwerk instellingen" om een internet verbinding in te stellen.

Om een Podcast te downloaden en voor er naar te luisteren, doe dan het volgende:

•Plaats de SD-kaart of USB sleutel in de PLEXTALK waarop de podcast feeds staan.

•Druk op Volgende of Vorige titel toets om uw favoriete podcast te selecteren.

•Druk op de toets Start/Stop.

•Als de PLEXTALK u vraagt om de afleverings lijst bij te werken, druk op de start/stop toets.

•De PLEXTALK start het downloaden van de meest recente afleverings lijst. Na het bij werken van de afleverings lijst, kunt u de aflevering kiezen die u wenst te beluisteren.

•Druk op Volgende of Vorige titel toets om uw favoriete aflevering te kiezen en druk op Start/stop. Het afspelen begint als de volledige aflevering gedownload is. Indien het downloaden van de aflevering nog niet is gestart, zal er gevraagd worden om dit te doen. Druk op de Start/Stop toets om te downloaden.

•Het downloaden kan enige tijd in beslag nemen.

•Na het voltooien van het downloaden drukt u op de start/stop toets om het afspelen te starten. Indien de aflevering nog niet helemaal is gedownload, zal dit aangekondigd worden.

Opmerking: bij het uitschakelen van de PLEXALK wordt het downloaden geannuleerd.

Opmerking: verwijder nooit de SD-kaart of USB sleutel tijdens het downloaden.
< Zonder afdekkap >

Opmerking: U kunt de voortgang van het downloaden opvragen door op de informatie toets te drukken.

Opmerking: je kunt het downloaden van de afleveringslijst onderbreken door op de annuleer-toets te drukken.

16.3. Navigatie per aflevering, per 10 minuten of per 30 seconden

Kies je favoriete Podcast aflevering. Je kunt ook in je favoriete aflevering navigeren per 10 minuten of per 30 seconden.

U kan navigeren in een aflevering per 10 minuten of per 30 seconden, hiervoor doet u het volgende:

•Druk toets 4 of 6 om de navigatie te kiezen: per aflevering, per 10 minuten of per 30 seconden.

•Indien per aflevering is gekozen, kan je toets 6 drukken om naar de volgende aflevering te gaan. Druk op toets 4 naar links om naar de vorige aflevering te gaan.

•Indien je kiest per 10 minuten of per 30 seconden, druk toets 6 om 10 minuten of 30 seconden vooruit te gaan. Druk toets 4 naar links om 10 minuten of 30 seconden terug te gaan. Per tijds navigatie blijf je steeds in dezelfde Podcast aflevering.

Opmerking: Snel vooruitspoelen of terugspoelen is mogelijk binnen dezelfde Podcast aflevering.

Opmerking: zonder afdekkap kan je een specifieke aflevering kiezen door op "Ga naar" en het nummer in te drukken.

16.4. Het bijwerken van de afleverings lijst in een Podcast < Zonder afdekkap >

In het Podcast menu kan je de gekozen Podcast  bijwerken door "afleveringslijst vernieuwen" te kiezen.

•Kies een podcast feed waarvan u de laatste afleveringslijst wil bijwerken.

•Druk op Menu.

•Druk toets 4 of 6 om "Podcast" te kiezen en druk op Enter.

•Druk toets 4 of 6 om "afleveringslijst vernieuwen" te kiezen en druk op Enter.

•Er zal gevraagd worden om de lijst met afleveringen te updaten. Druk op Enter om het bijwerken van de lijst met alle afleveringen te starten. Nadat de update voltooid is, kan je een aflevering kiezen uit de laatste lijst met afleveringen.

16.5. Download alle afleveringen van de feed < Zonder afdekkap >

Je kunt alle afleveringen downloaden die nog niet gedownload zijn. 

•Kies een podcast feed die je wil downloaden.

•Druk op Menu.

•Druk toets 4 of 6 om "Podcast" te kiezen en druk op Enter.

•Druk toets 4 of 6 om "download de nieuwste afleveringen" te kiezen en druk op Enter.

•Er zal gevraagd worden om de afleveringen te downloaden.  Druk op Enter om eerst de lijst met afleveringen bij te werken. Daarna zullen alle afleveringen gedownload worden.

16.6. Opmerkingen tijdens het downloaden

•Verwijder nooit de SD-kaart of USB sleutel tijdens het downloaden. Het vergt enige tijd om alle afleveringen te downloaden. Je kunt wel iets anders afspelen tijdens het downloaden. Kies een andere titel door op de titel toets te drukken.

•Om de vooruitgang van het downloaden te controleren, druk op de Informatie toets. Je kunt het aantal afleveringen dat nog gedownload moet worden bevestigen.

•Wanneer je de stroom afsluit tijdens het downloaden, zal de download geannuleerd worden. U kunt de aflevering opnieuw downloaden door dezelfde actie opnieuw uit te voeren.

17. Web radio streaming

Je kunt naar verschillende Web radios luisteren die je op het internet kan vinden. Je moet de URL van je favoriete web radiozender toevoegen aan de afspeellijst om toegang te verkrijgen tot de site voor streaming.

17.1. Web radio station toevoegen aan de afspeellijst

Om naar de web radio te luisteren, moet je web radiozenders registreren. Eerst moet je een computer gebruiken om een play list te verkrijgen, dit is een bestand op de webpagina van de  radiozender, waarvan de extensie "pls", "m3u" of "asx" is. Maak vervolgens een "PlexWebradio" map in de root van de SD-kaart en sla het bestand in deze map op. U kunt meerdere web radio stations in deze map onderbrengen.

Voorbeeld:

Je kunt de afspeellijst bestand vinden op de internet site die internet-radiostations introduceert zoals "SHOUTcast"  http://www.shoutcast.com  Kies het radio station en druk rechts om het doel op te slaan in de "PlexWebradio" map. Hierdoor wordt het PLS bestand opgeslagen in de map.

17.2. Luisteren naar de web radio

De PLEXTALK dient verbonden te zijn met het internet om web radio te kunnen beluisteren.

Opmerking: Raadpleeg sectie 13, "Netwerk instellingen" om een internet verbinding in te stellen.

Om naar de web radio te luisteren, moet je het volgende doen:

•Plaats de SD-kaart of USB-apparaat met afspeellijsten.

•Druk op de Volgende- of Vorige Titel toets om je favoriete radiozenders te selecteren.

•Druk op Start/Stop om streaming te starten.

Opmerking: Er zijn geen functies zoals snel vooruitspoelen, terugspoelen, of het niveau navigatie voor het afspelen van internet radio station.

Opmerking: Je kunt geen bladwijzers toevoegen aan de web radio. Na het beluisteren van andere zenders of het wijzigen van medium, kan u het afspelen van de webradio niet hervatten waar u gestopt bent.

Opmerking: Raadpleeg het speelbare webradio-formaat op Bijlage A "Hoofdkenmerken".

18. De Bluetooth-instellingen

Door draadloos te verbinden met Bleutooth-apparaten zoals hoofdtelefoons, kan u naar muziek en naar DAISY-boeken luisteren vanaf een externe locatie. De bediening is dezelfde zoals u werkt op het PLEXTALK -toetsenbord. U kunt de muziek en DAISY-boeken Starten/Stoppen door gebruik te maken van de Start/Stop-toetsen op het Bluetooth-apparaat als het apparaat hierover beschikt.

WAARSCHUWING: Indien u een patient bent met een pacemaker, gebruik dan de PLEXTALK en het Bluetooth-apparaat apart van de pacemaker.

Opmerking: Als u wil verbinden met Bluetooth-apparaten zou deze A2DP ( Advanced Audio Distribution Profile) moeten ondersteunen.

18.1. Koppelen en verbinden met een Bluetooth-apparaat < Zonder afdekkap >

Wanneer u voor het eerst verbind met Bluetooth-apparaten aan de PLEXTALK, moet u het "koppelen" uitvoeren. Bluetooth koppelen is een proces waarin twee Bluetooth-apparaten communiceren met elkaar door een gevestigde verbinding. Het koppel-proces vindt u hieronder:

•Zet het Bluetooth-apparaat in koppelmodus. Voor details, verwijs naar de gebruikersgids van het Bluetooth-apparaat.

•Druk op de Menu-toets van de PLEXTALK.

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om de "systeeminstellingen" te selecteren en druk op de Enter-toets.

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om de "Bluetooth-instellingen" te selecteren en druk op de enter-toets.

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "Zoeken naar Bluetooth-apparaten" te selecteren en druk op de Enter-toets. De PLEXTALK zal vervolgens starten met zoeken naar het Bluetooth-apparaat.

•Wanneer de PLEXTALK het Bluetooth-apparaat gevonden heeft, zal de PLEXTALK de naam van het apparaat weergeven. Indien er slechts één Bluetooth-apparaat gevonden is, druk dan onmiddelijk op de Enter-toets. In geval dat meerdere apparaten zijn gevonden, selecteer dan het Bluetooth-apparaat waarmee u wenst te connecteren met de toetsen met nummer 4 of 6 en druk op de Enter-toets. In geval van geen apparaten, zal de PLEXTALK weergeven dat er geen apparaten gevonden zijn.

•De PLEXTALK zal u vragen of u toch wilt doorgaan met het koppelen van de geselecteerde apparaten. Druk op de Enter-toets om verder te gaan, of druk op de Annuleer-toets of dit proces af te breken.

•Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat, zal de PLEXTALK mogelijk vragen om de pin-code in te geven van het Bluetooth-apparaat. In dit geval, geeft u de pin-code in die beschreven is in de gebruikersgids van het Bluetooth-apparaat door middel van het numeriek toetsenbord.

•De PLEXTALK zal het koppelen starten en verbinden met het Bluetooth-apparaat. Wanneer de PLEXTALK verbindt met het Bluetooth-apparaat, zal de PLEXTALK op "stille modus" staan en kan u enkel het geluid horen vanaf het Bluetooth-apparaat.

18.2. Verbinden of ontkoppelen van het Bluetooth-apparaat

U kunt de PLEXTALK en de Bluetooth-apparaten verbinden of ontkoppelen. Doe het volgende:

< Methode 1>

•Druk de doorspoel-toets en de Start/Stop-toets samen in om te verbinden met het bluetooth-apparaat.

•Druk de Terugspoel-toets en de Start/Stop-toets samen in om te ontkoppelen van het Bluetooth-apparaat.

< Methode 2 >

•U kunt ook verbinden of ontkoppelen via het Bluetooth-apparaat.

Opmerking: Het is afhankelijk van elk Bluetooth apparaat of je verbinding kunt verbreken of niet.

Opmerking: Verbinden met een Bluetooth-apparaat is automatisch uitgevoerd wanneer u de PLEXTALK opstart, als het Bluetooth-apparaat is opgestart, zal het geluid uit het Bluetooth-apparaat komen.

Opmerking: Een Bluetooth-apparaat wordt automatisch ontkoppeld als u een hoofdtelefoon aansluiting gebruikt.

18.3. Afspelen van titels met verbonden Bluetooth-apparaat

De bediening is exact dezelfde als de gewone bediening wanneer u werkt op het PLEXTALK-toetsenbord zelfs als u verbonden bent met het Bluetooth-apparaat.

U kunt muziek en DAISY-boeken afspelen/stoppen door gebruik te maken van de Start/Stop-toets op het Bluetooth-apparaat als het apparaat hiermee is uitgerust. U kunt muziek en DAISY-boeken doorspoelen/Terugspoelen door gebruik te maken van de Start/Stop-toets op het Bluetooth-apparaat, als het apparaat hiermee is uitgerust.

Opmerking: Sommige apparaten (afhankelijk van het Bluetooth-apparaat), kunnen niet starten, stoppen, doorspoelen of terugspoelen.

Opmerking: De Bluetooth afstandsbedieningen worden opgelijst in volgende tabel.

	Bluetooth apparaat
	PLEXTALK

	
	Bij het afspelen van een audio bestand
	Bij het weergeven van een tekstbestand

	start/stop
	start/stop
	start/stop

	terugspoelen
	vorige zin of track
	vorige zin of paragraaf

	vooruitspoelen
	volgende zin of track
	volgende zin of paragraaf

	terugspoelen
	terugspoelen
	5 zinnen terug

	vooruitspoelen
	vooruitspoelen
	5 zinnen verder


18.4. In- of uitschakelen van Bluetooth < Zonder afdekkap >

U kunt de Bluetooth-functie in- of uitschakelen. Doe het volgende:

•Druk op de Menu-toets.

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "systeeminstellingen" te slecteren en druk op de entertoets.

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "Bluetooth-instellingen" te selecteren en druk op de Enter-toets.

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "in of uitschakelen van Bluetooth" te selecteren en druk op de Enter-toets.

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "inschakelen" of "uitschakelen" te selecteren en druk op de Enter-toets. De PLEXTALK zal de verbinding met het Bluetooth-apparaat in- of uitschakelen.

18.5. Het wissen van de Bluetooth koppelingsinformatie < Zonder afdekkap >

U kunt de Bluetooth koppelingsinformatie verwijderen die geregistreerd is in uw PLEXTALK. Doe het volgende:

•Druk op de Menu-toets.

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om de "systeeminstellingen" te selecteren en druk op enter.

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om de "Bluetooth-instelliingen" te selecteren en druk op de Enter-toets.

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "Wissen koppelings gegevens" te selecteren en druk op de Enter-toets.

•De PLEXTALK zal u ter bevestiging vragen of u de koppelingsinformatie wel degelijk wil verwijderen. Druk op de Enter-toets om verder te gaan, druk op de Annuleer-toets om dit proces te annuleren. Als u op de enter-toets drukt, zal de PLEXTALK de koppelingsinformatie verwijderen.

18.6. Bluetooth-communicatie mogelijkheden < Zonder afdekkap >

Als u draadloos netwerk en Bluetooth tegelijkertijd gebruikt, zal overslaan kunnen optreden afhankelijk van de Bluetooth-apparaten. Het is mogelijk om het overslaan te verbeteren als u het draadloos netwerk kan instellen op een lagere snelheid. U kunt de verbindingssnelheid van draadloos netwerk limiteren door gebruik te maken van dit menu. Doe het volgende:

•Druk op de Menu-toets.

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "systeeminstellingen" te selecteren en druk op de Enter-toets.

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "Bluetooth-instellingen" te selecteren en druk op de Enter-toets. 

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "Bluetooth communicatie stabiliteits instelling" te selecteren en druk op de Enter-toets.

•Gebruik de toets met nummer 4 of 6 om "geen beperking" of "beperking" te selecteren en druk op de Enter-toets. De PLEXTALK veranderdt de instellingen naar "geen beperking" of "beperking".

19. Andere nuttige functies

19.1. Het geïntegreerde helpbestand < Zonder afdekkap >

Om het geïntegreerde helpbestand te raadplegen, gaat u als volgt te werk:

•Druk cijfertoets 0 eenmaal in.

•U navigeert doorheen het helpbestand op dezelfde wijze zoals u doorheen andere DAISY ‘text only'-titels navigeert.

Om het helpbestand te verlaten, gaat u als volgt te werk:

•Druk cijfertoets 0 eenmaal in.

19.2. Systeemeigenschappen controleren < Zonder afdekkap >

Om de systeem versie van de PLEXTALK te vernemen, doe het volgende:

•Druk eenmaal op de ‘Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "systeeminstellingen"-optie te gaan en selecteer deze optie door de ‘Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken.

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de “Systeemeigenschappen”-optie te gaan en selecteer deze optie door de ‘Enter'-toets of cijfertoets 8 in te drukken. De systeemversie en het serienummer worden achtereenvolgens meegedeeld. De PDTB sleutel informatie zal alleen worden aangekondigd als de PDTB sleutel is ingevoerd.

•Zodra u de benodigde informatie hebt achterhaald, drukt u op de ‘Enter'-toets of cijfertoets 8 toets om het menusysteem af te sluiten.

19.3. “Skippable”-instellingen < Zonder afdekkap >

Sommige DAISY-boeken zijn voorzien van items die u kunt overslaan. De PLEXTALK biedt u de mogelijkheid om dergelijke items al dan niet over te slaan. Deze functie wordt de “skippable”-instellingen genoemd.   “Skippable”-instellingen zijn:

•Paginanummer

•Voetnoot

•Referentie nota

•Opmerking

•Regelnummer

•Verticale balk

•Opmerking van de auteur

Om de “Skippable”-instellingen in te stellen, gaat u als volgt te werk:

•Druk eenmaal op de ‘Menu'-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.

•Gebruik cijfertoetsen 4 en 6 om naar de "Over te slaan"-optie te gaan en selecteer de optie door op de ‘Enter'-toets te drukken.

•Selecteer met behulp van cijfertoetsen 2 of 8 toets het “Skippable”-item en bevestig met cijfertoets 4 of 6 de selectie “Overslaan” of “Afspelen”.

•Zodra u hebt beslist om de “Skippable” items al dan niet over te slaan, drukt u de ‘Enter'-toets in.

19.4. Netwerk bijwerken

Bij het opstarten van de PLEXTALK wordt de firmwareversie gecontroleerd. De PLEXTALK zal u vragen om deze te updaten of niet. Druk op de Start/Stop-toets als u deze wilt downloaden, het updaten start dan. Druk op de Annuleer-toets als u deze later wilt updaten.

Opmerking: U kunt de update afbreken door de Terugspoel-toets.

< Zonder afdekkap >

Om later te updaten, doet u het volgende.

•Als de PLEXTALK niet verbonden is met het netwerk, verbind dan met het netwerk.

•Druk de Menutoets.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Netwerk vernieuwen" te kiezen en druk op enter.

•Indien er geen beschikbare updates zijn, zal de PLEXTALK dit bevestigen. Druk op enter om het menu te verlaten.

•Indien er een upgrade ter beschikking is, druk toets 4 of 6 om de update te selecteren die je wil toepassen en druk op enter. Het downloaden van de update wordt gestart.

•Na het downloaden wordt het update proces automatisch gestart. Dan PLEXTALK herstart aan het eind van update-proces.

19.5. Verwijderen van autorizatiesleutels < Zonder afdekkap >

Om alle autorisatiesleutesl in de PLEXTALK te verwijderen, doe het volgende:

•Druk de Menutoets.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "systeeminstellingen" te kiezen en druk op enter.

•Druk toets 4 of 6 om de optie "Verwijderen autorisatie sleutels" te kiezen en druk de enter.

•PLEXTALK zal vragen of je verder wil gaan. Druk toets 1,2,3,4 in volgorde en druk op enter om de sleutels te verwijderen.

Opmerking: "autorisatiesleutels" zijn sleutels om DAISY boeken af te spelen die beveiligd zijn met het PDTB fomaat. PDTB is een digitale encryptie technologie die is vastgelegd door het DAISY consortium.

19.6. Reset de PLEXTALK naar fabrieksinstellingen < Zonder afdekkap >

Om alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen te zetten dient u het volgende te doen:

•Druk eenmaal op de Menu-toets om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.

•Gebruik cijfertoets 4 of 6 om naar de optie "systeeminstellingen" en selecteer deze door op de Enter-toets te drukken.

•Gebruik cijfertoets 4 of 6 om naar de optie "alle instellingen op standaard zetten" en selecteer deze door op de Enter-toets te drukken.

•PLEXTALK zal u vragen om te bevestigen dat u wenst door te gaan. Druk op de Enter-toets om alle instellingen op fabrieksinstellingen te zetten of op de toets Annuleren om af te breken. Na enige tijd zal de PLEXTALK opnieuw starten.

Hieronder vindt u een lijst van alle standaardinstellingen voor de PLEXTALK.

•Afspelen volume (Hoofdvolume): 13 

•Afspelen snelheid: Normaal 

•Afspelen toon: Normaal 

•Afspelen instelling: Normale weergave

•Skippable: afspelen 

•Begeleidingsvolume: Normaal 

•Synthetische stem: afhankelijk van de taal

•Selecteer wachtgeluid: Wachtgeluid 1 

•Lezen van audio bestands naam: Lees audio bestands naam

•Multimedia Daisy afspeel instelling: Automatisch

Opmerking: bladwijzers worden verwijderd bij het terugzetten naar standaard instellingen.

Opmerking: Netwerkinstellingen en online service-instellingen worden niet gewist door het initialiseren van alle instellingen op standaard.

Bijlage A: Hoofdkenmerken

Opmerking:  Shinano Kenshi behoudt zich het recht voor te allen tijde de productspecificaties te wijzigingen zonder enige voorafgaande kennisgeving.

Algemene specificaties

cd-laadsysteem:

cd's laden via de sleuf (slot) 

Compatibele cd's:

Cd's, cd-R's en cd-RW discs met een diameter van 12 cm.  De PLEXTALK is enkel compatibel met ronde cd's met een diameter van 12 cm.  Cd's met een diameter van 8 cm en onregelmatig gevormde cd's, zoals cd's in de vorm van een visitekaartje, leiden tot storingen en mogen daarom niet worden gebruikt.

Slot SD-kaart:

SD/SDHC-kaart

Afspeelbare inhoud:

Boeken conform DAISY 2.0, 2.02 en 3.0 standaard

Audio-bestanden in MP3, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM) formaten, Audible Formaat 4(.aa)

Muziek-cd's (cd-DA)

Tekst-bestand: vlakke tekst, html, Microsoft .doc, docx en EPUB2

Web Radio:

Ondersteunde afspeellijsten: PLS, M3U, ASX

Afspeelbare audio formaten: MP3, WMA

Streaming formaten (protocol): HTTP, mms

Audio-input en -output:

Aansluiting voor hoofdtelefoon (Stereo)

Ingebouwde luidspreker (Mono)

Externe aansluiting:

USB 2.0

RJ45 (kabel met LAN)

Klokprecisie:

Ongeveer 60 seconden per maand

Elektrische Vermogenbron:

AC-adapter, AC 100 Volt tot 240 Volt, 50 of 60 Hertz

Afmetingen en gewicht:

Lengte 219 mm

Breedte 170 mm

Hoogte 56 mm

gewicht ca. 1.300 gram

Stroomverbruik (max.):

25 W 

Bedrijfstemperatuur en vochtigheidsgraad:

Fahrenheit van 40 tot 104

Celsius van 5 tot 40

Vochtigheid van 20% tot 80%, zonder condensatie.

Audiokenmerken

Hoofdtelefoon (lijnoutput):

Compatibele impedantie 32 ohm ongebalanceerd

Jack 3,5 mm diameter, stereo mini-jack

Ingebouwde luidspreker:

Outputimpedantie: 4 ohm

Output: 2.0 W

Hoofdfuncties

Begeleidingsstem:

Geeft gesproken informatie over de actieve werking

Geeft beschrijvingen van toetsen in de modus toetsbeschrijving 

Laat menu-items horen

Geeft helpinformatie (druk de ‘Informatie'-toets in)

Zoekfunctie:

Koppen, groep, pagina, zinsdeel, bladwijzer, album, track, niveau, scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord, karakter.

Volumeregeling:

0 tot 25 (in stappen van 1)

Handboekvolumeregeling:

-5 tot +5 (in stappen van 1)

Afspeelsnelheidsregeling:

12 instellingen van -3, via 0, tot +8 (in stappen van 1).

Normale snelheid is 0.

Min 3 is de helft van de normale snelheid

Plus 8 is de dubbele snelheid bij gebruik van de synthetische stem. In andere gevallen is plus 8 de driedubbele snelheid.

Toonregeling:

13 instellingen van -6, via 0, tot +6 (in stappen van 1)

Normale toon is 0

Geheugenfunctie:

Bladwijzers: maximaal 10.000

Batterijspecificaties

Type:  Ni-MH (nickel-metal hydride)

Afmetingen: 

Lengte 53,64 mm

Breedte 56,68 mm

Hoogte 29,00 mm

Vermogen:  1800 mAh (mili-ampere/uur)

Laadtijd: ca. 4  uur

Werkingstijd:

DAISY-indeling, cd, 5 uur

Muziek-cd (cd-DA) indeling, cd, 2 uur

DAISY-indeling, SD-kaart, 8 uur

Opmerking:  de tijdsduur wordt steeds bij benadering gegeven.

Opmerking:  De laadtijd en de werkingstijd zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur en van de werkingsomstandigheden.

Draadloze communicatie functie

Draagloze LAN: IEEE802.11b/g

Beschikbare veiligheidsmodus: WEP, WPA-PSK(TKIP), WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES)

Bluetooth: Bluetooth 2.1+EDR 

Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP

DAISY Online Service

Streaming / download

Mededelingen

Dynamische menu's

Auteursrechten in verband met Ogg Vorbis

Deze software wordt verstrekt door de auteursrechthouders en de medewerkers " als is" en om het even welke uitdrukkelijke of impliciete garanties, worden niet de impliciete garanties van handelsgoed en geschiktheid voor een bepaald doel ontkend. In geen geval zullen de stichting of de medewerkers voor om het even welke directe, indirecte, bijkomende, speciale, of gewichtige schade aansprakelijk zijn (met inbegrip van, verwerving van substituutgoederen of de diensten; verlies van gebruik, gegevens, of winsten; of bedrijfsonderbreking) nochtans die en op om het even welke theorie van aansprakelijkheid, hetzij in contract, strikte aansprakelijkheid, of onrechtmatige daad die (met inbegrip van achteloosheid of anders) wordt veroorzaakt in elk geval uit het gebruik van deze software voortkomt, zelfs als geadviseerd van de mogelijkheid van dergelijke schade. 

Bijlage B: Menuhiërarchie

In deze bijlage vindt u een overzicht van alle menu-items van het Hoofdmenu samen met de overeenkomstige submenuhiërarchie.

Afspeelinstelling:

Willekeurig en herhaal afspeel instellingen

Standaard afspelen

Titel herhalen (Daisy, tekst, audio boek)

Track herhalen (Luisterbestanden)

Album herhalen (Luisterbestanden)

Alle albums herhalen (Luisterbestanden)

Willekeurig herhalen (Luisterbestanden)

Lezen van audio bestands naam

Lees audio bestands naam

Lezen van audio track nummer

Multimedia DAISY afspeel instelling

Automatisch

Audio

Tekst

Over te slaan:

Selecteer paginanummer

Afspelen

Overslaan

Voetnoot selecteren

Afspelen

Overslaan

Selecteer referenties

Afspelen

Overslaan

Selecteer bijschrift

Afspelen

Overslaan

Selecteer regelnummer

Afspelen

Overslaan

Keuzelijst selecteren

Afspelen

Overslaan

Selecteer bericht van de producent

Afspelen

Overslaan

Podcast:

Afleveringslijst vernieuwen

Download de nieuwste afleveringen

Media beheer:

Medium en titel informatie

Verwijderen van alle bestanden van de SD-kaart

Verwijderen van alle bestanden van het USB medium

Alle bestanden van het interne geheugen verwijderen

Geselecteerde titel verwijderen (Geselecteerde album verwijderen)

Systeeminstellingen:

Systeemeigenschappen

Systeemversie

Serienummer

Geïnstalleerde sleutel (indien beschikbaar)

Kies volume voor begeleiding

Selecteer de synthetische stem

nederlandse taal 

engelse taal 

Selecteer het wachtgeluid

Wachtgeluid 1

Wachtgeluid 2

Geen wachtgeluid

Instellen van datum en tijd

Bluetooth-instellingen

Zoeken naar Bluetooth-apparaten

In of uitschakelen van Bluetooth

Wissen koppelings gegevens

Bluetooth communicatie stabiliteits instelling

Netwerk instellingen

Bevestig netwerkinformatie

Laden van netwerk instellingen

Netwerkinstellingen opslaan

Inschakelen of uitschakelen van het netwerkstation

Kabelnetwerk instellingen

Draadloos netwerk instellingen

Beschikbaar draadloos netwerk

Draadloos netwerk instelling toevoegen

Draadloos netwerk instelling verwijderen of wijzigen

Verander de prioriteit en de instellingen voor de automatische verbinding

Draadloos netwerk instelling wijzigen

Draadloos netwerk instelling verwijderen

Zet alle netwerkinstellingen op Standaard

Online service instelling

Instelling laden

Instelling bevestigen en wijzigen

Instelling wijzigen

Instelling verwijderen

Instellingen voor afspelen per label

Instellen van de prioriteit van het audio label

Alleen tekst label

Netwerk vernieuwen

Verwijderen autorisatie sleutels

Alle instellingen op standaard zetten

Boekenplank en mededelingen:

Boekenplank bijwerken

Selecteer de online service en bijwerken van de boekenplank

Bijwerken van de mededelingen

Online service

Bijlage C: Oplossen van storingen

Algemene werkingsproblemen

Vaststelling:  U druk de ‘Aan/Uit'-schakelaar in, maar het toestel schakelt niet aan.

Mogelijke oorzaak:  De stroomkabel of de AC-adapter zit los.

Oplossing:  Zorg ervoor dat de stroomkabel stevig in de PLEXTALK zit en vergewis u ervan dat ook de AC-adapter correct is aangesloten.

Vaststelling:  Het apparaat is aangeschakeld, maar de PLEXTALK werkt niet.

Mogelijke oorzaak :  Toetsvergrendeling ingeschakeld.

Oplossing:  Schakel de toetsvergrendeling uit door de toets ‘Terugspoelen' en de toets ‘Snel doorspoelen' tegelijk in te drukken.

Vaststelling:  De PLEXTALK kan niet worden uitgeschakeld en de toetsbediening werkt niet.

Mogelijke oorzaak 1:  Toetsvergrendeling ingeschakeld.

Oplossing:  Schakel de toetsvergrendeling uit door de toets ‘Terugspoelen' en de toets ‘Snel doorspoelen' tegelijk in te drukken.

Mogelijke oorzaak 2:  Onbekende fout.

Oplossing:  Druk de Slaapstand-toets en de ‘Aan/Uit'-schakelaar tegelijk in en hou de toetsen minimaal 10 seconden ingedrukt. PLEXTALK zal zichzelf uitzetten. Wanneer ook dit niet werkt, moet u de AC-adapter afkoppelen en de batterij uit het apparaat halen en vervolgens opnieuw aansluiten en terugplaatsen.

Vaststelling:  Er is geen spraakbegeleiding.

Mogelijke oorzaak 1:  Het volume staat ingesteld op '0'.

Oplossing:  Verhoog het volume zodat u de begeleidingsstem hoort.

Mogelijke oorzaak 2:  Het apparaat is uitgeschakeld.

Oplossing:  Schakel het apparaat aan.

Mogelijke oorzaak 3: de PLEXTALK is verbonden met het Bluetooth-apparaat.

Oplossing: Controleer of de Bluetooth hoofdtelefoon verbonden is.

Gesproken foutberichten bij DAISY-weergave

Begeleidingsstem:  “Niet-ondersteunde SD-kaart” of “Niet-ondersteund USB apparaat.”

Mogelijke oorzaak:  De SD-kaart of USB-geheugenstick werd geformatteerd met een bestandssysteem dat niet wordt ondersteund.

Oplossing:  Plaats een SD-kaart die als FAT-16 of FAT-32 werd geformatteerd.

Begeleidingsstem:  Leesfout.

Mogelijke oorzaak:  De titel kan niet worden afgespeeld.

Oplossing:  Druk de ‘Vorige titel'-toets of ‘Volgende titel'-toets in om eventueel een andere titel te selecteren of kies een ander medium met een andere titel.

Fouten bij het gebruik van ‘Media'-beheer

Begeleidingsstem:  “Er is geen doelmedium”.

Mogelijke oorzaak:  U hebt geen geschikte back-up medium in het apparaat geplaatst.

Oplossing:  Plaats een SD-kaart of een USB-geheugenstick met voldoende opslagruimte in het apparaat om de back-up uit te voeren en probeer het opnieuw.

Begeleidingsstem:  “De SD-kaart is vergrendeld”.

Mogelijke oorzaak:  U hebt de SD-kaart vergrendeld met de vergrendeling die zich op de zijkant van de kaart bevindt.

Oplossing:  Haal de kaart uit het apparaat, verwijder de vergrendeling en plaats de kaart opnieuw in de PLEXTALK om het nogmaals te proberen.

Bijlage D: Vragen en antwoorden over netwerk instellen

	Probleem / Vraag
	Oplossing / Antwoord

	Ik wil het IP-adres van de PLEXTALK weten.
	U kunt de IP-adres opvragen door Menu - netwerkinstellingen en "Bevestig netwerkinformatie".

	PLEXTALK selecteert niet je gewenste toegangspunt.
	Je kunt een lijst met beschikbare toegangspunten opvragen via het Menu - netwerk instellingen. Als het toeganspunt niet wordt gevonden, vergewis u dat het toegangspunt aan staat. Wanneer gevonden, kan je de prioriteit instellen. In het menu - netwerk instellingen kan je kiezen voor "geef de hoogste prioriteit en maak verbinding".

	Kan mijn toegangspunt niet vinden. Ik gebruik een toegangspunt met norm IEEE802.11a.
	PLEXTALK ondersteunt enkel IEEE802.11b/g. Indien je toegangspunt niet tegelijke IEEE802.11a en IEEE802.11b/g ondersteunt, selecteer dan alleen IEEE802.11b/g.

	Kan geen verbinding maken met toegangspunt. Ik gebruik niet uitgezonden SSID.
	Door gebruik te maken van "niet uitgezonden SSID" kan de verbinding met PLEXTALK lang duren. Laat de PLEXTALK tot 5 minuten proberen om een verbinding tot stand te brengen. Wanneer mogelijk, stel het toeganspunt in met uitgezonden SSID. Als een verbining enkel kan worden gemaakt met "niet-uitgezonden SSID" dan is er vermoedelijk een probleem met de beveiligings instellingen.

	Kan geen verbinding maken met toegangspunt. Ik gebruik DHCP.
	Zelfs als de PLEXTALK verbinding maakt met het toegangspunt zou het kunnen dat er geen IP adres wordt bekomen. In dit geval krijgt men de boodschap verbinden mislukt. Je kunt proberen een vast IP adres toe te kennen, als dit lukt is er een probleem met de DHCP server. Wanneer DHCP instellingen goed staan, kan de oorzaak ook te wijten zijn aan de beveiligings instellingen.

	Kan geen verbinding maken met toegangspunt. Ik gebruik een MAC adres filter.
	Als MAC adres filtering is ingeschakeld bij de beveiligings instellingen, kan er geen verbinding worden gemaakt met een niet-geconfigureerd toeganspunt. Hierbij moet je het toeganspunt instellen met de PLEXTALK MAC adres. Het MAC adres kan je opvragen in het Menu - netwerk  - bevestig netwerk instellingen.

	PLEXTALK probeert altijd een verbinding te maken met een niet beschikbaar SSID. Ik gebruik "Stealth SSID"- instellingen.
	Wanneer je netwerk  met Stealth SSID is ingesteld, probeer PLEXTALK altijd een verbinding te maken met niet-uitgezonden SSID. Zet hiervoor de prioriteit and het toegangspunt met Stealth SSID op het laagste niveau.

	PLEXTALK kan geen verbinding maken, ik maak gebruik van WEP beveiliging en vast IP adres.
	Bij het gebruik van WEP beveiliging en vast IP adres, zal de PLEXTALK een verbinding maken maar melden dat het wachtwoord verkeerd is. Om de verbinding te maken is het nodig om het wachtwoord te bevestigen.

	Ondersteunt de PLEXTALK WPS (Wifi protected setup - beveiligde WIFI instellingen).
	WPS wordt niet ondersteund. Het toegangspunt moet opnieuw worden ingesteld.

	Kan geen verbinding maken met het toeganspunt.
	Probeer het access point en PLEXTALK opnieuw op te starten.


Bijlage E: Lijst van ingegeven karakters

ABC-metoden
	Knappnamn
	Tilldelad funktion

	#1
	Symbolen
".", "@", "/", ":", "1"

	#2
	a, b, c, ç, á, à, â, 2, A, B, C, Ç, Á, À, Â

	#3
	d, e, f, ë, é, è, ê, 3, D, E, F, Ë, É, È, Ê

	#4
	g, h, i, ï, í, 4, G, H, I, Ï, Í

	#5
	j, k, l, 5, J, K, L,

	#6
	m, n, o, ó, ò, ô, 6, M, N, O, Ó, Ò, Ô

	#7
	p, q, r, s, 7, P, Q, R, S,

	#8
	t, u, v, ü, ú, 8, T, U, V, Ü, Ú

	#9
	w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z,

	#0
	" "(spatie), "?", "_", "=", "0"

	#
	Bepalen het huidige menu

	*
	Annuleer de huidige menu

	Boekenplank
	Druk: Backspace (vorig karakter verwijderen)
Ingedrukt houden: alle karakters te verwijderen

	start/stop
	luister naar de ingegeven tekst

	Terugspoelen
	Druk: een karakter terug te gaan
Ingedrukt houden: naar het begin van een lijn te gaan

	Vooruitspoelen
	Druk: een karakter verder te gaan
Ingedrukt houden: naar het einde van een lijn te gaan

	Ga naar + #5
	Invoegen / overschrijven

	Ga naar + #8
	het karakter op de huidige positie te verwijderen

	Bladwijzer
	Selecteer ingave met ABC-modus / Numerieke modus / Symbool tabel


Symbool tabel
	Knappnamn
	Tilldelad funktion

	#1
	Niet gebruikt

	#2
	Druk: Op
Ingedrukt houden: ga naar boven van de tabel

	#3
	Niet gebruikt

	#4
	Druk: Links
Ingedrukt houden: ga naar begin van de tabel

	#5
	Geef het Symbool in

	#6
	Druk: Rechts
Ingedrukt houden: ga naar het einde van de tabel

	#7
	Niet gebruikt

	#8
	Druk: Neer
Ingedrukt houden: ga naar beneden in de tabel

	#9
	Niet gebruikt

	#0
	Niet gebruikt

	Hekje-toets
	Bevestigt het menu. (enter)

	Sterretje-toets
	Annuleert het menu.

	(symbolen)
	Tabel heeft 8 kolommen en 4 rijen
. , ' " : ; ? |

+ - = / \ _ [ ]  

! @ # $ % ` { }

^ & * ( ) ~ < >


* Andere toetsen zijn dezelfde als de ABC-modus.
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